**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Поставка ходунков, изготавливаемых по индивидуальному заказу**

**Наименование и описание объекта закупки**

Ходунки, изготавливаемые по индивидуальному заказу (далее – ТСР, ходунки соответственно) для детей-инвалидов, инвалидов , предназначены для постепенной адаптации пациентов, находящихся в положении лежа, в положение стоя, обеспечивает оптимальную поддержку стоп, коленей и бедер.

Общее количество поставляемого товара – **14 шт.**

**Ходунки, изготавливаемые по индивидуальному заказу – 4 шт.**

Рама - металлическая с порошковым покрытием, складная, регулируемая по высоте.

Фиксатор грудной клетки – мягкий, регулируемый по высоте, углу крепления и объему.

Фиксатор предплечья - регулируемые по высоте, ротации, углу.

Рукоятки – нескользящие, регулируемые по высоте и углу наклона.

Фиксатор таза - мягкий, регулируемый по высоте.

Фиксатор бедер – регулируемый по горизонтали и вертикали.

Фиксатор голеностопов - мягкие, регулируемые по длине шага и расстоянию между голеностопами.

Оснащение колесами - 4 колеса, задние колеса с индивидуальными тормозами.

Рост пользователя в диапазоне - от 100 см до 140 см.

Максимальный вес пользователя – не менее 68 кг.

Вес ходунков – не более 17,0 кг.

**Ходунки, изготавливаемые по индивидуальному заказу – 10 шт.**

Рама - металлическая с порошковым покрытием, складная, регулируемая по высоте.

Фиксатор грудной клетки – мягкий, регулируемый по высоте, углу крепления и объему.

Фиксатор предплечья - регулируемые по высоте, ротации, углу.

Рукоятки – нескользящие, регулируемые по высоте и углу наклона.

Фиксатор таза - мягкий, регулируемый по высоте.

Фиксатор бедер – регулируемый по горизонтали и вертикали.

Фиксатор голеностопов - мягкие, регулируемые по длине шага и расстоянию между голеностопами.

Оснащение колесами - 4 колеса, задние колеса с индивидуальными тормозами.

Рост пользователя в диапазоне - от 130 см до 195 см.

Максимальный вес пользователя – не менее 91 кг.

Вес ходунков – не более 18,5 кг.

**Место поставки:**

Поставка по месту жительства Получателя. В случае невозможности адресной поставки товар выдается в **стационарном пункте выдачи – помещении с беспрепятственным доступом и местом для оформления документов**, организованном Поставщиком.

**Срок поставки**:

- с момента заключения государственного контракта по **30 ноября 2019 года**;

- в течение **20** **(двадцати)** **дней, а для инвалида, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 (семи) дней** с момента предоставления Получателем именного Направления **(при наличии заявления Получателя),** выданного Заказчиком (письменного решения Заказчика, выдаваемого Получателю) или реестра Получателей, сформированного Заказчиком и переданного Поставщику (его представителю).

**Гарантийные требования:**

ТСР должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования ТСР.

Гарантийный срок устанавливается производителем (поставщиком) ТСР и должен составлять 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи.

Гарантийный срок ТСР указывается Поставщиком в гарантийном талоне на ТСР и заверяется печатью Поставщика.

Гарантии качества ТСР распространяются на товар в целом, включая составные части и комплектующие изделия ТСР. Гарантийный срок на составные части и комплектующие изделия ТСР считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с гарантийным сроком на это изделие, если иное не предусмотрено стандартом и техническими условиями на основное изделие.

Гарантийное обслуживание ТСР осуществляется Поставщиком в течение гарантийного срока.

Гарантийный ремонт осуществляется Поставщиком бесплатно в течение 10 дней с момента получения от Получателя или Заказчика уведомления с требованием осуществления гарантийного обслуживания. В случае невозможности осуществить гарантийное обслуживание (ремонт) ТСР в указанный срок Поставщик передает Получателю эквивалент товара на период осуществления гарантийного обслуживания.

В случае невозможности осуществления гарантийного обслуживания (ремонта) ТСР Поставщик заменяет товар на новый. Поставщик несет все расходы по транспортировке, погрузке и выгрузке товара от места жительства Получателя к месту осуществления гарантийного обслуживания (ремонта) и обратно.

Расходы на обслуживание ТСР в гарантийный срок осуществляются за счет средств Поставщика, за исключением расходов, связанных с плановой заменой расходных материалов.

Поставщик предоставляет Заказчику технический паспорт на ТСР на русском языке или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) ТСР на русском языке, гарантийный талон, подписанный Поставщиком и заверенный печатью, или иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам:**

Поставляемые ТСР должны быть новыми (не бывшими в употреблении), свободными от прав третьих лиц, надлежащего качества, изготовлены в соответствии с документами, определяющими его качественные характеристики.

ТСР должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 11199-1-2015 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 1. Ходунки».

**Требования к комплектности, маркировке, упаковке ТСР:**

Упаковка ТСР должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки, хранения и удобство погрузочно-разгрузочных работ.