**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Поставка транспортных средств с адаптированными органами управления, предназначенных для обеспечения в 2019 году застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

1. **Наименование, характеристики и количество Товара:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики | | Кол-во, шт. |
| Категория ТС | должна быть М1 (автомобили легковые) |  |
| Экологический класс | не ниже 5 |
| Схема компоновки транспортного средства | должна быть переднеприводная |
| Тип кузова | хечбек или седан |
| Количество дверей | не менее 5 |
| Количество мест для сидения | не менее 5 |
| Двигатель (тип) | должен быть четырехтактный, бензиновый |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |
| Трансмиссия (тип) | должна быть механическая |
| Оборудование транспортного средства (в соответствии с п.15 Приложения №3 к ТР ТС 018/2011) | для управления с нарушением функции левой нижней конечности  или эквивалентным нарушением | 4 |
| для управления с нарушением функции правой нижней конечности  или эквивалентным нарушением | 6 |
| для управления с нарушением функции обеих нижних конечностей  или эквивалентным нарушением | 5 |
| ИТОГО: | | 15 |

|  |
| --- |
| 1. **Условия поставки и приемки товара** |
| В течение 3 (трех) рабочих дней поставщик обязан сообщить Заказчику о факте поступления ТС на склад Поставщика и обеспечить бесплатное хранение ТС до передачи его Получателю.  Поставка ТС производится одномоментно и включает:  - передачу ТС Получателю (условия транспортировки ТС должны полностью обеспечивать его сохранность от любых повреждений);  - гарантийное обслуживание и ремонт ТС;  - консультативно-практическую помощь по использованию ТС.  При передаче ТС Получателю поставщик должен оформить следующие документы:  - акт приема-передачи ТС Получателем;  - трехсторонний договор между Заказчиком, Поставщиком и Получателем о приобретении Получателем ТС и оплате его стоимости Заказчиком, в 3 (трех) экземплярах;  - комплект документов на ТС, который должен находиться внутри ТС и содержать:  -паспорт ТС с отметкой об уплате утилизационного сбора (или об обосновании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 № 870 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств»;  -гарантийный талон;  -сервисную книжку;  -руководство по эксплуатации;  -руководство по эксплуатации специального оборудования, предназначенного для использования лицами с нарушением функций нижних конечностей;  -заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих соответствие ТС и компонентов ТС требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011), включающие: копию свидетельства о безопасности конструкции ТС, а для компонентов ТС – копию декларации о соответствии и/или сертификат соответствия;  -документы, в которых определены условия гарантии, перечень и адреса сервисных центров, имеющих право осуществлять гарантийное обслуживание ТС;  -комплект документов для регистрации ТС.  В соответствии с частью 15 ТР ТС 018/2011 органы управления, адаптированные для лиц с ограниченными физическими возможностями:  - должны обеспечивать удобство доступа в салон ТС и на рабочее место Получателя;  - должны иметь возможность регулировки для индивидуальной адаптации под конкретного Получателя;  -должны соответствовать требованиям Правил ООН № 12-03 и 21-01 в отношении травмобезопасности;  -не должны мешать друг другу при одновременном манипулировании несколькими органами управления при совершении управляющих воздействий;  -не должны препятствовать возможности управлять ТС при помощи штатных органов управления (при наличии);  -не должны ухудшать доступность и удобство пользования другими органами управления ТС.  Рабочий ход органов управления должен обеспечивать неизменность рабочей позы Получателя при выполнении управляющих воздействий.  Привод органов управления должен обеспечивать надежную передачу и плавное изменение усилий без люфтов, заеданий и рывков и траекторию движения органов управления без заметных деформаций элементов и звеньев приводов.  Усилие на ручном органе управления скоростью движения ТС не должно превышать 35 Н.  Передаваемые Получателю ТС должны быть заправлены бензином, предусмотренной заводом-производителем, в объеме не менее 5 (пяти) литров.  Передача ТС Получателям должна осуществляться в помещении автосалона, приспособленного для людей с ограниченными возможностями.  Приемка ТС осуществляется в помещении автосалона поставщика дата и время проведения, которой согласовывается с поставщиком не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до ее проведения.  Приемка ТС осуществляется приемочной комиссией Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня собственными силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.  Результаты приемки оформляются Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней в виде заключения, один экземпляр которого передается поставщику в день проведения приемки (по его требованию).  При осуществлении приемки ТС Заказчик проверяет:  - соответствие ТС установленным техническим и функциональным характеристикам;  - соответствие требованиям к маркировке ТС;  - наличие заверенных в установленном порядке копий документов, подтверждающих соответствие ТС и компонентов ТС требованиям ТР ТС 018/2011, включающих: копию свидетельства о безопасности конструкции ТС, а для компонентов ТС – копию декларации о соответствии и/или сертификат соответствия.  При проведении приемки ТС Заказчик имеет право проводить фото и видео фиксацию.  В случае выявления нарушений Заказчиком оформляется заключение с перечнем таких нарушений и сроками их устранения. Поставщик в срок, указанный в заключении, устраняет выявленные нарушения. Повторная экспертиза ТС проводится Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней с момента устранения поставщиком выявленных нарушений.  Передача ТС Получателю осуществляется поставщиком после проведения приемки и подписания приемочной комиссией Заказчика заключения и акта о приемке ТС.  В результате передачи ТС Получателю оформляется акт приемки товара в 3 (трех) экземплярах, который подписывается Получателем и Поставщиком, по одному экземпляру Заказчику, Поставщику и Получателю.  Поставка ТС Получателю считается принятой по качеству и комплектности, если акт приемки товара не содержит претензий со стороны Получателя.  Поставка ТС Получателям считается принятой в части сроков и объемов, если дата передачи ТС, их количество, указанные в акте приемки товара Получателем и информация, указанная в отрывном талоне к Направлению на получение товара, соответствуют установленным требованиям.  Заказчик вправе после передачи ТС Получателям провести повторную экспертизу путем проведения анкетирования (в том числе путем телефонных переговоров).  Акт приемки-передачи Товара между Заказчиком и Поставщиком оформляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи ТС Получателям на основании:  - актов приемки Товара Получателями;  - отрывных талонов к Направлениям на получение товара. |
| 1. **Требования к гарантиям качества и безопасности** |
| ТС должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации), не должны содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении элементов, узлов, деталей.  ТС должны быть изготовлены промышленным способом не ранее 2019 года.  Гарантийный срок на ТС, а также отдельные его комплектующие детали и элементы, устанавливается заводом-производителем.  Гарантийный срок на установленное дополнительное оборудование, устанавливается поставщиком или заводом-изготовителем ТС, или поставщиком дополнительного оборудования.  Условия, порядок и сроки гарантийного обслуживания ТС должны быть указаны в сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передаче ТС.  В регистрационной карточке сервисной книжки должна быть:  -указана дата передачи ТС Получателю;  -проставлен штамп (печать) о продаже ТС и подпись уполномоченного представителя поставщика.  Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации ТС, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в сервисной книжке.  Недостатки, неисправности, обнаруженные в ТС, подлежат устранению поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи ТС Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ по ремонту.  Гарантийное обслуживание и ремонт ТС, связанный с наличием заводского дефекта, в период гарантийного срока эксплуатации производится за счет поставщика или иного официального дилера завода-изготовителя.  Передаваемые Получателям ТС и компоненты ТС, должны соответствовать требованиям, установленным:  - ТР ТС 018/2011, в том числе дополнительным требованиям, установленным к ТС категории M1, предназначенным для лиц с ограниченными физическими возможностями.  - ГОСТ 33670-2015 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия»;  - ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки»;  - ГОСТ 33668-2015 «Автомобильные транспортные средства. Органы управления для водителей-инвалидов с нарушением функций рук и ног. Технические требования и методы испытаний». |