**Техническое задание**

**на поставку кресло-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатных/прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов) в 2019 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **Товара, страна происхождения** | **Характеристики товара** | **Срок гарантии** | **Количество товара, штук** |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)  модель 1 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная для детей-инвалидов, предназначена для передвижения ребенка в возрасте от 4 до 17 лет с нарушениями опорно-двигательных функций с посторонней помощью внутри помещения.  Рамная конструкция кресла-коляски должна быть алюминиевая, с порошковым напылением, складывающаяся по вертикальной оси.  Спинка и сиденье кресла-коляски должны быть выполнены из высокопрочной, огнеупорной, легко моющейся ткани.  Кресло-коляска должна быть оснащена:  - сиденьем, регулируемым по ширине и глубине;  - спинкой, регулируемой по высоте и углу наклона;  - подушками сидения и спинки съемными;  - системой опорных ремней сиденья и спинки изменяемой длины;  - подлокотниками съемными, регулируемыми по высоте;  - подножками откидными, съемными, регулируемыми по высоте и по углу наклона;  - съемными ремнями-упорами для стоп;  - ремнем безопасности;  - ручками для толкания для сопровождающего лица, съемными, регулируемыми по высоте,  - передними колесами цельнолитыми, регулируемыми по вертикальной оси;  - задними колесами пневматическими, регулируемыми по вертикальной и горизонтальной оси, быстросъемными с кнопочной фиксацией;  - стояночными тормозами;  - антиопрокидывающими устройствами, регулируемыми по высоте.  Кресло-коляска должна иметь следующие габариты, регулировки и технические характеристики:  - ширина сиденья, регулируемая в диапазоне не менее от 30,5 см до 40,5 см;  - глубина сиденья, регулируемая в диапазоне не менее от 34,0 см до 39,5 см;  - высота спинки, регулируемая в диапазоне не менее от 41,0 см до 46,0 см;  - угол наклона спинки не менее от 85 градусов до 105 градусов;  - диаметр передних колес – не менее 15 см и не более 17 см;  - диаметр задних колес – не менее 55 см и не более 56 см;  - общий вес коляски – не более 16 кг;  - грузоподъемность – не менее 130 кг.  В комплект поставки должно входить:  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке;  - гарантийный талон на сервисное обслуживание.  Срок службы с момента передачи пользователю не менее - 6 лет. | Не менее  12 месяцев | 8 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)  модель 2 | Кресло-коляска комнатная для детей-инвалидов, в т.ч. больных ДЦП предназначена для передвижения ребенка в возрасте от 1 до 5 лет с нарушениями опорно-двигательных функций с посторонней помощью внутри помещения.  Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из алюминиевого сплава с антикоррозийным декоративно-защитным покрытием, складывающаяся по вертикальной оси.  Спинка и сиденье кресла-коляски должны быть выполнены из высокопрочной, огнеупорной, легко моющейся ткани.  Кресло-коляска должна быть оснащена:  - механизмом регулировки угла наклона спинки и сиденья;  - регулируемым по высоте подголовником со съемным мягким чехлом-подушкой;  - специальной системой фиксирующих положение тела ремней. Каждый элемент ремня должен иметь мягкий чехол, а конструкция застежки ремней не должна позволять ребенку открыть ее самостоятельно;  - подножкой сплошной, съемной, регулируемой по высоте;  - передними колесами литыми;  - задними колесами литыми со стояночными тормозами для блокировки колес;  - механизмом антиопрокидывания.  Кресло-коляска должна иметь следующие габариты, регулировки и технические характеристики:  - ширина сиденья – не менее 30 см и не более 32 см;  - регулировка угла наклона спинки – не менее 80 градусов;  - регулировка угла наклона сидения – не менее 30 градусов;  - диаметр передних колес - не менее 15 см и не более 17 см;  - диаметр задних колес – не менее 28 см и не более 30 см;  - общая ширина кресла-коляски – не более 45 см;  - общий вес коляски – не более 16,9 кг;  - грузоподъемность – не менее 50 кг.  В комплект поставки должно входить:  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке;  - гарантийный талон на сервисное обслуживание.  Срок службы с момента передачи пользователю - 6 лет. | Не менее  12 месяцев | 20 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)  модель 3 | Кресло-коляска комнатная для детей-инвалидов, в т.ч. больных ДЦП предназначена для передвижения ребенка в возрасте от 4 до 16 лет с нарушениями опорно-двигательных функций с посторонней помощью внутри помещения.  Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из алюминиевого сплава с антикоррозийным декоративно-защитным покрытием, складывающаяся по вертикальной оси.  Спинка и сиденье кресла-коляски должны быть выполнены из высокопрочной, огнеупорной, легко моющейся ткани.  Кресло-коляска должна быть оснащена:  - механизмом регулировки угла наклона спинки и сиденья;  - боковыми поддержками туловища съемными, регулируемыми по ширине и высоте;  - подголовником съемным, регулируемым по высоте;  - фиксирующим ремнем для тела;  - абдуктором съемным, регулируемым;  - подлокотниками съемными, регулируемыми по высоте;  - подножками быстросъемными, регулируемыми по высоте с регулируемым углом подъема, с регулируемыми держателями под голени;  - ручками для толкания для сопровождающего лица с ручным тормозом и рычагами управления функциями наклона спинки, наклона сидения кресла-коляски при помощи газовых амортизаторов;  - передними колесами литыми самоориентирующимися;  - задними колесами литыми;  - стояночными тормозами;  - антиопрокидывающими устройствами.  Кресла-коляски должна поставляться не менее чем в 3 типоразмерах по ширине сиденья:  1 размер – не менее 34 см и не более 35 см; 2 размер – не менее 37 см и не более 38 см; 3 размер – не менее 42 см и не более 44 см;  - глубина сиденья – не менее 36 см и не более 38 см;  - высота спинки без подголовника – не менее 42 см и не более 44 см;  - регулировка угла наклона спинки – не менее 90 градусов;  - регулировка угла наклона сидения – не менее 30 градусов;  - регулировка подножки по длине голени в диапазоне не менее от 36 см до 42 см;  - регулировка высоты подголовника – не менее 15 см;  - диаметр передних колес – не менее 15 см и не более 17 см;  - диаметр задних колес - не менее 38 см и не более 40 см;  - общая ширина кресла-коляски – не более 52 см;  - общий вес коляски – не более 26 кг;  - грузоподъемность – не менее 110 кг.  В комплект поставки должно входить:  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке;  - гарантийный талон на сервисное обслуживание.  Срок службы с момента передачи пользователю не менее 6 лет. | Не менее  12 месяцев | 10 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)  модель 4 | Кресло-коляска комнатная для детей-инвалидов, в т.ч. больных ДЦП предназначена для передвижения ребенка в возрасте от 11 до 17 лет с нарушениями опорно-двигательных функций как самостоятельно, так и с посторонней помощью внутри помещения.  Рамная конструкция кресла-коляски должна быть из стали с полимерным покрытием.  Спинка и сиденье кресла-коляски должны быть выполнены из высокопрочного, огнеупорного, легко моющегося материала.  Кресло-коляска должна быть оснащена:  - механизмом регулировки угла наклона спинки и сиденья;  - сиденьем мягким, анатомическим, регулируемым по высоте и глубине;  - мягкими боковыми фиксаторами, регулируемыми по ширине и высоте;  - подголовником съемным, мягким, регулируемым по высоте и углу наклона;  - абдуктором мягким, регулируемым по глубине;  - подлокотниками мягкими съемными, регулируемыми по высоте и ширине;  - боковыми защитными мягкими панелями между подлокотником и сиденьем, регулируемыми по высоте;  - подножками съемными, регулируемыми по высоте, с возможностью регулировки подножек до горизонтального положения;  - упорами для голени мягкими, регулируемыми по высоте;  - мягкими боковыми опорами для защиты коленей;  - съемной подушкой на сиденье;  - ручкой для толкания для сопровождающего лица, регулируемой по высоте, с ручным тормозом;  - передними колесами литыми, регулируемыми по высоте;  - задними колесами литыми быстросъемными с кнопочной фиксацией;  - стояночными тормозами;  - антиопрокидывающими устройствами съемными, регулируемыми по вертикали.  Кресло-коляска должна иметь следующие габариты, регулировки и технические характеристики:  - ширина сиденья – не менее 40 см и не более 41см;  - глубина сиденья – не менее 48 см,  - высота спинки без подголовника – не менее 55 см и не более 57 см,  - регулировка угла наклона спинки – не менее 40 градусов;  - регулировка подножки по длине голени в диапазоне не менее от 42 см до 51 см;  - регулировка высоты подголовника – не менее 15 см;  - диаметр передних колес – не менее 18 см и не более 20 см;  - диаметр задних колес – не менее 28 см и не более 30 см;  - общая ширина кресла-коляски – не более 60см,  - общий вес коляски не более 39 кг,  - грузоподъемность – не менее 130 кг.  В комплект поставки входит:  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке;  - гарантийный талон на сервисное обслуживание.  Срок службы с момента передачи пользователю - 6 лет. | Не менее  12 месяцев | 10 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)  модель 5 | Кресло-коляска комнатная для детей-инвалидов, в т.ч. больных ДЦП предназначена для передвижения ребенка в возрасте от 1 до 17 лет с нарушениями опорно-двигательных функций с посторонней помощью в условиях помещения.  Рама конструкция кресла-коляски должна быть из алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием. Складная конструкция рамы должна быть по типу «трость».  Мягкая часть спинки и сиденья кресла-коляски должна быть съемная, выполнена из высокопрочной, огнеупорной, легко моющейся ткани.  Кресло-коляска должна быть оснащена:  - контурным подголовником, регулируемым по высоте;  - спинкой, регулируемой по углу наклона;  - ремнями натяжения спинки для регулировки жесткости спинки;  - пятиточечным Н-образным ремнем для тела;  - раздельными откидными пластиковыми подножками, регулируемыми по высоте;  - передними колесами литыми поворотными с фиксатором;  - задними колесами литыми быстросъемными с кнопочной фиксацией;  - раздельными стояночными тормозами для задних колес.  Кресла-коляски должны поставляться не менее чем в 3-х типоразмерах по ширине сиденья:  1 размер – не менее 30 см и не более 32 см; 2 размер - не менее 34 см и не более 35 см; 3 размер - не менее 37 см и не более 40 см.  Кресло-коляска должна иметь следующие габариты, регулировки и технические характеристики:  - регулировка угла наклона спинки – не менее 10 градусов и не более 30 градусов;  - регулировка глубины сиденья в диапазоне – не менее от 30 см до 41 см;  - высота спинки не менее 54 см и не более 68 см;  - диаметр передних не менее 19 см и не более 21 см  - диаметр задних колес не менее 30 см и не более 32 см;  - общий вес коляски не более 16 кг;  - грузоподъемность в зависимости от типа размера не менее 45 кг и не более 77 кг.  В комплект поставки должно входить:  - набор инструментов;  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке;  - гарантийный талон на сервисное обслуживание.  Срок службы с момента передачи пользователю - 6 лет. | Не менее  12 месяцев | 20 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)  модель 1 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная для детей-инвалидов, предназначена для передвижения ребенка в возрасте от 4 до 17 лет с нарушениями опорно-двигательных функций с посторонней помощью внутри помещения.  Рамная конструкция кресла-коляски должна быть алюминиевая, с порошковым напылением, складывающаяся по вертикальной оси.  Спинка и сиденье кресла-коляски должны быть выполнены из высокопрочной, огнеупорной, легко моющейся ткани.  Кресло-коляска должна быть оснащена:  - сиденьем, регулируемым по ширине и глубине;  - спинкой, регулируемой по высоте и углу наклона;  - подушками сидения и спинки съемными;  - системой опорных ремней сиденья и спинки изменяемой длины;  - подлокотниками съемными, регулируемыми по высоте;  - подножками откидными, съемными, регулируемыми по высоте и по углу наклона;  - съемными ремнями-упорами для стоп;  - ремнем безопасности;  - ручками для толкания для сопровождающего лица, съемными, регулируемыми по высоте,  - передними колесами цельнолитыми, регулируемыми по вертикальной оси;  - задними колесами пневматическими, регулируемыми по вертикальной и горизонтальной оси, быстросъемными с кнопочной фиксацией;  - стояночными тормозами, регулируемыми по вертикали;  - антиопрокидывающими устройствами, регулируемыми по высоте.  Кресло-коляска должна иметь следующие габариты, регулировки и технические характеристики:  - ширина сиденья, регулируемая в диапазоне не менее от 30,5 см до 40,5 см;  - глубина сиденья, регулируемая в диапазоне не менее от 34,0 см до 39,5 см;  - высота спинки, регулируемая в диапазоне не менее от 41,0 см до 46,0 см;  - угол наклона спинки не менее от 85 градусов до 105 градусов;  - диаметр передних колес – не менее 15 см и не более 17 см;  - диаметр задних колес – не менее 55 см и не более 56 см;  - общий вес коляски – не более 16 кг;  - грузоподъемность – не менее 130 кг.  В комплект поставки должно входить:  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке;  - гарантийный талон на сервисное обслуживание.  Срок службы с момента передачи пользователю не менее - 4 лет | Не менее  12 месяцев | 6 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)  модель 2 | Кресло-коляска прогулочная для детей-инвалидов, в т.ч. больных ДЦП предназначена для передвижения ребенка в возрасте от 2 до 7 лет с ограниченными двигательными возможностями с посторонней помощью в условиях улицы.  Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием. Складная конструкция рамы должна быть по принципу по типу «трости» и обеспечивать компактное хранение кресла-коляски в домашних условиях и транспортировку в транспорте.  Чехлы спинки и сиденья коляски должны быть выполнены из дышащего легкоочищаемого материала, обеспечивающего циркуляцию воздуха, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку.  Кресло-коляска должна быть оснащена:  - спинкой, регулируемой по углу наклона;  - подголовником, регулируемым по высоте;  - плечевыми фиксирующими ремнями;  - ремнем, фиксирующим бедра;  - съемным абдуктором;  - ручкой-ограничителем, препятствующей выпадению ребенка;  - подножкой сплошной, съемной, регулируемой по высоте с фиксирующими ремнями;  - опорами для голени;  - ручками для толкания для сопровождающего лица со сменой положения;  - передними колесами литыми, самоориентирующимися, с фиксаторами положения;  - задними колесами литыми, двойными, быстросъемными;  - стояночными тормозами;  - съемным капюшоном от дождя и солнца;  - утепленная накидка на ноги.  Кресло-коляска должна иметь следующие габариты и технические характеристики:  - ширина сиденья – не менее 34 см и не более 36 см;  - глубина сиденья – не менее 28см и не более 31 см;  - высоты спинки – не менее 54 см и не более 56 см;  - регулировка угла наклона спинки – не менее 60 градусов;  - регулировка подножки по длине голени в диапазоне не менее от 21,5 см до 34 см;  - регулировка угла наклона подножки от 0 до 180градусов;  - общая ширина коляски – не более 60 см;  - диаметр передних колес – не менее 16 см и не более 18 см;  - диаметр задних колес – не менее 20 см и не более 22 см;  - общий вес коляски – не более 15 кг;  - грузоподъемность – не менее 40 кг.  В комплект поставки должны входить:  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке;  - гарантийный талон на сервисное обслуживание.  Срок службы с момента передачи пользователю не менее - 4 года. | Не менее  12 месяцев | 40 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)  модель 3 | Кресло-коляска прогулочная для детей-инвалидов, в т.ч. больных ДЦП предназначена для передвижения ребенка в возрасте от 5 до 12 лет с ограниченными двигательными возможностями с посторонней помощью в условиях улицы.  Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из дюралюминиевых труб. Складная конструкция рамы должна быть по принципу «трости» и должна обеспечивать компактное хранение кресла-коляски в домашних условиях и транспортировку в транспорте.  Чехлы спинки и сиденья коляски должны быть выполнены из дышащего легкоочищаемого материала, обеспечивающего циркуляцию воздуха, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку.  Кресло-коляска должна быть оснащена:  - спинкой, регулируемой по углу наклона;  - пятиточечным ремнем;  - подножками съемными, откидывающимися в стороны, на длинном держателе, регулируемыми по высоте, с пластиковой подставкой под ступни;  - ручками для толкания для сопровождающего лица;  - передними колесами литыми с фиксаторами положения;  - задними колесами литыми самоориентирующимися с индивидуальными стояночными тормозами;  - крышей от дождя и солнца.  Кресло-коляска должна иметь следующие габариты и технические характеристики:  - ширина сиденья – не менее 34 см и не более 35 см;  - глубина сиденья – не менее 30 см и не более 32 см;  - высоты спинки – не менее 55 см и не более 57 см;  - регулировка угла наклона спинки – не менее 15 градусов;  - высота подножки - регулируемая в диапазоне не менее от 20 см до 34 см;  - диаметр передних колес – не менее 17 см и не более 20 см;  - диаметр задних колес – не менее 20 см и не более 22 см;  - общий вес коляски – не более 9 кг;  - грузоподъемность – не менее 50 кг.  В комплект поставки должно входить:  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке;  - гарантийный талон на сервисное обслуживание.  Срок службы с момента передачи пользователю – не менее 4 года. | Не менее  12 месяцев | 8 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)  модель 4 | Кресло-коляска прогулочная для детей-инвалидов, в т.ч. больных ДЦП предназначена для передвижения ребенка в возрасте от 5 до 12 лет с ограниченными двигательными возможностями с посторонней помощью в условиях улицы.  Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием. Складная конструкция рамы должна обеспечивать компактное хранение кресла-коляски в домашних условиях и транспортировку в транспорте.  Мягкая часть спинки и сиденья коляски должна быть съемная, выполнена из высокопрочной, легко моющейся ткани.  Кресло-коляска должна быть оснащена:  - спинкой, регулируемой по углу наклона;  - сиденьем съемным, с возможностью установки по ходу движения коляски или против движения, лицом к сопровождающему;  - подголовником, регулируемым по высоте;  - плечевыми фиксирующими ремнями;  - ремнем, фиксирующим бедра;  - мягкими боковыми фиксаторами;  - абдуктором съемным;  - ручка-ограничитель, препятствующая выпадению ребенка;  - подножкой, алюминиевой, сплошной, съемной, регулируемой по высоте, регулируемой по углу наклона в области коленного сустава, с фиксирующими ремнями;  - ручками для толкания для сопровождающего лица, регулируемыми по высоте;  - передними колесами литыми, самоориентирующимися, с фиксаторами положения;  - задними колесами литыми с амортизаторами, с единым стояночным тормозом для блокировки колес, быстросъемные;  - опорами для голени с ремнями для фиксации стопы;;  - корзиной для вещей;  - дождевиком;  - мешком зимним для ног;  - съемным капюшоном от дождя и солнца.  Кресло-коляска должна иметь следующие габариты и технические характеристики:  - ширина сиденья регулируемая в диапазоне – не менее 27 см и не более 37 см;  - глубина сиденья регулируемая в диапазоне – не менее от 27 см до 31 см;  - высоты спинки регулируемая в диапазоне – не менее от 47 до 55 см;  - регулировка угла наклона спинки должна быть ступенчатая, не менее 70 градусов;  - регулировка подножки по длине голени в диапазоне не менее от 21 до 34 см;  - регулировка угла наклона подножки от 0 до 90градусов;  - общая ширина коляски – не более 62 см;  - диаметр передних колес – не менее 20 см и не более 22 см;  - диаметр задних колес – не менее 27 см и не более 29 см;  - общий вес коляски – не более 20,0 кг;  - грузоподъемность – не менее 30 кг.  В комплект поставки должно входить:  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке;  - гарантийный талон на сервисное обслуживание.  Срок службы с момента передачи пользователю – не менее 4 года. | Не менее  12 месяцев | 40 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)  модель 5 | Кресло-коляска прогулочная для детей-инвалидов, в т.ч. больных ДЦП предназначена для передвижения ребенка в возрасте от 1 до 17 лет с нарушениями опорно-двигательных функций с посторонней помощью в условиях помещения.  Рама конструкция кресла-коляски должна быть из алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием. Складная конструкция рамы должна быть по типу «трость».  Мягкая часть спинки и сиденья кресла-коляски должна быть съемная, выполнена из высокопрочной, огнеупорной, легко моющейся ткани.  Кресло-коляска должна быть оснащена:  - контурным подголовником, регулируемым по высоте;  - спинкой, регулируемой по углу наклона;  - ремнями натяжения спинки для регулировки жесткости спинки;  - пятиточечным Н-образным ремнем для тела;  - раздельными откидными пластиковыми подножками, регулируемыми по высоте;  - передними колесами литыми поворотными с фиксатором;  - задними колесами литыми быстросъемными с кнопочной фиксацией;  - раздельными стояночными тормозами для задних колес.  Кресла-коляски должны поставляться не менее чем в 3-х типоразмерах по ширине сиденья:  1 размер – не менее 30 см и не более 32 см; 2 размер - не менее 34 см и не более 35 см; 3 размер - не менее 37 см и не более 40 см.  Кресло-коляска должна иметь следующие габариты, регулировки и технические характеристики:  - регулировка угла наклона спинки – не менее 10 градусов и не более 30 градусов;  - регулировка глубины сиденья в диапазоне – не менее от 30 см до 41 см;  - высота спинки не менее 54 см и не более 68 см;  - диаметр передних не менее 19 см и не более 21 см  - диаметр задних колес не менее 30 см и не более 32 см;  - общий вес коляски не более 16 кг;  - грузоподъемность в зависимости от типа размера не менее 45 кг и не более 77 кг.  В комплект поставки должно входить:  - набор инструментов;  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке;  - гарантийный талон на сервисное обслуживание.  Срок службы с момента передачи пользователю – 4года. | Не менее  12 месяцев | 35 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)  модель 6 | Кресло-коляска прогулочная для детей-инвалидов, в т.ч. больных ДЦП предназначена для передвижения ребенка в возрасте от 4 до 17 лет с ограниченными двигательными возможностями с посторонней помощью в условиях улицы.  Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием. Складная конструкция рамы должна обеспечивать компактное хранение кресла-коляски в домашних условиях и транспортировку в транспорте.  Мягкая часть спинки и сиденья коляски должна быть съемная, выполнена из высокопрочной, легко моющейся ткани.  Кресло-коляска должна быть оснащена:  - спинкой, регулируемой по углу наклона;  - сиденьем, регулируемое по ширине и глубине;  - подголовником, регулируемым по высоте;  - трехточечным фиксирующим ремнем;  - мягкими боковыми фиксаторами;  - абдуктором съемным;  - ручка-ограничитель, препятствующая выпадению ребенка;  - подножкой сплошной, съемной, регулируемой по высоте;  - ручками для толкания для сопровождающего лица;  - передними колесами литыми, самоориентирующимися, с фиксаторами положения;  - задними колесами литыми с единым стояночным тормозом для блокировки колес, быстросъемные;  - опорами для голени с ремнями для фиксации стопы;  - корзиной для вещей;  - дождевиком;  - мешком зимним для ног;  - съемным капюшоном от дождя и солнца.  Кресло-коляска должна иметь следующие габариты и технические характеристики:  - ширина сиденья регулируемая в диапазоне – не менее 25 см и не более 40 см;  - глубина сиденья регулируемая в диапазоне – не менее от 35 см до 40 см;  - высоты спинки регулируемая в диапазоне – не менее от 67 до 74 см;  - регулировка угла наклона спинки должна быть ступенчатая, не менее 60 градусов;  - регулировка подножки по длине голени в диапазоне не менее от 30 до 42,5 см;  - регулировка угла наклона подножки от 0 до 90градусов;  - общая ширина коляски – не более 60 см;  - диаметр передних колес – не менее 18 см и не более 20 см;  - диаметр задних колес – не менее 25 см и не более 27 см;  - общий вес коляски – не более 19,0 кг;  - грузоподъемность – не менее 60 кг.  В комплект поставки должно входить:  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке;  - гарантийный талон на сервисное обслуживание.  Срок службы с момента передачи пользователю – не менее 4 года. | Не менее  12 месяцев | 3 |
|  | **Итого:** |  | **200** |

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н "Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены".

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть действующие регистрационные удостоверения.

При поставке качество товара должно подтверждаться декларацией о соответствии по Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (Система сертификации ГОСТ), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Поставка осуществляется при наличии документов подтверждающих соответствие товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации (ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (Разд.3,4), ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела»)

При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование товара не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ. При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование товара не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

Материалы, из которых изготавливается товар, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации, а также воздействовать на цвет поверхности (одежду, кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которое считается действительным согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Маркировка кресла-коляски должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя),

- адрес производителя,

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации),

- дату выпуска (месяц, год),

- артикул модификации кресла-коляски,

- серийный номер данного кресла-коляски.

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать адрес места нахождения сервисной службы)

для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.