**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Поставка монохромных многофункциональных устройств для нужд Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации и его филиалов в 2019 году.

1. **Наименование и характеристики** **монохромных многофункциональных устройств (далее – Товар):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование по КТРУ** | **КТРУ** | **Характеристики по КТРУ** | **Дополнительные характеристики** | **Кол-во, шт.** |
| **Вид характеристики** | **Значение характеристики** | **Вид характеристики** | **Значение характеристики** |
| Многофункциональное устройство (МФУ) | 26.20.18.000-00000064 | Цветность печати | Черно-Белая | \*\* Скорость печати | не менее 30 страниц в минуту | 50 |
| Формат печати | А4 | \*\*\* Разрешение печати | не менее 1200 dpi |
| Наличие устройства автоподачи сканера | Да | \*\* Двусторонняя печать | должна быть |
| Тип печати | ЛазерныйилиСветодиодный | \*\*\* Минимальная плотность бумаги | не более 55 г/м2 |
| Количество печати страниц в месяц | не менее 35 000 | \*\* Емкость тонер-картриджа | не менее 7000 страниц |
|  | \*\* Емкость входного лотка | не менее 250 листов |
| \*\* Емкость выходного лотка | не менее 50 листов |
| \*\* Время выхода первого отпечатка (ч/б) | не более 8 секунд |
| \*\*\* Разрешение сканирования (максимальное) | не менее 600dpi |
| \*\* Тип сканера | планшетный, протяжный |
| \*\* Двустороннее сканирование | должно быть |
| \*\* Скорость сканирования (ч/б) | не менее 12 оригиналов в минуту |
| \*\* Формат файла при сканировании | одностраничный JPEG, одностраничный PDF, многостраничный PDF |
| \*\* Сетевое сканирование по протоколам: SMB, FTP | SMB, FTP |
| \*\*\*\* Интерфейсы | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
| \*\*\*\* Должна быть совместимость с операционными системами | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 |
| \*\* ОЗУ | не менее 256 Мб |
| \*\*\*\* Габариты (Ш x Г x В) | не более 420x400x430 мм |
| \*\*\*\* Источник питания | 220 - 240 В, 50/60 Гц |

\*\*Показатель определяет ряд ключевых характеристик по быстродействию при выполнении основных функций по приёму граждан и оказания им государственных услуг.

\*\*\* Показатель определяет ряд качественных ключевых характеристик при выполнении основных функций по приёму граждан и оказания им государственных услуг.

\*\*\*\*Показатель позволяет подключать и использовать устройство более эргономично и оптимально, в виду стандартной организации рабочих мест.

|  |
| --- |
| 1. **Условия поставки:**
 |
|  Поставка осуществляется: одной партией по адресу Заказчика в рабочее время с 9-00 до 16-00 часов по московскому времени.Доставка Товара, погрузо-разгрузочные работы, подъем на этаж осуществляется силами и за счет поставщика.Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую ее сохранность при перевозке и надлежащем хранении. Каждая единица товар должна быть индивидуально упакована в транспортировочную коробку, обеспечивающую полную сохранность и предохранять товар от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта и хранении. Приемка Товара осуществляется приемочной комиссией Заказчика. При проведении приемки Заказчик имеет право проводить фото и видео фиксацию. В случае, если при приемке Товара возникают сомнения на соответствие его условиям настоящего Контракта, то с целью подтверждения его соответствия условиям Контракта, Заказчик имеет право провести экспертизу с привлечением экспертов, экспертных организаций. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения и предоставляются Исполнителю по его требованию в день проведения такой экспертизы.Замена Товара, не соответствующего условиям настоящего технического задания, производится за счет Поставщика не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента направления мотивированного отказа в приемке Товара. |
| 1. **Требования к гарантиям качества и безопасности:**
 |
|  Поставляемый Товар должен быть новым (не должен быть в употреблении, ремонте, не должен быть восстановлен, должна быть исключена замена составных частей товара или восстановление их потребительских свойств). Срок годности Товара должен составлять не менее 1 (одного) года с момента подписания товарной накладной или универсального передаточного документа.  Поставщик должен обеспечить ремонт или замену товара в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Заказчика при условии соблюдения Заказчиком условий эксплуатации, установленных производителем данного Товара. Дата изготовления – не ранее 2018 года.  Поставляемый Товар должен быть зарегистрированных торговых марок. Поставщик должен гарантировать легальность производства и оборота товара на территории Российской Федерации. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» |