Описание объекта закупки (Техническое задание)

**на поставку противопролежневых матрацев**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Характеристика товара** | **Кол-во (шт.)** | **Цена за ед. (руб.)** | **Сумма (руб.)** |
| 1 |

|  |
| --- |
|  |
| Противопролежневый матрац полиуретановый |  |

 | Противопролежневый матрац полиуретановый должен быть предназначен для профилактики и лечения пролежней у пользователей с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела. Верхняя поверхность матраца должна быть оформлена из отдельных квадратных ячеек, которые гарантируют надлежащую циркуляцию воздуха и под действием веса тела двигаются независимо друг от друга и точно адаптируются к форме и анатомии тела пациента. Оптимальная вентиляция между ячейками позволяет избежать скопления жидкости, эффективную вентиляцию и сушению влаги. Матрац изготовлен из вязко-эластичного полиуретана. Матрац должен соответствовать следующим техническим характеристикам: - наполняемость внутреннего объема противопролежневых матрацев: вязко-эластичный полиуретан; - максимально допустимая нагрузка на изделие должна быть не менее 120 кг; - длина должна быть не менее 1900 мм; - ширина должна быть не менее 850 мм; - высота должна быть не менее 80 мм; - вес матраца должен быть не более 8 кг. | 70 | 8 081,42 | 565 699,40 |
| 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) |  |

 | Противопролежневые матрацы воздушные (с компрессором) (далее - Матрацы) должны быть предназначены для профилактики и лечения пролежней средней и высокой степени риска у инвалидов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела. Они могут быть использованы в 24-часовом режиме ухода за инвалидами. Матрацы должны обеспечивать инвалиду опору при низком контактном давлении с помощью отдельных групп надувных камер(ячеистых или трубчатых структур), плавно сдувающихся и раздувающихся попеременно, с периодичностью цикла, выраженного в минутах, при этом улучшая кровообращение на капиллярном уровне, обеспечивая питание и насыщение ткани кислородом, тем самым предотвращая образование пролежней и ускоряя процесс заживления пораженных участков. Возможно наличие в Матрацах системы отверстий подсушивающих и охлаждающих покровы кожи инвалида.Матрацы должны быть изготовлены из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку, а также - электробезопасных материалов, в рабочем состоянии совместимых с другими электроприборами.Наполняемость внутреннего объема Матрацев: воздух. Матрац должен комплектоваться малошумным непрерывно работающим воздушным компрессором, обеспечивающим возможность регулировки давления в ячейках матраца в зависимости от веса пациента.Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг. Размер: длина не менее 1700 мм., ширина не менее 900мм., толщина не менее 45мм.Кроме того, в комплект поставки должен входить паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание Матраца.Используемое напряжение для работы компрессора 220В. | 300 | 3  475,69 | 1 042 707,00 |
|  | **ИТОГО** | **370** |  | **1 608 406,40** |

Противопролежневые матрацы (далее- Товар) должны соответствовать требованиям государственных стандартов:

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»,

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменением №1)».

На Товар должен быть нанесен товарный знак или маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид. При этом каждый Товар должен быть уложен в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Гарантийный срок товараустанавливается со дня выдачи Получателю и составляет не менее 18 месяцев. При возникновении гарантийных обстоятельств, Поставщик обязан заменить товар на товар, соответствующий требованиям настоящего Контракта, либо безвозмездно устранить недостатки (гарантийный ремонт) в течение 10 дней со дня обращения Заказчика.

**Поставщик обязан:**

- поставлять товар, имеющие действующий сертификат соответствия и/или регистрационное удостоверение;

-вести журнал телефонных звонков из реестра Получателей Товара с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидом способа, места и времени доставки Товара. Поставка Товара осуществляется по направлениям заказчика до места проживания получателей (инвалидов) во всех районах Чеченской Республики.

Поставщик должен организовать возможность выдачи Товара в пределах Чеченской Республики (доставить товар до конкретного инвалида при согласии инвалида или законного представителя инвалида о предоставлении информации личного характера поставщику):

- по месту нахождения центра выдачи;

- по месту нахождения пунктов выдачи;

- по месту нахождения инвалида.

Центр выдачи должен быть организован в г. Грозный на расстоянии шаговой доступности для Получателей от остановок общественного транспорта (не более 300 метров от остановок).

Площадь центра выдачи, включая зону ожидания, складские и хозяйственные помещения – должна быть не менее 200 квадратных метров. Пункт выдачи должен иметь зону ожидания Получателей – не менее 30 квадратных метров. В центре и пунктах выдачи должен быть организован прием Получателей не менее чем 2 сотрудниками одновременно.

Центр и пункты выдачи должен иметь отдельный вход и режим работы с 09:00 до 18:00 ежедневно.

Товар в течение 10 (десяти) дней после подписания контракта, должен быть поставлен в полном объёме на склад Поставщика и предъявлен Заказчику для выборочной проверки, до выдачи Получателям, на соответствие их количества, качества в соответствии с техническим заданием

Доставка по адресам места жительства инвалида осуществляется Поставщиком с 09:00 до 20:00 с понедельника по пятницу путём передачи инвалидам по адресам их места жительства, при необходимости с подъемом на этаж, в соответствии с адресами, указанными в Реестрах, направленных Заказчиком.

Передача инвалидам или их законным представителям Товара, выбранным инвалидами способом, должна осуществляться Поставщиком **в течение 10 (десяти) дней**, с даты получения от Заказчика направлений (по форме, утверждённой приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 439н от 21.08.2008г.) и реестра инвалидов, которым выписаны данные направления на получение Товара.

**Срок поставки товара** – с момента заключения контракта по 25 декабря 2019 года.