**Техническое задание**

**на выполнение работ по обеспечению в 2019 году инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ортопедической обувью.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  | **Функциональные характеристики** | **Цена за пару/штуку (руб.)** | **Кол-во** | **Сумма (руб.)** |
| По КТРУ: Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки По Приказу от 13.02.2018г. №86н: Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки(пара) | Ботинок /полуботинок / туфель для взрослых должен быть использоваться при вальгусной / варусной деформации стоп. Должен изготавливаться из натурального хрома, со шнурками или молнией обувной или застежкой «велькро» (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя), клеевым, рантовым методом крепления, по специальным ортопедическим колодкам с анатомическим профилем, вкладной ортопедической стелькой, плотной фиксацией стопы, ригидной подошвой с заложенным перекатом стопы в носочной части, формованным жестким задником, из высококачественных натуральных материалов (полуфабрикатов). | 4568,47 | 10 | 45684,70 |
| По КТРУ: Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке По Приказу от 13.02.2018г. №86н: Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке(пара) | Ботинок утепленный для взрослых должен использоваться при вальгусной / варусной деформации стоп. Изготавливается из натурального хрома, натурального, искусственного меха, со шнурками или молнией обувной или застежкой «велькро» (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя), клеевым, рантовым методом крепления, по специальным ортопедическим колодкам с анатомическим профилем, вкладной ортопедической стелькой, плотной фиксацией стопы, ригидной подошвой с заложенным перекатом стопы в носочной части, формованным жестким задником, из высококачественных натуральных материалов (полуфабрикатов). | 7082,87 | 15 | 106243,05 |
| По КТРУ: Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально По Приказу от 13.02.2018г. №86н: Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | Ботинки / полуботинки / туфли мужские/женские без утепленной подкладки должны быть изготовлены на эквино-варусную деформацию стоп, пяточную стопу, конскую стопу, диабетическую стопу, при лимфостазе и акромегалии, укорочении длины нижней конечности, сосудистых заболеваниях парезах и параличах нижней конечности, ампутационных дефектах стоп. Должны быть изготовлены из натурального хрома, со шнурками обувными или молниями обувными или застежкой «контакт» (велькро) (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя), клеевым рантовым методом крепления, с супинатором, с невысокой боковой поддержкой, с выкладкой сводов пробковым агломератом, с жесткими высокими берцами, с задником, продленным до носка. Материал должен быть: верх - хромовая кожа, подкладка натуральная из юфти, подошва - микропора подошвенная. Изготовление должно быть индивидуальное. Должны комплектоваться стелькой индивидуального изготовления из юфти. | 9860,27 | 120 | 1183232,40 |
| По КТРУ: Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально По Приказу от 13.02.2018г. №86н: Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | Ботинки мужские/женские на утепленной подкладке должны быть изготовлены на эквино-варусную деформацию стоп, пяточную стопу, конскую стопу, диабетическую стопу, при лимфостазе и акромегалии, 15укорочении длины нижней конечности, сосудистых заболеваниях, парезах и параличах нижней конечности, ампутационных дефектах стоп. Ботинки должны быть изготовлены из: натурального хрома, со шнурками обувными или с молниями обувными или застежкой «контакт» (велькро) (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя), клеевым рантовым методом крепления, с супинатором, с невысокой боковой поддержкой, с выкладкой сводов пробковым агломератом, с жесткими высокими берцами, с задником, продленным до носка. Материал должен быть: верх- хромовая кожа, подкладка натуральная из юфти, натурального или искусственного меха, подошва- микропора подошвенная с профилактикой. Изготовление должно быть индивидуальное. Должны комплектоваться стелькой индивидуального изготовления из натурального или искусственного меха. | 11218,13 | 130 | 1458356,90 |
| По КТРУ: Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально  По Приказу от 13.02.2018г. №86н: Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | Обувь мужская или женская на аппарат полуботинки или туфли должны быть из натурального хрома, со шнурками обувными или застёжками «велькро» (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя), клеевым, рантовым методом крепления. Материал верха должен быть из хромовой кожи, подкладка должна быть натуральная из юфти, подошва - микропора подошвенная.Должна комплектоваться стелькой из юфти. Изготовление должно быть индивидуальное. | 10007,17 | 15 | 150107,55 |
| По КТРУ: Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально По Приказу от 13.02.2018г. №86н: Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | Обувь мужская или женская утепленная на аппарат должна быть из натурального хрома, со шнурками обувными или застёжками «велькро» (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя), клеевым, рантовым методом крепления. Материал должен быть: верх - хромовая кожа, подкладка натуральная из юфти, натурального или искусственного меха, подошва - микропора подошвенная с профилактикой. Должна комплектоваться стелькой из юфти. Изготовление должно быть индивидуальное. | 8745,43 | 10 | 87454,30 |
| По КТРУ: Обувь ортопедическая, готовая По Приказу от 13.02.2018г. №86н: Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | Обувь должна быть предназначена для восстановления или компенсации статодинамической функции стопы.Обувь должна изготавливаться из натурального хрома, со шнурками обувными или молниями обувными или застёжками «велькро» (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя). Клеевым, рантовым методом крепления, ригидной подошвой с заложенным перекатом стопы в носочной части, формованным жестким задником и подкладкой из юфти.Обувь должна обеспечивать достаточную опороспособность конечностей, а так же её компенсацию.Должна комплектоваться стелькой из юфти. | 4736,67 | 30 | 142100,10 |
| По КТРУ: Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально По Приказу от 13.02.2018г. №86н: Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Ботинок / полуботинок / туфель мужской / женский должен использоваться при вальгусной деформации / на резинках / при укорочении / на слоновую стопу / при 150эквино - варусных деформациях стоп, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости / после ампутации по Пирогову / по Шопару / по Лисфранку на сохранившуюся конечность и ботинок / полуботинок / туфель мужской / женский на протез из натурального хрома, шнурков обувных, с молниями обувными, застежкой «контакт» (велькро) (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя), клеевым рантовым методом крепления с невысокой боковой поддержкой, с выкладкой сводов пробковым агломератом, с супинатором / с компенсацией укорочения от 3 см до 20 см, с металпластинкой в подошве, пробкой в носке, с жесткими высокими берцами, с задником продленным до носка / с жесткой союзкой, с жестким языком (по заключению медико-технической комиссии предприятия, назначению врача ортопеда, исходя из индивидуальных потребностей получателя) Материал должен быть: верх - хромовая кожа, подкладка натуральная из юфти, подошва - микропора подошвенная. Изготовление должно быть индивидуальное или из полуфабриката обувного максимальной готовности клеевым методом крепления. Должен быть с индивидуальной ортопедической стелькой из юфти с выкладкой свода или метатарзальным валиком, боковой поддержкой пронатором/супинатором (определяется по показаниям получателя). Должен быть предназначен для восстановления и компенсации статодинамической функции стопы. | 9295,20 | 130 | 1208376,00 |
| По КТРУ: Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально По Приказу от 13.02.2018г. №86н: Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Ботинок мужской или женский, утепленный должен использоваться: при вальгусной деформации / на резинках / при укорочении / на слоновую стопу / при эквино - варусных деформациях стоп, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости / после ампутации по Пирогову / по Шопару / по Лисфранку на сохранившуюся конечность и ботинок / полуботинок / туфель мужской / женский на протез из натурального хрома, шнурков обувных, с молниями обувными, застежкой «контакт» (велькро) (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя), клеевым рантовым методом крепления с невысокой боковой поддержкой, с выкладкой сводов пробковым агломератом, с супинатором / с компенсацией укорочения от 3 см до 20 см, с металпластинкой в подошве, пробкой в носке , с жесткими высокими берцами, с задником продленным до носка / с жесткой союзкой, с жестким языком (по заключению медико-технической комиссии предприятия, назначению врача ортопеда, исходя из индивидуальных потребностей получателя) Материал должен быть: верх - хромовая кожа, подкладка из натурального или искусственного меха(определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя), подошва - микропора подошвенная с профилактикой. Изготовление индивидуальное или из полуфабриката обувного максимальной готовности клеевым методом крепления. Должен быть с индивидуальной ортопедической стелькой из натурального или искусственного меха, с выкладкой свода или метатарзальным валиком, боковой поддержкой пронатором/супинатором(определяется по показаниям получателя).Должен быть предназначен для восстановления и компенсации статодинамической функции стопы. | 10238,00 | 150 | 1535700,00 |
| По КТРУ: Протез стопы частичный По Приказу от 13.02.2018г. №86н: Вкладной башмачок | Башмачок вкладной с искусственным носком из пенополиуретана, со шнурками обувными, натурального хрома, металпластинок, с жестким языком, с жесткими берцами или (в зависимости от индивидуальных особенностей получателя) Сапожок из натурального чепрака, жесткого кругового корсета, искусственного носка, со шнурками обувными, натурального хрома, металпластинок. Изготовление индивидуальное. | 5614,07 | 5 | 28070,35 |
| **Всего:** |  |  | **610/5** | **5945325,35** |

**Требования к качеству работ:**

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов ортопедической обувью содержат комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно–двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». ГОСТ ИСО 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования",10993-5-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro", 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия". ГОСТ Р 54407-2011 "Обувь ортопедическая. Общие технические условия".

Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу пользователя при его эксплуатации.

Исполнитель должен:

- назначить работника, ответственного за связь с Заказчиком по вопросам выполнения работ и сообщить сведения Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания настоящего контракта, с указанием фамилии, имени, отчества, должности, номера телефона и адреса электронной почты;

- оборудовать помещение (пункты приема Получателей) для выдачи готовых изделий необходимыми приспособлениями для примерки: кушетками, одноразовыми пеленками и т.п;

- не позднее 7 (семи) календарных дней с даты заключения Контракта обеспечить начало работы пунктов приема Получателей, проинформировать Заказчика о месте нахождения и графике работы данных пунктов;

- в пунктах приема Получателей должен осуществляться прием Получателей не менее 5 (пяти) дней в неделю, при этом, время работы пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 17:00;

- проход в пункт приема и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов, в случае необходимости, пункт приема должен быть оборудован пандусами для облегчения передвижения Получателей;

-пункт приема должен иметь туалетные комнаты, оборудованные для посещения инвалидами, со свободным доступом. Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 20 минут.

- осуществлять выполнение работ в части снятия мерок, примерки, подгонки, других сопутствующих работ, требующих присутствия Получателей, доставки (передачи) Изделий по месту жительства Получателей (Иркутская область, Российской Федерации), либо по согласованию с Получателями в г. Иркутске в организованном пункте (пунктах) приема;

- осуществлять прием Получателей по всем вопросам, связанным с изготовлением и выдачей Изделий, гарантийного ремонта Изделий по месту нахождения пункта (пунктов) приема не менее 3 (трех) дней в неделю.

Качество обуви должно быть подтверждено документами о соответствии, выданными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Гарантийный срок**

- Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки (ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки(пара)) – не менее 6 месяцев;

- Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке (ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке(пара)) не менее 6 месяцев;

- Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара)) - не менее 3 месяцев;

- Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара)) - не менее 3 месяцев;

- Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара)) - не менее 3 месяцев;

- Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара)) - не менее 3 месяцев;

- Обувь ортопедическая, готовая (ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара)) - не менее 3 месяцев;

- Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара)) – не менее 6 месяцев;

- Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара)) – не менее 6 месяцев;

- Протез стопы частичный (вкладной башмачок) – не менее 3 месяцев.

Исполнитель предоставляет гарантию на результат выполненных работ, производит за счет собственных средств, в период гарантийного срока эксплуатации, гарантийный ремонт или замену Изделия, вышедшего из строя до истечения гарантийного срока. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

 **Сроки выполнения работ:** по мере обращения Получателей с Направлениями, выданными филиалами Заказчика по «01» декабря 2019 года.