|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Товара (модель, страна производитель) | Характеристика Товара | Количество, шт. |
| Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов).**  Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), предназначена для передвижения детей-инвалидов и инвалидов больных ДЦП в условиях улицы.  Перемещение должно осуществляться сопровождающим лицом.  Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечить антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции.  Кресло-коляска должна складываться и раскладываться по вертикальной оси без применения инструментов.  Конструкция кресло-коляски должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя.  Рама кресло-коляски должна быть изготовлена из прочного металла или сплава.  Кресло-коляска должна быть оборудована:  - сиденьем, регулируемым по глубине;  - спинкой, регулируемой по углу наклона;  - подножкой (-ами) съемной (-ыми) или откидной (-ыми), регулируемой (-ыми) по высоте;  - подголовником съемным и (или) регулируемым по высоте;  - фиксирующим ремнем безопасности, регулируемым по длине;  - ручкой(-ами) для сопровождающего лица;  - капюшоном для защиты от дождя и солнца;  - абдуктором (разделителем для ног);  - системой торможения (стояночными тормозами).  Передние колеса должны быть поворотными.  Ширина сиденья должна быть не менее 26 см +/-1 см и не более 35 см +/-1 см и поставляться в 2-х типах размеров в указанном диапазоне (в зависимости от потребности Получателя).  -Грузоподъемность не более 55 кг.  -Вес коляски должен быть не более 16 кг.  В комплектацию поставки должны входить:  -инструменты и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы;  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке;  - гарантийный талон на сервисное обслуживание.  Гарантийный срок кресла-коляски должен составлять не менее 12 месяцев с момента передачи Получателю. | 10 |
| Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов).**  Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов), предназначена для передвижения детей-инвалидов и инвалидов больных ДЦП в условиях помещения.  Перемещение должно осуществляться сопровождающим лицом.  Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечить антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции.  Кресло-коляска должна складываться и раскладываться по вертикальной оси без применения инструментов.  Конструкция кресло-коляски должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя.  Рама кресло-коляски должна быть изготовлена из прочного металла или сплава.  Кресло-коляска должна быть оборудована:  - сиденьем, регулируемым по глубине;  - спинкой, регулируемой по углу наклона;  - подножкой (-ами) съемной (-ыми) или откидной (-ыми), регулируемой (-ыми) по высоте;  - подголовником съемным и (или) регулируемым по высоте;  - фиксирующим ремнем безопасности, регулируемым по длине;  - ручкой(-ами) для сопровождающего лица;  - столиком;  - абдуктором (разделителем для ног);  - системой торможения (стояночными тормозами).  Передние колеса должны быть поворотными.  Ширина сиденья должна быть не менее 26 см +/-1 см и не более 35 см +/-1 см и поставляться в 2-х типах размеров в указанном диапазоне (в зависимости от потребности Получателя).  -Грузоподъемность не более 55 кг.  -Вес коляски должен быть не более 16 кг.  В комплектацию поставки должны входить:  -инструменты и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы;  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке;  - гарантийный талон на сервисное обслуживание.  Гарантийный срок кресла-коляски должен составлять не менее 12 месяцев с момента передачи Получателю. | 10 |
| Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов).**  Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), предназначена для передвижения детей-инвалидов и инвалидов больных ДЦП в условиях улицы.  Перемещение должно осуществляться сопровождающим лицом.  Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечить антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции.  Кресло-коляска должна складываться и раскладываться по вертикальной оси без применения инструментов.  Конструкция кресло-коляски должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя.  Рама кресло-коляски должна быть изготовлена из прочного металла или сплава.  Кресло-коляска должна быть оборудована:  - сиденьем, регулируемым по глубине;  - спинкой, регулируемой по углу наклона;  - подножкой (-ами) съемной (-ыми) или откидной (-ыми), регулируемой (-ыми) по высоте;  - подголовником съемным и (или) регулируемым по высоте;  - фиксирующим ремнем безопасности, регулируемым по длине;  - ручкой(-ами) для сопровождающего лица;  - капюшоном для защиты от дождя и солнца;  - абдуктором (разделителем для ног);  - системой торможения (стояночными тормозами).  Передние колеса должны быть поворотными с цельнолитыми или литыми шинами.  Задние колеса должны быть с цельнолитыми или литыми шинами.  Ширина сиденья должна быть регулируемая в диапазоне не менее 30 см +/-1 см и не более 40 см +/-1 см, и/или иметь не менее 2 типов размеров ширины сиденья в указанном диапазоне по заявке получателя.  -Грузоподъемность не более 60 кг.  -Вес коляски не более 16 кг.  В комплектацию поставки должны входить:  -инструменты и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы;  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке;  - гарантийный талон на сервисное обслуживание.  Гарантийный срок кресла-коляски должен составлять не менее 12 месяцев с момента передачи Получателю. | 10 |
| Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов).**  Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов), предназначена для передвижения детей-инвалидов и инвалидов больных ДЦП в условиях помещения.  Перемещение должно осуществляться сопровождающим лицом.  Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечить антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции.  Кресло-коляска должна складываться и раскладываться по вертикальной оси без применения инструментов.  Конструкция кресло-коляски должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя.  Рама кресло-коляски должна быть изготовлена из прочного металла или сплава.  Кресло-коляска должна быть оборудована:  - сиденьем, регулируемым по глубине;  - спинкой, регулируемой по углу наклона;  - подножкой (-ами) съемной (-ыми) или откидной (-ыми), регулируемой (-ыми) по высоте;  - подголовником съемным и (или) регулируемым по высоте;  - фиксирующим ремнем безопасности, регулируемым по длине;  - ручкой(-ами) для сопровождающего лица;  - столиком;  - абдуктором (разделителем для ног);  - системой торможения (стояночными тормозами).  Передние колеса должны быть поворотными с цельнолитыми или литыми шинами.  Задние колеса должны быть с цельнолитыми или литыми шинами.  Ширина сиденья должна быть регулируемая в диапазоне не менее 30 см +/-1 см и не более 40 см +/-1 см, и/или иметь не менее 2 типов размеров ширины сиденья в указанном диапазоне по заявке получателя.  -Грузоподъемность не более 60 кг.  -Вес коляски не более 16 кг.  В комплектацию поставки должны входить:  -инструменты и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы;  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке;  - гарантийный талон на сервисное обслуживание.  Гарантийный срок кресла-коляски должен составлять не менее 12 месяцев с момента передачи Получателю. | 10 |

**Описание объекта закупки**

**Поставка кресел-колясок для инвалидов Республики Крым**

Кресло-коляски должна иметь регистрационные удостоверения, декларации соответствия (или сертификаты соответствия), действующие на территории Российской Федерации.

**Соответствие государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации:**

ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Технические требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность».

ГОСТ Р 51083-2015 Кресла-коляски. Общие технические условия.

ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и оборудование медицинское. Общие технические условия» Часть 3. Технические требования. Часть 4. Требования безопасности.

ГОСТ Р 51632-2014 [Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний](http://internet-law.ru/gosts/gost/58094/) Часть 4.6. Требования к конструкции. 4.7. Требования эргономики по обеспечению реабилитационного эффекта. Часть 4.8 Требования безопасности;

ГОСТ ISO 10993-1-2011 [Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования](http://internet-law.ru/gosts/gost/54063/);

[ГОСТ ISO 10993-5-2011](http://internet-law.ru/gosts/gost/52914/) [Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro](http://internet-law.ru/gosts/gost/52914/);

[ГОСТ ISO 10993-10-2011](http://internet-law.ru/gosts/gost/52738/) [Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия](http://internet-law.ru/gosts/gost/52738/);

[ГОСТ Р 52770-](http://internet-law.ru/gosts/gost/8405/)2016 [Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний](http://internet-law.ru/gosts/gost/8405/).

Соответствие используемых в конструкции изделия материалов ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию элементов кресла-коляски с мягкой обивкой. Требования и методы испытаний. Необходимым условием при выдачи таких изделий пользователям является обязательное включение в инструкцию по использованию (по эксплуатации) и технике безопасности изделия раздела с предупреждениями, о возможности воспламенения использованного в конструкции материала и соответствующих запретах при пользовании изделиями (курения и пр. воздействий, которые могут привести к возгоранию материалов конструкции).

**Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий:**

Установленный производителем срок службы с момента передачи Получателю должен быть не менее срока пользования креслом-коляской, утвержденного [приказом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114091;fld=134) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 года N85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены".

Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с момента передачи Получателю.

**Требования к месту поставки и срокам приема и передачи Товара:** Передать Товар по месту жительства Получателя или, по согласованию с Получателем, на территории Республики Крым в соответствии с реестром Получателей на основании Направления Заказчика с даты осуществления проверки соответствия описанию объекта закупки поставленного Товара, но не позднее 10.12.2019.