На поставку кресло-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных дцп, комнатной/прогулочной (для инвалидов и детей-инвалидов) в 2020 году.

**Техническое задание**

**Объект закупки**

Реабилитационное техническое средство передвижения на колесах, оснащенное креслом-сиденьем для размещения пассажира-инвалида, предназначенное исключительно для перемещения инвалида, приводимое в движение и управляемое лицом, сопровождающим инвалида (согласно ГОСТ Р 52286-2004).

Кресло-коляска - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимое в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего лица.

Срок службы\* кресел-колясок комнатных и прогулочных, установленный изготовителем составляет ­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, но не менее срока установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 мая 2013 г. № 215н, определяется изготовителем согласно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(указать документ (паспорт на изделие или др.), согласно которому изготовителем определен срок службы изделия).

Классификация кресел-колясок различных модификаций, представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

**Требования к качеству, техническим характеристикам, требования к безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.**

Кресло-коляска соответствует требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-коляски конкретных типов.

Кресло-коляска отвечает требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями. Кресло-коляска оборудовано системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии в соответствии с ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия».

Кресло-коляска новое (не бывшее ранее в употреблении), свободное от прав третьих лиц.

Поставщик:

Поставить кресло-коляску, имеющую действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Федерации от 01.12.2009 № 982), если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.

Осуществлять поставку путем передачи кресла-коляски инвалиду или его представителю (далее-Получатели) при представлении им паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н по месту жительства Получателей.

При передаче кресла-коляски распаковать его, привести кресло-коляску в товарный вид, убедиться, что кресло-коляска соответствует антропометрическим показателям Получателя.

Кресло-коляска имеет установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования креслом-коляской, утвержденного

\* Срок службы кресел-колясок комнатных и прогулочных, устанавливается изготовителем.

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.05.2013г. № 215н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Кресло-коляска имеет гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с момента передачи ее Получателю.

Установленный производителем гарантийный срок эксплуатации кресла-коляски не распространяется на случаи нарушения Получателем изделия условий и требований к эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие изделия (входящих в состав кресла-коляски), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес 12 месяцев.

При передаче кресла-коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика. В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в кресле-коляске, Поставщиком, либо уполномоченной производителем организацией обеспечены замена изделия на кресло-коляску той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не превышает 20 рабочих дней.

**Место, условия, и сроки (периоды) поставки**

Поставка товара осуществляется по выбору получателя: по месту проживания инвалида на территории Республике Ингушетии, либо в пунктах выдачи изделий, организованных Поставщиком на территории Республике Ингушетия, в течение 15 суток с момента получения реестра поставки заказчика или получения направлений Поставщиком от инвалидов.

Срок поставки: в 2020 году .

**Требования к комплектности, упаковке, маркировке, отгрузке кресел-колясок**

В комплект кресла-коляски входит инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы и эксплуатационная документация.

На каждом кресле-коляске есть табличка или наклейка, на которой указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- адрес изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски;

- обозначение технических условий;

-знак соответствия;

- номер декларации о соответствии.

Упаковка кресла-коляски обеспечивает его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

**Сведения о включенных в цену товара расходах**

В цену контракта включены стоимость товара, а также все расходы, связанные с оснащением необходимыми комплектующими изделиями и другими составляющими, доставкой кресла-коляски до места жительства инвалида, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате при исполнении государственного контракта.

Описание объекта закупки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование ТСР** | **Технические и функциональные характеристики** | **количество** |
| Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП, в том числе для детей инвалидов (прогулочная) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в условиях улицы по различным покрытиям.  **Должны быть следующие характеристики:**  - складная, облегчённая алюминиевая рама (складывается в «трость»),  - высококачественная синтетическая обивка,  - спинка с возможность плавной регулировки угла наклона от вертикальной оси в диапазоне не мене 10 градусов,  - передние поворотные колеса могут быть литые или пневматические,  - возможность блокировки передних колёс для прямолинейного движения,  - задние колёса могут быть литые или пневматические,  - задние колёса быстросъёмные,  - раздельные стояночные тормоза задних колёс,  - подножка с не менее пяти ступенчатой регулировкой высоты с шагом не менее 20 мм; с ремнями, фиксирующими стопы,  - регулировка подножки по высоте в диапазоне не менее 13 см,  - съемный подголовник должен быть регулируемый по высоте в диапазоне не менее 70 мм.  **В комплектацию должно входить:**  - съемная ручка-барьер,  - подголовник,  - съемный абдуктор или абдукторные ремни;  - пятиточечный ремень безопасности.  **Размеры коляски:**  - максимальная ширина коляски – не более 630 мм,  - максимальная длина коляски - не более 1170 мм,  - максимальная высота коляски – не более 1160 мм,  - размеры коляски в сложенном виде (ДхШхВ) не более-1280х440х410 мм,  - ширина сиденья – не более 360 мм,  - глубина сиденья – не более 410 мм,  - высота спинки – не более 610 мм,  - диаметр передних колес – не более 190 мм,  - диаметр задних колес – не более 290 мм,  - вес коляски – не более 16 кг,  - максимальная нагрузка – не менее 40 кг.  **В комплект поставки должно входить:**  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон. | 30 |
| Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП, в том числе для детей инвалидов  (комнатная) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в помещениях.  **Должны быть следующие характеристики:**  - складная, облегчённая алюминиевая рама (складывается в «трость»),  - высококачественная синтетическая обивка,  - спинка с возможность плавной регулировки угла наклона от вертикальной оси в диапазоне не мене 10 градусов,  - передние поворотные колеса могут быть литые или пневматические,  - возможность блокировки передних колёс для прямолинейного движения,  - задние колёса могут быть литые или пневматические,  - задние колёса быстросъёмные,  - раздельные стояночные тормоза задних колёс,  - подножка с не менее пяти ступенчатой регулировкой высоты с шагом не менее 20 мм; с ремнями, фиксирующими стопы,  - регулировка подножки по высоте в диапазоне не менее 130 мм,  - съемный подголовник должен быть регулируемый по высоте в диапазоне не менее 70 мм.  **В комплектацию должно входить:**  - съемная ручка-барьер,  - подголовник,  - съемный абдуктор или абдукторные ремни;  - пятиточечный ремень безопасности.  **Размеры коляски:**  - максимальная ширина коляски – не более 630 мм,  - максимальная длина коляски - не более 1170 мм,  - максимальная высота коляски – не более 1160 мм,  - размеры коляски в сложенном виде (ДхШхВ) не более-1280х440х410 мм,  - ширина сиденья – не более 360 мм,  - глубина сиденья – не более 410 мм,  - высота спинки – не более 610 мм,  - диаметр передних колес – не более 190 мм,  - диаметр задних колес – не более 290 мм,  - вес коляски – не более 16 кг,  - максимальная нагрузка – не менее 40 кг.  **В комплект поставки должно входить:**  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон. | 30 |

При необходимости надо организовать центры приема, которые должены быть организован в г. Магас; в г. Малгобеке ; в г.Сунжа, (бывшая ст. Орджоникидзевская) на расстоянии шаговой доступности для Получателей от остановок общественного транспорта (не более 500 метров от остановок).

Площадь центра приема, включая зону ожидания, складские и хозяйственные помещения – должен быть не менее 200 квадратных метров. Центр приема должен иметь зону ожидания Получателей – не менее 30 квадратных метров. В центре приема должен быть организован прием Получателей не менее чем 2 сотрудниками одновременно.

Центр приема должен иметь отдельный вход, проход в пункт (ы) выдачи и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для инвалидов, в случае необходимости, пункт (ы) выдачи должны быть оборудованы пандусами для облегчения передвижения инвалидов. Пункты выдачи должны иметь туалетные комнаты, оборудованные для посещения инвалидов. Пункты выдачи должны быть оснащены средствами связи.

Центр приема должен быть организован в течение пяти дней после подписания государственного контракта.