**Техническое задание**

**Поставка инвалидам кресел-стульев с санитарным оснащением на 2020 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара |
| Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | **Общее количество поставляемого товара – 50 штук.**  Кресло-стул должен быть предназначен для использования при обслуживании инвалидов с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены, должен использоваться как передвижное санитарно-гигиеническое приспособление.  Рама кресло-стула должна быть изготовлена из трубок с антикоррозийным покрытием, должна быть разборной.  Стульчак с накладной крышкой и фекальный приемник в виде ведерка должны быть съемными, должны быть изготовлены из прочного легко моющегося пластика.  Поручни должны быть откидные.  Кресло-стул должен быть оборудован транспортировочными колесами, задние колеса должны быть со стояночными тормозами.  Технические характеристики:  Общая ширина кресло-стула должна быть не менее 540 мм и не более 550 мм;  Высота должна быть регулируемая от 703 мм до 803 мм, не менее 5-ти положений;  Высота спинки должна быть не менее 270 мм;  Ширина между поручнями должна быть не менее 450 мм;  Глубина сиденья должна регулироваться в диапазоне от 430 до 550 мм;  Вес стула - не более 9 кг.  **В комплекте с креслом-стулом передается:**  - документация (паспорт изделия, гарантийный талон, руководство по эксплуатации или руководство пользователя на русском языке);  - инструмент и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-стула в течение срока службы (при необходимости).  **Кресло-стул должен соответствовать требованиям государственных стандартов** ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4). |
| Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | **Общее количество поставляемого товара – 300 штук.**  Кресло-стул должен быть предназначен для использования при обслуживании инвалидов с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены, должен использоваться как передвижное санитарно-гигиеническое приспособление.  Рама кресло-стула должна быть изготовлена из трубок с антикоррозийным покрытием, должна быть разборной.  Стульчак с накладной крышкой и фекальный приемник в виде ведерка должны быть съемными, должны быть изготовлены из прочного легко моющегося пластика.  Поручни должны быть откидные.  Технические характеристики:  Общая ширина кресло-стула должна быть не менее 540 мм и не более 550 мм;  Высота должна быть регулируемая от 630 мм до 780 мм, не менее 5-ти положений;  Высота спинки должна быть не менее 270 мм;  Ширина между поручнями должна быть не менее 450 мм;  Глубина сиденья должна регулироваться в диапазоне от 430 до 550 мм;  Вес стула - не более 8 кг.  **В комплекте с креслом-стулом передается:**  - документация (паспорт изделия, гарантийный талон, руководство по эксплуатации или руководство пользователя на русском языке);  - инструмент и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-стула в течение срока службы (при необходимости).  **Кресло-стул должен соответствовать требованиям государственных стандартов** ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4). |
| Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | **Общее количество поставляемого товара – 25 штук.**  Кресло-стул должен быть предназначен для использования при обслуживании инвалидов с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены, должен использоваться как передвижное санитарно-гигиеническое приспособление.  Кресло-стул с санитарным оснащением должен состоять из складного металлического каркаса, гигиенического сиденья, фекального приемника в виде ведерка с крышкой и ручкой, пластиковой спинки и подлокотников.  Каркас кресло-стула должен быть выполнен из алюминия.  Кресло-стул должен быть оснащен съемным фекальным приемником и антиразбрызгивателем для использования со стандартным унитазом.  Общая ширина кресла-стула должна быть не более 72 см.  Высота спинки должна быть не менее 37 см.  Ширина сидения должна быть не менее 50 см.  Вес кресла-стула в полной комплектации должен быть не более 4,6 кг.  **В комплекте с креслом-стулом передается:**  - документация (паспорт изделия, гарантийный талон, руководство по эксплуатации или руководство пользователя на русском языке);  - инструмент и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-стула в течение срока службы.  **Кресло-стул должен соответствовать требованиям государственных стандартов** ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4). |
| Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа. | **Общее количество поставляемого товара – 11 штук.**  Кресло-стул с санитарным оснащением должен быть предназначен для инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в стационарных медицинских учреждениях и домашних условиях, используется как передвижное санитарно-гигиеническое приспособление.  Рама должна быть стальная, должна иметь высококачественное порошковое лакокрасочное покрытие.  Сиденье - съемная крышка должна быть выполнена из искусственной кожи, сиденье и ведро с крышкой должны быть изготовлены из прочного легко моющегося пластика.  Спинка - должна быть съемная, регулируемая по высоте, должна быть изготовлена из искусственной кожи.  Подлокотники – должны быть съемные.  Ножные опоры – должны быть съемные, откидные, регулируемые по высоте.  Подножки – должны быть съемные, должны быть оснащены держателем голеней.  Колеса должны быть оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами. Два задних колеса должны иметь индивидуальный тормоз.  Ширина кресла-стула должна быть не более 56 см.  Ширина сиденья должна быть 43 см +/- 1 см, 46 см +/- 1 см и поставляться в 2 типоразмерах.  Диаметр колес должен быть не менее 12 см.  **В комплекте с креслом-стулом передается:**  - документация (паспорт изделия, гарантийный талон, руководство по эксплуатации или руководство пользователя на русском языке);  - инструмент и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-стула в течение срока службы.  **Кресло-стул должен соответствовать требованиям государственных стандартов** ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4). |
| **Срок поставки**: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара **до 31 июля 2020 года**.  Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.  **Место поставки**: Поставка по месту жительства Получателя или в пунктах выдачи (по выбору Получателя).  В случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара:  - обеспечить передачу Товара Получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», в том числе с привлечением соисполнителей;  - установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней.  Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами. | |