**Техническое задание**

**Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров**, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование **(без указания товарного знака)** | Наименование показателя (неизменяемое) | Изменяемое значение показателей (точное значение устанавливает участник закупки) | Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки | Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции (п. 3.1. ГОСТ Р 54407-2011).Сложная ортопедическая обувь только с индивидуальными параметрами изготовления. (п.6.2.5. ГОСТ Р 54407-2011).В конструкции обуви учтены анатомо-функциональные особенности конкретного человека, обувь изготовлена по медицинскому заказу (п.3.3. ГОСТ Р 54407-2011).Сложная ортопедическая обувь имеет не менее двух специальных ортопедических деталей, межстелечный слой в виде коска, межстелечный слой в виде пробки высотой 30 мм и более (п. 6.2.5. ГОСТ Р 54407-2011).Сложная ортопедическая обувь в соответствии с ее функциональным назначением и медицинскими показаниями включает несколько компонентов из нижеперечисленного перечня:а) специальные жесткие детали:- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными, с удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный, серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком, невысокой боковой поддержкой).б) специальные мягкие детали:- боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка.в) специальные металлические детали:- пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные.г) межстелечные слои:- выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след.Межстелечные слои изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов.д) специальные детали низа:- каблук и подошва особой формы.При обработке сложной ортопедической обуви предусматривается не менее 2 примерок.Перечень материалов, применяемых при изготовлении ортопедической обуви, в соответствии с п. 6.3. ГОСТ Р 54407-2011.Наружные детали верха ортопедической обуви - натуральные материалы (п. 6.3. ГОСТР 54407-2011).Ортопедическая обувь должна иметь маркировку (п. 6.5.2. ГОСТ Р 54407-2011) с указанием:- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;- номер заказа;- номера контролера (отметки) ОТК.Обувь на протезы предназначена для людей с ограничениями жизнедеятельности, пользующихся протезами нижних конечностей. Обувь не должна препятствовать нормальному функционированию стопы сохранившейся конечности, не должна нарушать | Соответствует | пара | 41 |
| 2. | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки | Соответствует | пара | 37 |
| 3. | Ортопедическая обувь на протез | Соответствует | пара | 4 |
| 4. | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки | Соответствует | пара | 4 |
| 5. | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке | Соответствует | пара | 41 |
| 6. | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке | Соответствует | пара | 37 |
| 7. | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке | Соответствует | пара | 3 |
| 8. | Обувь ортопедическая малосложная без утепленной подкладки | Обувь ортопедическая малосложная всех половозрастных групп назначается при плоской стопе, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца к наружи и резко выраженных сочетаниях деформации стоп, сгибательной контрактуры пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцев и резко выраженных сочетаниях деформации стоп, полой стопе и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточной шпоры с дополнительными сопутствующими деформациями, изготовление обуви, специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам с подгонкой колодки. | Соответствует | пара | 4 |
| 9. | Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке | Соответствует | пара | 4 |
| 10. | Ортопедическая вкладная стелька | Показана при: плоскостопии; плоско-вальгусной деформации стоп; укорочении нижних конечностей с компенсацией не менее чем до 3 см. Обеспечивает полужесткую поддержку внутреннего продольного и поперечного сводов стопы, уменьшение ударной нагрузки на пятку, суставы нижних конечностей и позвоночник, создание комфортных условий при ходьбе. Изготавливается по индивидуальному слепку. Материал - композиционный полиуретан, натуральная кожаная подкладка. Срок пользования 6 месяцев. | Соответствует | шт | 21 |
| Итого: | пара+шт | 175+21 |