**Техническое задание** **на выполнение работ по обеспечению инвалидов туторами нижних конечностей в 2020 г.**

Обеспечение туторами (далее Изделия) включает прием заказов, изготовление, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изделий Получателям в целях реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Изделия предназначены для инвалидов, в том числе детей – инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательной системы травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний.

Работы по обеспечению Изделиями эффективно исполнены, если у Получателей полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Выдача Изделий осуществляется при наличии декларации о соответствии либо сертификата соответствия.

Изделия представлены в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.»

**Значения показателей, указанные Заказчиком как ссылка на ГОСТ – *НЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ*.**

Изделия соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Изделия соответствуют требованиям ГОСТ Р 52878-2007. «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний» в части (ссылка):

«6.3 Конструктивные требования

6.3.1 Конструкция и материалы тутора должны обеспечивать жесткую фиксацию и частичную разгрузку суставов или сегментов конечности в приданном положении коррекции.».

«6.3.3 Внешние обводы тутора не должны вызывать нарушений целостности и повышенного износа одежды.

6.3.4 На поверхности металлических и пластмассовых деталей тутора не должно быть трещин, забоин, вмятин, расслоения материала, заусенцев и острых кромок, ухудшающих его внешний вид, прочность и безопасность.».

«6.4 Требования к гильзам и элементам крепления

6.4.1 Внутренняя форма гильзы должна соответствовать индивидуальным параметрам конечности в приданном положении коррекции и не оказывать избыточного давления на ткани конечности.»

«6.4.3 На внутренней поверхности гильзы со смягчающим внутренним слоем не должно быть морщин, складок, заминов, отслоений смягчающего слоя.».

«6.4.5 Элементы крепления и форма гильзы тутора должны обеспечивать удержание тутора на конечности.».

В части требований к упаковке и транспортированию, Изделия соответствуют п.4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (ссылка): «упаковка TCP должна обеспечивать защиту TCP от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению».

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работы (изделия)[[1]](#endnote-1)** | **ПОЗИЦИЯ В КАТАЛОГЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ)[[2]](#endnote-2)** | | | **Функциональные, технические, качественные характеристики и описание работы (изделия) в случае отсутствия соответствующих позиций в КТРУ[[3]](#endnote-3)** | **Начальная цена единиц работ (изделия),**  **руб.** | **Гарантийный срок** | **Срок службы**  **(лет)** |
| **Наименование и код работы (изделия), по КТРУ** | **Единица измерения объема выполняемой работы (изделия) при наличии по КТРУ** | **Описание работы, (изделия) при наличии такого описания в позиции по КТРУ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Тутор на голеностопный сустав | 32.50.22.124-00000002, Ортез для голеностопного сустава/стопы | штука | Описание отсутствует | Тутор на голеностопный сустав. Гильза кожаная. Шины, полукольцо и стелька – металлические. Крепление- шнуровка и кожаные ремни Изготовление индивидуальное. | 8 598,67 | Не менее 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи –приемки Работ Получателям | Не менее 1 года |
| 2 | Тутор на голеностопный сустав | 32.50.22.124-00000002, Ортез для голеностопного сустава/стопы | штука | Описание отсутствует | Гильза на стопу и голень изготовлена из листовых термопластов. Крепление - застежки текстильные «Контакт». Изготовление индивидуальное. | 6 777,33 | Не менее 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи –приемки Работ Получателям | Не менее 1 года |
| 3 | Тутор на голеностопный сустав | 32.50.22.124-00000002, Ортез для голеностопного сустава/стопы | штука | Описание отсутствует | Гильза на стопу и голень изготовлена из листовых термопластов со смягчающим внутренним вкладышем. Крепление – застежки текстильные «Контакт». Изготовление индивидуальное. | 7 334,00 | Не менее 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи –приемки Работ Получателям | Не менее 1 года |
| 4 | Тутор на голеностопный сустав | 32.50.22.124-00000002, Ортез для голеностопного сустава/стопы | штука | Описание отсутствует | Гильза на стопу и голень изготовлена из листового термопласта. Крепление с помощью тканой резины, с застежкой «Контакт» Изготовление индивидуальное, по обмерам | 626,67 | Не менее 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи –приемки Работ Получателям | Не менее 1 года |
| 5 | Тутор на коленный сустав | 32.50.22.124-00000007, Ортез для коленого сустава | штука | Описание отсутствует | Гильза изготовлена из пенополиуретана с трикотажным полотном и состоит из основной и двух боковых деталей, соединенных застежкой «Контакт». Металлические шины вставлены в карманы по 1 шт. на каждой детали тутора. Крепление – застежки текстильная «Контакт». Изготовление индивидуальное. | 3 492,00 | Не менее 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи –приемки Работ Получателям | Не менее 1 года |
| 6 | Тутор на коленный сустав | 32.50.22.124-00000007, Ортез для коленого сустава | штука | Описание отсутствует | Гильза на бедро, коленный сустав и голень изготовлена из листовых термопластов со смягчающим элементом. Крепление – застежки текстильная «Контакт». Изготовление индивидуальное. | 5 508,67 | Не менее 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи –приемки Работ Получателям | Не менее 1 года |
| 7 | Тутор на всю ногу | 32.50.22.124-00000004, Ортез для бедра/колена/голеностопного сустава/стопы | штука | Описание отсутствует | Гильза на стопу и голень, и гильза на бедро соединены в замок. Изготовление из листовых термопластов со смягчающим внутренним вкладышем. Крепление – застежки текстильные «Контакт». Изготовление индивидуальное. | 7 824,67 | Не менее 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи –приемки Работ Получателям | Не менее 1 года |
| **Начальная сумма цен единиц работ** | | | | | | **40 162 руб. 01 коп.** | | |
| **Максимальное значение цены контракта** | | | | | | **3 800 000 руб. 00 коп.** | | |

1. Место выполнения работ: РФ, по месту выполнения работ (изготовления изделий). Прием заказов на выполнение работ, примерка, подгонка, обучение пользованию, выдача результатов выполненных работ (изготовленных изделий) осуществляется в пунктах выдачи, организованных Исполнителем в г. Кирове (по согласованию Заказчика и Исполнителя пункты выдачи могут быть организованы в районах Кировской области), либо по месту жительства Получателей, по согласованию Исполнителя с Получателями.

   В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р». [↑](#endnote-ref-1)
2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. [↑](#endnote-ref-2)
3. В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалидов. [↑](#endnote-ref-3)