**Техническое задание**

**1. Наименование объекта закупки:** Поставка технических средств реабилитации – противопролежневых матрацев для обеспечения инвалидов в 2020 году.

**2. Описание объекта закупки:**

*Таблица № 1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта закупки (Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86н) | Наименование Товара, код по ОКПД2  позиция по КТРУ | Требования, предъявляемые к качеству, упаковке, маркировке, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Кол-во, ед. измерения-шт. |
| 1 | Противопролежневый матрац полиуретановый | КТРУ: не применяется  ОКПД2 22.19.71.190 | Размеры:  Длина — не менее 1950 мм, не более 2000 мм.  Ширина — не менее 840 мм.  Толщина — не менее 40 мм.  Допустимая нагрузка не менее 120 кг.  Комплектация: матрац, съемный чехол, паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия, эксплуатационная документация в т.ч. инструкция для пользователя на русском языке | 20 |
| 2 | Противопролежневый матрац гелевый | Матрас противопролежневый с гелевым наполнителем  КТРУ 22.19.71.190-00000005  ОКПД2 22.19.71.190 | Размеры:  длина — не менее 1950 мм, не более 2000 мм;  ширина — не менее 840 мм;  толщина — не менее 70 мм.  Допустимая нагрузка-не менее 120 кг.  Комплектация:  матрац, съемный чехол, паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия, эксплуатационная документация в т.ч. инструкция для пользователя на русском языке. | 48 |
| 3 | Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) | Система противопролежневая с надувным матрасом с регулируемым давлением  КТРУ 22.19.71.190-00000004  ОКПД2 22.19.71.190 | Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором)  Размеры в рабочем состоянии (при наполнении внутреннего объема матраца воздухом и при дальнейшем использовании матраца Получателем высота матраца может измениться):  длина — не менее 1950 мм, не более 2000 мм;  ширина — не менее 840 мм;  толщина — не менее 63 мм.  Ячейки: взаимосвязанные.  Используемое напряжение: 220В.  Допустимая нагрузка-не менее 120 кг. | 200 |
| **Общие требования:**  Противопролежневый матрац: специальный матрац, который предназначен для восстановления кровообращения у лежащего человека, насыщения кислородом покрова кожи и заживления пораженных тканей.  Противопролежневые матрацы должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57769-2017 «Матрацы и подушки противопролежневые. Типы и основные параметры» или иных ГОСТ и ТУ к которым присоединился участник закупки.  Габаритные размеры матрацев должны быть указаны в технической документации на конкретные виды изделий.  Масса матрацев должна быть минимально возможной при обеспечении необходимых эксплуатационных требований. Масса должна быть указана в технической документации на изделия конкретного вида.  Максимальная нагрузка на матрац должна быть указана в технической документации на конкретные виды матрацев.  Конструкция, степень жесткости и тип исполнения матрацев должны обеспечивать повторения анатомического строения тела и создавать равномерно распределенную нагрузку.  В комплект поставки воздушных матрацев должен входить компрессор, оснащенный фильтром. Диапазон давления компрессора должен быть от 40 до 100 мм. рт. ст.  Компрессор должен обеспечивать непрерывный режим работы.  Цикл автоматической смены давления должен быть не более 12 мин.  Цикл смены давления должен состоять из попеременного наполнения воздухом ячеек матраца.  Материалы элементов матрацев, которые могут подвергаться воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи), должны быть стойкими к воздействию этих жидкостей по МУ 25.1-001-86 «Методические указания. Устойчивость изделий медицинской техники к воздействию агрессивных биологических жидкостей. Методы испытаний».  В составе матрацев не допускается наличие легковоспламеняющихся горючих материалов.  На поверхности матрацев не должно быть складок, сборок, механических повреждений, загрязнений, а также нарушений структуры материалов.  Материалы входящие в состав матрацев и чехлов должны обеспечивать изменение линейных размеров после стирки и/или дезинфекции в пределах, не препятствующих надеванию чехла на матрац.  Наружные поверхности матрацев должны быть устойчивыми к обработке дезинфицирующими и моющими средствами по [МУ 287-113](consultantplus://offline/ref=11D7F8189E133AD830FA37FCC003E3A12859AF7086AEA808408773BAC79C9E15948FD79C6EF262FFCA5F45F9L4iBI) «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения». Конкретный метод дезинфекции должен быть указан в технической или иной документации на конкретный вид матраца.  Материалы, примененные при изготовлении матрацев, должны быть указаны в технической документации на матрацы конкретного вида.  Поставляемый Товар должен иметь действующие регистрационные удостоверения на медицинские изделия или регистрационные удостоверения на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, которые считаются действительными в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 1416 "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий", декларацию о соответствии и (или) сертификаты соответствия, которые считаются действительными согласно Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".  Требования стойкости к внешним воздействиям должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57769-2017 «Матрацы и подушки противопролежневые. Типы и основные параметры» или иных ГОСТ и ТУ к которым присоединился участник закупки.  Техническое средство реабилитации должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. N 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» (не менее 3 лет).  **- требования безопасности**  Матрацы, снабженные компрессором для подачи воздуха, должны отвечать требованиям [ГОСТ Р МЭК 60601-1](consultantplus://offline/ref=6FD47FFA568DDB3B80EB3713203A80B1E2A9BE5052060CDC117B879812BE265CC9B2F3B290C53A7B4D25F1p7H1L) по безопасности.  Матрацы, снабженные компрессором для подачи воздуха, должны отвечать требованиям [ГОСТ Р МЭК 60601-1-2](consultantplus://offline/ref=6FD47FFA568DDB3B80EB3713203A80B1E2A9BF51515B06D44877859F1DE12349D8EAFCB38DDA3A645127F078p8H4L) по электромагнитной совместимости.  Уровень шума, создаваемого компрессором, не должен превышать 50 Дб.  **-требования к маркировке и упаковке Товара:**  На Товаре должны быть товарный знак (при наличии), установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид Товара. При этом каждый Товар должен быть уложен в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении. | | | | |
| ИТОГО | | | | 268 |

**Требования к гарантийным обязательствам:**

**- к гарантии качества товара, работы, услуги:** установлены

Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц, должен быть новым (который не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или у которого была осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющиеся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям описания объекта закупки.

**- к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества:**

Гарантийный срок Товара должен быть 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара, при этом участник закупки может предложить Товар с гарантийным сроком, превышающим указанный срок.

Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах должны указываться адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя.

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя.

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены должен быть выдан Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара.

Должна быть обеспечена возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

**3. Количество:** Количество – 268 шт.

**4. Место доставки Товара, являющегося предметом контракта:**

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Брянской области, право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства Получателя;

в пунктах выдачи.

**5.** **Срок поставки Товара:** Общий срок поставки Товара: до "7" августа 2020 года.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.