**Техническое задание**

**Объект закупки:** *Поставка инвалидам ортопедических брюк*

Требования к условиям поставки:

1.1. Весь товар должен быть необходимого вида.

1.2. Весь товар должен быть новый, ранее не бывший в эксплуатации.

1.3. Качество, маркировка и комплектность поставляемого товара должны соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.

1.4. Товар должен быть изготовлен промышленным способом.

2.Требования к документам, подтверждающим соответствие товара установленным требованиям:

- соответствие ГОСТам, другим стандартам, принятым в данной области;

3. Документы, передаваемые вместе с товаром:

-гарантийный талон;

-паспорт изделия;

- руководство по эксплуатации.

4. Условия передачи определяются Заказчиком.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер позиции КТРУ/Наименование позиции КТРУ** | **Наименование Товара** | **Характеристики товара с минимальными и максимальными показателями** | **Характеристики товара, предлагаемого Поставщиком с конкретными показателями *<\*>*** | **Количество, шт.** |
| 14.12.30.170-00000002 - Ортопедические брюки  « <\*> »  Страна происхождения  « <\*> » Производитель  « <\*> » | 14.12.30.170 - Одежда для поддержания физической формы (противоперегрузочные, профилактиконагрузочные, профилактические костюмы) специальная  01.28.12.01.02 Ортопедические брюки | Ортопедические брюки универсальные, подходят как для мужчин, так и для женщин. Брюки за счет специального кроя должны обеспечивать комфорт и удобство инвалида при использовании в кресло-коляске. Ортопедические брюки должны изготавливаться с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей инвалида и иметь конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы:  - свободные в области талии и бедер;  - завышенная спинка для защиты спины;  - расширенная пройма для возможности использования подгузников;  - вытачки в области колен для комфортного сидения;  - смещение бокового шва в сторону передней части;  - открытая застежка с разъемными молниями по боковым швам;  - пояс на эластичной ленте;  - накладные карманы над уровнем колена.  Верх брюк должен быть изготовлен из натуральных материалов, обеспечивающих защиту от дождя, грязи при использовании вне помещений, подкладка должна быть изготовлена из вискозы.  ***Предусмотрены размеры для пользователей с ростом от 164 до 188 см.*** |  | 180 |
| Итого: |  |  |  | 180 |

***Примечание:***

***<\*> - Заполняется участником аукциона.***

Для целей настоящей закупки используется терминология, определенная Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

**Требования к функциональным характеристикам.**

Ортопедические брюки служат для компенсации ортопедических нарушений при стойких выраженных, значительно выраженных нарушениях статодинамических функций нижних конечностей (приводящие к необходимости пользования креслом-коляской), предназначены для обеспечения самообслуживания инвалидов, использующих кресло-коляски и/или облегчения действий обслуживающих лиц.

**Требования к качеству**

Поставляемый товар новый, строго соответствует указанным характеристикам и не имеет дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.

**Требования к эксплуатационным характеристикам, безопасности, экологической безопасности**

При использовании Товара по назначению не создаются угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Товара не причиняет вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые при изготовлении и поставке товара, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов; они разрешены к применению Минздравом России и отвечают требованиям безопасности для пользователя.

**Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара**

Хранение осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Надписи на упаковке выполнены на русском языке и содержат информацию о Товаре, в том числе наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, страны происхождения.

**Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги**

**и (или) объем предоставления гарантий их качества**

Гарантийный срок Товара составляет 3 месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.

Установленный производителем гарантийный срок эксплуатации изделия не распространяется на случаи нарушения Получателем изделия условий и требований к эксплуатации изделия.

При передаче изделия, Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия.

К гарантиям качества Товара применяются правила, установленные главой 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обеспечение устранения недостатков при обеспечении инвалидов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».