### Техническое задание

Наименование объекта закупки: **Выполнение работ по изготовлению сложной ортопедической обуви по индивидуальным замерам для детей - инвалидов Орловской области в 2020 году.**

Количество выполняемых работ (поставки товара, оказания услуг): **300 пар.**

Место выполнения работ: Выполнение работ по изготовлению изделий осуществляется по месту нахождения Исполнителя. Выполнение работ, связанных с проведением комплекса мероприятий (замеры, подгонка, примерка и т. д.), в которых необходимо участие Получателя, осуществляется по месту нахождения Получателя. Выполнение работ должно быть осуществлено по индивидуальным заказам Получателей, при предъявлении ими свидетельства о рождении (паспорта) и направления, выданного Заказчиком. Выдача готового изделия осуществляется по выбору Получателя: либо по месту жительства Получателя в пределах Орловской области, либо в пункте выдачи в г. Орле, специально оборудованном Исполнителем с учетом требований Заказчика.

 Срок выполнения работ: **до 31.07.2020 включительно**.

Источник финансирования: Оплата осуществляется за счет средств федерального бюджета, передаваемых Фонду социального страхования Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных региональному отделению.

Начальная (максимальная) цена Контракта: **1 742 001,00** **руб.**

Цена Контракта включает в себя: в цену Контракта включаются все расходы Исполнителя по исполнению обязательств, в том числе расходы по выполненным с учетом физиологических данных Получателей работам, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Приказ от 13 февраля 2018г. №86н | Код позиции КТРУ | Описание изделий, изготавливаемых при выполнении работ | Кол-во изделий, изготовляемых при выполнении работ, пара |
| 1 | Изготовление ортопедической обуви сложной без утепленной подкладки (пара) | 9-01-01 Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | **Дополнительные характеристики** (Применяются в связи с отсутствием технических характеристик для данного КТРУ и необходимостью применения приказа 86н от 13.02.2018 г.) | 150 |
| Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки должна изготавливаться согласно техническим условиям и ГОСТам.Предназначена для детей-инвалидов с врожденными или приобретенными деформациями стоп, а также стоп с функциональными дефектами: резкие деформации или отсутствие пальцев, вальгусные, варусные, эквино-варусные, половарусные деформации стоп, ампутационные дефекты стоп, укорочение, контрактуры или анкилозы стопы и голеностопного сустава, косолапость, ДЦП, парезы и параличи нижних конечностей после поражения центральной нервной системы, энцефалит, полиомелит, острое нарушение мозгового кровообращения, травмы, слоновость, "конская стопа", "пяточная стопа", "диабетическая стопа", выраженная в тяжелых степенях диабетической патологии стоп, при варикозном расширении вен голени и стопы, трофической язве; а также с возможностью изготовления обуви для безруких инвалидов (при ампутации обеих верхних конечностей).Изготавливается по индивидуальным медицинским заказам по слепкам или по индивидуальным размерам с подгонкой колодки с учетом деформации стопы; различных моделей и конструкций, определяемых врачом-ортопедом Исполнителя.Методы крепления: клеевой; в соответствии с функциональным назначением в обуви применяется не менее двух специальных деталей, таких как: специальные жесткие детали, специальные мягкие детали, специальные металлические детали, межстелечные слои, специальные детали низа и прочие специальные детали. Основные применяемые материалы: верх - кожа натуральная, подкладка – кожподкладка, обувные текстильные материалы, застежка - шнурки, текстильная застёжка-липучка, "молния", пряжки, резинки; подошва - чепрак подошвенный, микропористая резина, формованная; межстелечный слой - натуральная кожа, пробковый агломерат, вспененные пористые материалы.Гарантийный срок – не менее 45 дней. |
| 2 | Изготовление ортопедической обуви сложной на утепленной подкладке (пара) | 9-02-01 Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | **Дополнительные характеристики** (Применяются в связи с отсутствием технических характеристик для данного КТРУ и необходимостью применения приказа 86н от 13.02.2018 г.) | 150 |
| Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке должна изготавливаться согласно техническим условиям и ГОСТам.Предназначена для детей-инвалидов с врожденными или приобретенными деформациями стоп, а также стоп с функциональными дефектами: резкие деформации или отсутствие пальцев, вальгусные, варусные, эквино-варусные, половарусные деформации стоп, ампутационные дефекты стоп, укорочение, контрактуры или анкилозы стопы и голеностопного сустава, косолапость, ДЦП, парезы и параличи нижних конечностей после поражения центральной нервной системы, энцефалит, полиомелит, острое нарушение мозгового кровообращения, травмы, слоновость, "конская стопа", "пяточная стопа", "диабетическая стопа", выраженная в тяжелых степенях диабетической патологии стоп, при варикозном расширении вен голени и стопы, трофической язве; а также с возможностью изготовления обуви для безруких инвалидов (при ампутации обеих верхних конечностей).Изготавливается по индивидуальным медицинским заказам по слепкам или по индивидуальным размерам с подгонкой колодки с учетом деформации стопы; различных моделей и конструкций, определяемых врачом-ортопедом Исполнителя.Методы крепления: клеевой; в соответствии с функциональным назначением в обуви применяется не менее двух специальных деталей, таких как: специальные жесткие детали, специальные мягкие детали, специальные металлические детали, межстелечные слои, специальные детали низа и прочие специальные детали. Основные применяемые материалы: верх - кожа натуральная, подкладка - мех искусственный или натуральный (по медицинским показаниям), прессукно, байка застежка - шнурки, текстильная застёжка-липучка, "молния", пряжки, резинки; подошва - чепрак подошвенный, микропористая резина, формованная; межстелечный слой - натуральная кожа, пробковый агломерат, вспененные пористые материалы.Гарантийный срок – не менее 45 дней. |
| ИТОГО | 300 |

Описание объекта закупки составлено в соответствии с предусмотренными техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, а также в соответствии с индивидуальными особенностями получателей, отраженными в индивидуальных программах реабилитации (абилитации), которые соответствуют классификатору, утвержденному Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. №86н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р".

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота (в случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).

#### **Требования к качеству выполняемых работ**

#### Ортопедическая обувь (сложная) должна соответствовать требованиям: ГОСТ Р 53800-2010 «Колодки обувные ортопедические. Общие технические условия», ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», ГОСТ Р 54739-2011 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия», ГОСТ Р 55638-2013 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Требования безопасности», РСТ РСФСР 621-79 «Система показателей качества протезно-ортопедических изделий. Обувь ортопедическая профилактическая. Номенклатура показателей».

#### **Требования к техническим характеристикам выполняемых работ**

Выполнение работ должно включать:

- комплекс мероприятий (замеры, подгонка, примерка и т. д.), в которых необходимо участие Получателя;

- изготовление сложной ортопедической обуви;

- выдачу результата работ Получателям.

#### **Требования к безопасности выполняемых работ**

Необходимо наличие сертификатов соответствия (выданных до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) либо деклараций о соответствии (выданных после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982).

#### **Требования к результатам выполненных работ**

 Ортопедическая обувь (далее – изделия) должна быть изготовлена по индивидуальным меркам каждого Получателя. Выполнение работ по изготовлению изделий должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении Получателей указанными изделиями. Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

#### **Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий выполняемых работ**

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия. Его продолжительность по каждому конкретному виду изделия указана в Техническом задании. В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

**Место, условия и сроки выполнения работ**

Выполнение работ по изготовлению изделий осуществляется по месту нахождения Исполнителя.

Выполнение работ, связанных с проведением комплекса мероприятий (замеры, подгонка, примерка и т. д.), в которых необходимо участие Получателя, осуществляется по месту нахождения Получателя.

Выполнение работ должно быть осуществлено по индивидуальным заказам Получателей, при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность, и направления, выданного Заказчиком.

Выполнение работ должно включать:

- комплекс мероприятий (замеры, подгонка, примерка и т. д.), в которых необходимо участие Получателя;

- изготовление изделий;

- выдачу результата работ Получателю.

Сроки выполнения работ по изготовлению одного изделия: Исполнитель обязан начать выполнять работы не позднее 1 дня с даты получения от Заказчика списка Получателей, которым Заказчиком выданы направления, либо не позднее 1 дня с даты обращения Получателя к Исполнителю с документом, удостоверяющим личность, и направлением, выданным Заказчиком.

**Продолжительность по изготовлению одного изделия со дня обращения инвалида (ветерана) к Исполнителю –** **не более 30 календарных дней, но** **не позднее 31.07.2020 г. включительно.**

Выдача готового изделия осуществляется по выбору Получателя: либо по месту жительства Получателя (в пределах г. Орла, Орловской области), либо в пункте выдачи в г. Орле, специально оборудованном Исполнителем с учетом требований Заказчика.

Исполнитель обязан организовать в г. Орле пункт приема Получателей для проведения комплекса мероприятий (замеры, подгонка, примерка и т. д.), в которых необходимо участие Получателя, и выдачи результатов выполненных работ - изготовленных изделий Получателям и обеспечить его бесперебойную работу по графику выдачи изготовленных изделий согласно журналу телефонных звонков Получателям. Исполнитель обеспечивает работы пункта выдачи - не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю.

Пункт выдачи должен быть организован не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами государственного контракта и действовать до выдачи всего предусмотренного контрактом объема изделий. Не позднее указанного срока Исполнитель передает Заказчику документы, подтверждающие право Исполнителя использовать помещение пункта выдачи, адреса и график работы пункта. Пункт выдачи должен быть организован в г. Орел на расстоянии шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Пункт выдачи должен иметь зону ожидания Получателей, оборудованную мебелью для ожидания в сидячем положении.

Пункт выдачи должен быть оборудован: пандусами, расширенными дверными проемами, обеспечивающими свободный доступ Получателей на колясках.

Пункт выдачи должен быть оборудован камерами видеофиксации, а также телефонными аппаратами для консультации Получателей ТСР.

Вход в пункт выдачи должен быть обозначен надписью, позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта. Пункт выдачи должен иметь отдельный вход, который должен быть оборудован пандусами для облегчения движения инвалидов.

Проход в пункт выдачи и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для инвалидов (пункт выдачи должен быть оборудован пандусами или иными приспособлениями для облегчения передвижения инвалидов).

Пункт выдачи должен иметь туалетную комнату, оборудованную для посещения инвалидами, в том числе инвалидами-колясочниками, со свободным и бесплатным доступом Получателей.

По заявлению инвалидов Исполнитель обязан в период предоставления гарантии качества осуществлять выезд на дом.

Еженедельно Поставщик передает Заказчику Реестр (реестры) выдачи Товара (на бумажном носителе и в электронном виде в формате \*XLS, оформленном по форме предоставляемой Заказчиком), Акты приема-передачи Товара, отрывные талоны Направлений.