**Описание объекта закупки**

**Поставка в 2020 году кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела для обеспечения детей-инвалидов с ДЦП**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта закупки по КТРУ** | **Наименование закупки** |  | **Ед****Изм.** | **Количество** |
| Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | Кресло-коляски с ручным приводом для детей больных ДЦП (прогулочные) | Инвалидная кресло-коляска, предназначенная для транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, передвижения в помещениях и вне помещений и закрепления у них положительных установок в положении сидя, полулежа и лежа.Основные технические характеристики кресла - колясок должны быть:- коляска оборудована козырьком - габаритные размеры:- ширина не более 580 мм; - длина от 90 см.- до 121 см.- высота от 90 см.- до 136 см.- ширина сидения - от 32 до 42 см.- глубина сидения – от 32 см.- до 42 см.- высота спинки – от 55 см.- до 73 см.- ширина в сложенном виде не более- 58 см.- высота в сложенном виде не более 110 см.- глубина в сложенном виде не более 54 см.- масса кресла-коляски не более - 18 кг.- максимальная масса пользователя до 60 кг.Кресло-коляска должна иметь оснащение и комплектацию: - рама изготовлена из высокопрочного сплава дюралюминий - покрытие рамы анодирование. - рама коляски складывается в одной плоскости.- коляска на четырех колесах размером не более 250х60 мм,- шины колес литые; - коляска оборудована подголовником с возможностью регулировки в зависимости от роста ребенка.- коляска оборудована абдуктором (межколенный валик)- возможность регулировки наклона спинки в 5 положениях;- подножка должна иметь металлическую площадку с бортиками для фиксации и ремешком для закрепления стоп, регулируемый по высоте в зависимости от длины голени ребенка.- подножка из вертикального положения может принимать горизонтальное положение.- коляска оборудована съемной ручкой - поручнем.- шитье спинки и сидения изготовлено из непромокаемого и негорючего материала.- коляска оборудована ремнем безопасности с возможностью фиксации ребенка в двух положениях.- коляска должна иметь фиксатор коляски в сложенном виде. В комплект поставки входит:• Руководство пользователя (Паспорт) на русском языке и гарантийный талон (с отметкой о произведённой проверке контроля качества); Гарантийный срок Товара составляет не менее 24 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Товара Получателем.Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя.Маркировка кресла - коляски должна содержать:- наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);- дату выпуска (месяц,год);- артикул модификации кресла-коляски;- обозначение технических условий (номер);- номер декларации о соответствии;- серийный номер.- инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | шт. | 15 |
| Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | Кресло-коляски с ручным приводом для детей больных ДЦП (комнатные) | Инвалидная кресло-коляска, предназначенная для транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, передвижения в помещениях и вне помещений и закрепления у них положительных установок в положении сидя, полулежа и лежа.Основные технические характеристики кресла - колясок должны быть:- коляска оборудована козырьком - габаритные размеры:- ширина не более 580 мм; - длина от 90 см.- до 121 см.- высота от 90 см.- до 136см.- ширина сидения - от 32 до 42 см.- глубина сидения – от 32 см.- до 42 см.- высота спинки – от 55 см.- до 73 см.- ширина в сложенном виде не более- 58 см.- высота в сложенном виде не более 110 см.- глубина в сложенном виде не более 54 см.- масса кресла-коляски не более - 18 кг.- максимальная масса пользователя до 60 кг.Кресло-коляска должна иметь оснащение и комплектацию: - рама изготовлена из высокопрочного сплава дюралюминий - покрытие рамы анодирование. - рама коляски складывается в одной плоскости.- коляска на четырех колесах размером не более 250х60 мм,- шины колес литые; - коляска оборудована подголовником с возможностью регулировки в зависимости от роста ребенка.- коляска оборудована абдуктором (межколенный валик)- возможность регулировки наклона спинки в 5 положениях;- подножка должна иметь металлическую площадку с бортиками для фиксации и ремешком для закрепления стоп, регулируемый по высоте в зависимости от длины голени ребенка.- подножка из вертикального положения может принимать горизонтальное положение.- коляска оборудована съемной ручкой - поручнем.- шитье спинки и сидения изготовлено из непромокаемого и негорючего материала.- коляска оборудована ремнем безопасности с возможностью фиксации ребенка в двух положениях.- коляска должна иметь фиксатор коляски в сложенном виде. В комплект поставки входит:• Руководство пользователя (Паспорт) на русском языке и гарантийный талон (с отметкой о произведённой проверке контроля качества); Гарантийный срок Товара составляет не менее 24 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Товара Получателем.Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя.Маркировка кресла - коляски должна содержать:- наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);- дату выпуска (месяц, год);- артикул модификации кресла-коляски;- обозначение технических условий (номер);- номер декларации о соответствии;- серийный номер.- инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | шт. | 15 |

 **Обоснование включения** дополнительной информации в сведения о товаре: дополнительная информация указана заказчиком в связи с отсутствием в КТРУ описания объекта закупки и в целях определения соответствия закупаемых товаров потребностям заказчика для обеспечения детей-инвалидов техническими средствами реабилитации.

**Место поставки товаров:** Республика Тыва. По согласованию с Поставщиком Получатель может выбрать способ получения Товара (по месту жительства Получателя, по месту нахождения пунктов выдачи товара, по месту нахождения Поставщика).

**Сроки поставки товаров:** Поставка Товара в Республику Тыва в соответствии с календарным планом: I период - 16.03.2020 г.-01.04.2020 г. Поставка товара Получателям в течение 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком от Заказчика реестра получателей Товара, которым выданы направления на обеспечение техническими средствами реабилитации, но не позднее 15.08.2020 г.