**Техническое задание**

**на выполнение работ по изготовлению протезов бедра модульных, в том числе при врожденном недоразвитии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **изделия** | **Функциональные, качественные и технические характеристики изделия** | **Кол-во (шт.)** | **Цена за ед., руб.** | **Сумма (руб.)** |
| 1. | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный тип косметической облицовки должен быть мягким, полиуретановым (поролон), Косметическая оболочка, чулки должны быть перлоновыми, ортопедическими; приемная гильза должна быть индивидуальной, (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида), количество приемных гильз должно быть 3 шт.: одна приемная гильза постоянная литьевая, слоистая, из акриловых смол и 2 пробные гильзы, листовой термопластичный пластик, без вкладной гильзы, чехол полимерный гелевый с высоким уровнем стабилизации; крепления протеза бедра на инвалиде должны быть с использованием замка для полимерных чехлов; регулировочно-соединительные устройства на нагрузку должно быть до 100 кг; стопа 1D35; коленный шарнир должен быть с четырехзвенным коленным модулем 3R106; поворотное устройство должно отсутствовать; тип протеза по назначению должен быть: постоянным. | 2 | 495 169,90 | 990 339,80 |
| 2. | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, тип косметической облицовки должен быть мягким, полиуретановым (поролон), Косметическая оболочка, чулки должны быть перлоновыми, ортопедическими; приемная гильза должна быть индивидуальной, (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида), количество приемных гильз должно быть 3 шт.: одна приемная гильза постоянная литьевая, слоистая, из акриловых смол и 2 пробные гильзы, листовой термопластичный пластик, без вкладной гильзы, чехол полимерный гелевый с высоким уровнем стабилизации; крепления протеза бедра на инвалиде должны быть с использованием замка для полимерных чехлов; регулировочно-соединительные устройства на нагрузку должны быть до 100 кг; стопа 1D35; коленный шарнир должен быть с четырехзвенным коленным модулем 3R33; поворотное устройство отсутствует; тип протеза по назначению должен быть: постоянным. | 2 | 499 750,40 | 999 500,80 |
|  | ИТОГО | | **4** |  | **1 989 840,60** |

**Техническое задание**

Протез нижней конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Выполнение работ по обеспечению изделиями должно включать прием заказов, изготовление, примерку, подгонку, обучение пользованию и выдачу изделия инвалиду в целях реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Протез должен изготавливаться индивидуально с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Протезы должны изготавливатьсяв соответствии с ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», в следующей части:

«5.2 Протез должен соответствовать данным бланка заказа по узлам, материалам, размерам и схеме построения изделия»

«5.4 Протез следует собирать из узлов, соответствующих требованиям [ГОСТ Р 51191](http://docs.cntd.ru/document/1200065280)-2007, с учетом предельной массы тела и активности пользователя.»

Проведение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей должны осуществляться при наличии:

- сертификатов либо деклараций соответствия.

Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, должны быть созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Получателем. При передаче результатов выполненных работ Исполнитель обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и Исполнителя, а также обеспечить сервис по ремонту изделия на территории Чеченской республики, г. Грозный в течение гарантийного срока эксплуатации товара.

Гарантийный срок не должен распространяться на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации изделия.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней. Протез должен иметь установленный производителем срок службы не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 года № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

**Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ**

Место выполнения работ - ЧР, по месту нахождения Исполнителя. Прием заказов, примерка, подгонка, обучение пользованию, при наличии направления Заказчика.

**Срок поставки товара** – с момента заключения контракта до 30 августа 2020 года.