**I. Техническое задание**

**Поставка сигнализаторов звука цифровых для обеспечения ими в 2020 году инвалидов, проживающих на территории Пермского края. Количество - 212 штук.**

1. **Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики):**

Сигнализаторы звука с вибрационной и/или световой индикацией - технические средства реабилитации, предназначенные для оповещения инвалидов с потерей слуха и сочетанной патологией о наличии светового и/или звукового сигнала. Сигнализаторы звука с вибрационной и/или световой индикацией оповещают инвалидов с потерей слуха о наличии светового и/или звукового сигнала. Материалы, из которых изготавливается указанный товар не выделяет токсичных веществ при эксплуатации. Сигнализаторы звука с вибрационной и/или световой индикацией оповещают инвалидов с потерей слуха и сочетанной патологией о наличии светового и/или звукового сигнала. Получение реабилитационного эффекта от использования сигнализаторов звука с вибрационной и/или световой индикацией по назначению, выраженное в снижении (устранений) ограничений жизнедеятельности инвалидов. Товар упакован в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений и загрязнения при транспортировке и хранении. Транспортирование - любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта. Условия транспортирования сигнализаторов звука в части воздействия механических факторов – по группе С ГОСТ 23216-78, климатических факторов – по группам условий хранения ГОСТ 15150-69.

**2. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование закупаемого Товара | Показатели, которые не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения | Количество (шт.) |
| **Сигнализаторы звука цифровые с вибрационной и световой индикацией** | **Сигнализаторы звука цифровые с вибрационной и световой индикацией**.  Сигнализатор цифровой с вибрационной и световой индикацией для слабослышащих и глухих предназначен для информирования людей с нарушением слуха о наличии звуковых информационных сигналов в условиях бытовой адаптации.  Цифровой вибрационно-световой сигнализатор привлекает внимание пользователя с помощью:  -вибрации корпуса приемника;  -световой (стробоскопической) индикации приемника.  Для каждого бытового сигнала предусмотрены специальные обозначения (иконки) с пиктограммой.  При поступлении входного вызова сигналы хорошо различимы в светлое время суток на пиктограммах, и восприниматься в форме видимых, световых и вибро-импульсов.  Цифровой приемник имеет функцию часов и будильника.  Для каждого бытового сигнала предусмотрен отдельный передатчик – передатчик дверного звонка, передатчик телефонного звонка, передатчик звонка домофона и/или передатчик плача ребенка.  Связь между передатчиком и приемником беспроводная. Все необходимые аксессуары (адаптеры, аккумуляторы, батарейки, магнитные держатели) входят в комплект поставки. | Радиус устойчивого приема сигнала должен быть:  - в условиях прямой видимости – не менее 30 м.  Сигнализаторы звука цифровые с вибрационной и световой индикацией должны воспринимать не менее трех видов сигналов: поступающие от телефона, от домофона, дверного звонка и/или плача ребенка.  Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 5 (пять) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены").  Гарантийный срок - не менее 12 (Двенадцать) месяцев со дня поставки товара Получателю. | 111 |
| **Сигнализаторы звука цифровые с вибрационной индикацией** | **Сигнализаторы звука цифровые с вибрационной индикацией**.  Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией предназначен для оповещения инвалида о поступлении сигнала от информационных датчиков телефона, домофона, дверного звонка.  Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией имеет мобильный вибрационный приемник, который подает световые импульсы при поступлении входящих сигналов, при этом корпус его вибрирует. На мобильном приемнике имеются светодиоды с пиктограммами, соответствующими входящему сигналу. Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией имеет датчики: дверного звонка, телефона, домофона.  Частота, на которой работает сигнализатор, разрешена на территории Российской Федерации.  Конструкция сигнализаторов звука вибрационных обеспечивает пользователю удобство и простоту обращения с ними, самостоятельную настройку и регулировку при подготовке к эксплуатации и во время эксплуатации. | Диапазон действия сигнализатора в условиях прямой видимости – не менее 30 метров.  Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 5 (пять) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены").  Гарантийный срок - не менее 12 (Двенадцать) месяцев со дня поставки товара Получателю. | 30 |
| **Сигнализаторы звука цифровые со световой индикацией** | **Сигнализаторы звука цифровые со световой индикацией**.  Сигнализаторы звука цифровые со световой индикацией предназначены для оповещения инвалидов с пониженным или отсутствующим слухом о наличии звукового сигнала.  Связь между датчиком и приемником является беспроводной.  Сигнализаторы звука световые дублируют инициирующие звуковые сигналы световым сигналом. При поступлении входящих сигналов стационарный приемник подает световые импульсы, хорошо различимые в светлое время суток. Питание осуществляется от сети переменного тока. Наружные поверхности сигнализаторов звука световых устойчивы к разрешенным к применению стандартным моющим средствам, предназначенным для санитарной обработки реабилитационных бытовых приборов. Конструкция сигнализаторов звука световых обеспечивает пользователю удобство и простоту обращения с ними, самостоятельную настройку и регулировку при подготовке к эксплуатации и во время эксплуатации. | Сигнализаторы звука световые должны воспринимать не менее двух видов сигналов: поступающие от телефона, от домофона или/и дверного звонка.  Диапазон действия сигнализатора – не менее 30 метров.  Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 5 (пять) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены").  Гарантийный срок - не менее 12 (Двенадцать) месяцев со дня поставки товара Получателю. | 71 |

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара – Пермский край, до места проживания инвалидов (Получателей).

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Реестре Получателей Товара, который предоставляется Поставщику Заказчиком, в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с момента передачи Реестра, но не ранее подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Срок действия государственного контракта – **31.08.2020 года.**