**Техническое задание**

**на выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,**

**протезами и протезно-ортопедическими изделиями**

1. **Способ определения поставщика:** аукцион в электронной форме.
2. **Предмет государственного контракта:** выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, протезами и протезно-ортопедическими изделиями в 2020 году: **протезами голени.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| НаименованиеШифр | **Наименование изделия, функциональные характеристики и технические требования** | **Кол-во (шт.)** |
| **Протез голени модульный ПН3-ОБ** | Протез голени модульный для пациентов с повышенным и высоким уровнем двигательной активности, с полимерным чехлом с использованием замка или мембраны в количестве 2 шт., карбоновая приемная гильза с термолином или литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, оснащенной высокотехнологичным модулем гашения ударных нагрузок с торсионной функцией или без. Тип регулировочно-соединительных устройств: на нагрузку до 125 кг. Стопа для пациентов уровня активности К3-К4 из углепластика с разделенным носком и пяткой, с инверсией/эверсией не менее 15 градусов, с повышенным энергосбережением. Стопа с возможностью сохранять максимальную активность, начиная от медленной ходьбы до занятия спортом и бегом. Максимальная нагрузка на стопу до 166 кг. Тип протеза по назначению – постоянный.Гарантийный срок – 12 месяцев.Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011. | **2** |
| **Протез голени модульный ПН3-92** | Протез голени модульный для пациентов среднего уровня активности. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная, чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол без вкладной гильзы. Количество приемных гильз: примерочная-1 шт, постоянная-1 шт.Крепление протеза с полимерным чехлом с использованием замка или мембраны. Количество полимерных чехлов: 2 шт.Регулировочно-соединительные устройства: на нагрузку до 125 кг.Стопа: энергосберегающая, углепластиковая с уровнем активности К2-К3.Назначение протеза: постоянный.Гарантийный срок – 12 месяцев.Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011. | **1** |
| **Протез голени для купания ПН3-ОБ** | Протез голени купальный с вкладной гильзой из вспененных материалов, гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Стопа специальная водостойкая с повышенной противоскользящей характеристикой в фазе опоры. Максимальный вес пациента до 150 кг.Гарантийный срок – 12 месяцев.Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011. | **1** |
|  | **Итого:**  | **4** |

**3. Источник финансирования заказа:** средства Фонда социального страхования.

**4.Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** Выполнение работ на территории РС (Я), по месту нахождения протезно-ортопедического предприятия в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты обращения Получателя к Исполнителю с Направлением, выданным Заказчиком, но не позднее 30 октября 2020г.