**Описание объекта закупки**

**Поставка сигнализаторов звука цифровых для инвалидов Республики Крым**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Товара,модель Товара (при наличии),страна происхождения Товара  | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, к техническим и функциональным характеристикам Товара | Количество (шт.) |
| **Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией** | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией предназначен для информирования инвалидов с нарушением слуха и слепо-глухих инвалидов о различных бытовых сигналах: телефона, домофона, дверного звонка (кнопки вызова).Световой приемник должен быть со (стробоскопической) индикацией, подающий световые импульсы, хорошо различимые в светлое время суток при поступлении входящего сигнала с датчиков.На световом приемнике должны располагаться разноцветные светодиоды с пиктограммами (иконки с пиктограммами), обозначающими источник сигнала.Должна быть возможность выбора режима оповещения на световом приемнике – свет, звук, свет и звук. Сигнализатор должен иметь мобильный (наручный) вибрационный приемник, подающий световые импульсы при поступлении входящих сигналов, при этом корпус его вибрирует. На мобильном (наручном) приемнике должны быть светодиоды с пиктограммами (иконки с пиктограммами), соответствующими входящему сигналу. Сигнализатор должен иметь датчики:- дверного звонка (кнопка вызова),- телефона, который должен иметь соответствующий разъем для подключения к телефону через стандартный телефонный разъем.- домофона, который должен иметь соответствующий разъем для подключения к домофону через соответствующие клеммы.Связь между датчиками и приемником должна быть беспроводной.Диапазон действия сигнализатора в условиях прямой видимости – не менее 30 метров. В комплектацию сигнализатора светового должны входить: - световой приемник, - мобильный (наручный) вибрационный приемник,- датчик дверного звонка,- датчик телефона,- датчик домофона,- переходник для подключения к телефонной линии (при необходимости), -клеммы для подключения к линии домофона (при необходимости),- элементы питания, в количестве, необходимом для работы сигнализатора,- сетевой адаптер.- Руководство пользователя (паспорт) на русском языке;- Гарантийный талон на сервисное обслуживание.Гарантийный срок с момента передачи получателю должен составлять не менее 12 месяцев.Сигнализатор звука должен быть упакован в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений и загрязнения при транспортировке и хранении.Транспортирование - любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта. Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией должен иметь регистрационное удостоверение, действующее на территории Российской Федерации (ч.4 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») | 180 |
| **Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией** | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией предназначен для оповещения инвалидов с нарушением слуха о поступлении сигнала от дверного звонка (кнопки вызова), телефона и домофона.Световой приемник должен иметь стробоскоп, подающий световые импульсы хорошо различимые в светлое время суток при поступлении входящего сигнала с датчиков.На световом приемнике кроме стробоскопа должны располагаться светодиоды с пиктограммами (иконки с пиктограммами), обозначающими источник сигнала.Сигнализатор должен иметь датчики:- дверного звонка (кнопка вызова),- телефона, который должен иметь соответствующий разъем для подключения к телефону через стандартный телефонный разъем.- домофона, который должен иметь соответствующий разъем для подключения к домофону через соответствующие клеммы.Диапазон действия сигнализатора в условиях прямой видимости – не менее 30 метров. Связь между датчиками и приемником должна быть беспроводной.Должна быть возможность выбора режима оповещения на световом приемнике – свет, звук, свет и звук. В комплектацию сигнализатора светового должны входить: - световой приемник,- датчик дверного звонка,- датчик телефона,- датчик домофона,- переходник для подключения к телефонной линии (при необходимости), -клеммы для подключения к линии домофона (при необходимости),- элементы питания, в количестве, необходимом для работы сигнализатора,- сетевой адаптер.- Руководство пользователя (паспорт) на русском языке;- Гарантийный талон на сервисное обслуживание.Гарантийный срок с момента передачи получателю должен составлять не менее 12 месяцев.Сигнализатор звука должен быть упакован в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений и загрязнения при транспортировке и хранении.Транспортирование - любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта. Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией должен иметь регистрационное удостоверение, действующее на территории Российской Федерации (ч.4 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») | 12 |
| **Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией** | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией предназначен для оповещения инвалида о сигнале будильника, сигнале телефона.Сигнализатор должен иметь дисплей с яркими и крупными цифрами. Сигнализатор должен иметь выносную вибрационную подушку.При срабатывании сигнала будильника вибрационная подушка должна вибрировать. Сигнализатор должен иметь следующие функции:- регулировку громкости сигнала,- разъем для подключения к телефонной линии.- кнопки управления должны быть на русском языкеПитание сигнализатора должно осуществляться от сети переменного тока или от элементов питания.  В комплектацию сигнализатора вибрационного должны входить: - часы-будильник, - вибрационная подушка, - переходник для подключения к телефонной линии (при необходимости),- элементы питания, в количестве, необходимом для работы сигнализатора,- Руководство пользователя (паспорт) на русском языке;- Гарантийный талон на сервисное обслуживание.Гарантийный срок с момента передачи получателю должен составлять не менее 12 месяцев.Сигнализатор звука должен быть упакован в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений и загрязнения при транспортировке и хранении.Транспортирование - любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта. Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией должен иметь регистрационное удостоверение, действующее на территории Российской Федерации (ч.4 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») | 53 |

Требования к безопасности сигнализаторов звука.

Материалы, из которых изготавливаются сигнализаторы звука, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 № 720 «Об утверждении перечня товаров длительного пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде и на которые изготовитель обязан устанавливать срок службы, и перечня товаров, которые по истечении срока годности считаются непригодными для использования по назначению» поставщик должен указать срок службы сигнализатора, а также ГОСТы и ТУ, в соответствии с которыми изготовлены сигнализаторы.

Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки Товара.

Поставить Товар на территорию Республики Крым, г.Симферополь, на склад Поставщика или иное помещение, находящееся в его распоряжении или собственности, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Государственного контракта для осуществления проверки качества Товара.

Поставка Товара Получателям осуществляется в соответствии с выбором Получателей:

1. По месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя. Пункт выдачи должен быть организован Поставщиком в г.Симферополе. Дополнительные пункты выдачи могут быть организованы в иных городах Республики Крым по выбору поставщика.

2. Непосредственно по месту жительства Получателя в соответствии с реестром Получателей, сформированного по заявкам инвалидов, в пределах административных границ Республики Крым: г.Симферополь, г.Феодосия, г.Евпатория, г.Белогорск, г.Бахчисарай, г.Судак, г.Саки, г.Ялта, г.Керчь, г.Алушта, г.Армянск, г.Джанкой, г.Красноперекопск, Красногвардейский район, Нижнегорский район, Кировский район, Советский район, Черноморский район, Ленинский район, Раздольненский район, Первомайский район, Симферопольский район, Сакский район, Джанкойский район, Бахчисарайский район.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.