**Описание объекта закупки**

**Поставка кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатных и прогулочных для инвалидов Республики Крым**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Товара,модель Товара (при наличии),страна происхождения Товара  | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, к техническим и функциональным характеристикам Товара | Количество (шт.) |
| Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов).**Кресло-коляска предназначена для передвижения инвалидов, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) на улице. Перемещение должно осуществляться самостоятельно (от обода колеса) или сопровождающим лицом.Рама кресло-коляски должна быть изготовлена из металла или сплава.Поверхности металлических элементов кресло-коляски должны обеспечить антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции.Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без применения инструмента.Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресло-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.Спинка должна регулироваться по углу наклона. Подлокотники кресла-коляски должны быть съемными и (или) откидными, регулироваться по высоте.Подножки должны быть съемными и (или) откидными, регулироваться по высоте.Кресло-коляска должна быть оборудована:- съемным подголовником, регулируемым по высоте;- боковыми упорами для тела;-фиксирующим (-ми) ремнем (-ми) безопасности, регулируемым (-ми) по длине;- ручками для сопровождающего лица;- антиопрокидывателем (-ями);- разделителем для ног (абдуктором);- светоотражающими элементами.Ширина сиденья должна быть не менее 40 см и не более 50 см и поставляться не менее чем в 3-х типах размерах в указанном диапазоне (в зависимости от потребности Получателя).Передние колеса должны быть цельнолитыми или с пневматическими шинами. Задние колеса должны иметь пневматические шины. Диаметр задних колес должен быть не менее 60 см. -Грузоподъемность не менее 120 кг. -Вес коляски должен быть не более 26 кг.В комплектацию поставки должны входить:-инструменты и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы; - руководство пользователя (паспорт) на русском языке;- гарантийный талон на сервисное обслуживание. Гарантийный срок кресла-коляски должен составлять не менее 24 месяца с момента передачи товара Получателю.Кресло-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и (или) действующие декларацию о соответствии либо сертификат соответствия поставляемого Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение должны соответствовать п. 16. ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия».Качество поставляемых Изделий должно соответствовать следующим государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации: ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «[Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность](http://docs.cntd.ru/document/1200129072)», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела», ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и оборудование медицинское. Общие технические условия» (Часть 3. Технические требования. Часть 4. Требования безопасности.), ГОСТ Р 51632-2014 [Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний](http://internet-law.ru/gosts/gost/58094/) Часть 4.6. Требования к конструкции. 4.7. Требования эргономики по обеспечению реабилитационного эффекта. Часть 4.8 Требования безопасности; [ГОСТ Р 52770-](http://internet-law.ru/gosts/gost/8405/)2016 [Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний](http://internet-law.ru/gosts/gost/8405/). | **20** |
| Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов).**Кресло-коляска предназначена для передвижения инвалидов, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) в помещении. Перемещение должно осуществляться самостоятельно (от обода колеса) или сопровождающим лицом.Рама кресло-коляски должна быть изготовлена из металла или сплава.Поверхности металлических элементов кресло-коляски должны обеспечить антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции.Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без применения инструмента.Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресло-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.Спинка должна регулироваться по углу наклона. Подлокотники кресла-коляски должны быть съемными и (или) откидными, регулироваться по высоте.Подножки должны быть съемными и (или) откидными, регулироваться по высоте.Кресло-коляска должна быть оборудована:- съемным подголовником, регулируемым по высоте;- боковыми упорами для тела;-фиксирующим (-ми) ремнем (-ми) безопасности, регулируемым (-ми) по длине;- ручками для сопровождающего лица;- антиопрокидывателем (-ями);- разделителем для ног (абдуктором);Ширина сиденья должна быть не менее 40 см и не более 50 см и поставляться не менее чем в 3-х типах размерах в указанном диапазоне (в зависимости от потребности Получателя).Передние и задние колеса должны быть цельнолитыми.Диаметр задних колес должен быть не менее 60 см. -Грузоподъемность не менее 120 кг. -Вес коляски должен быть не более 26 кг.В комплектацию поставки должны входить:-инструменты и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы; - руководство пользователя (паспорт) на русском языке;- гарантийный талон на сервисное обслуживание. Гарантийный срок кресла-коляски должен составлять не менее 24 месяца с момента передачи товара Получателю.Кресло-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и (или) действующие декларацию о соответствии либо сертификат соответствия поставляемого Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение должны соответствовать п. 16. ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия».Качество поставляемых Изделий должно соответствовать следующим государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации: ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «[Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность](http://docs.cntd.ru/document/1200129072)», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела», ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и оборудование медицинское. Общие технические условия» (Часть 3. Технические требования. Часть 4. Требования безопасности.), ГОСТ Р 51632-2014 [Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний](http://internet-law.ru/gosts/gost/58094/) Часть 4.6. Требования к конструкции. 4.7. Требования эргономики по обеспечению реабилитационного эффекта. Часть 4.8 Требования безопасности; [ГОСТ Р 52770-](http://internet-law.ru/gosts/gost/8405/)2016 [Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний](http://internet-law.ru/gosts/gost/8405/). | **15** |

Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки Товара.

Поставить Товар на территорию Республики Крым, г.Симферополь, на склад Поставщика или иное помещение, находящееся в его распоряжении или собственности, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Государственного контракта для осуществления проверки качества Товара.

Поставка Товара Получателям осуществляется в соответствии с выбором Получателей:

1. По месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя. Пункт выдачи должен быть организован Поставщиком в г.Симферополе. Дополнительные пункты выдачи могут быть организованы в иных городах Республики Крым по выбору поставщика.

2. Непосредственно по месту жительства Получателя в соответствии с реестром Получателей, сформированного по заявкам инвалидов, в пределах административных границ Республики Крым: г.Симферополь, г.Феодосия, г.Евпатория, г.Белогорск, г.Бахчисарай, г.Судак, г.Саки, г.Ялта, г.Керчь, г.Алушта, г.Армянск, г.Джанкой, г.Красноперекопск, Красногвардейский район, Нижегорский район, Кировский район, Советский район, Черноморский район, Ленинский район, Раздольненский район, Первомайский район, Симферопольский район, Сакский район, Джанкойский район, Бахчисарайский район.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.