## Техническое задание

Поставка расходных материалов для нужд Государственного учреждения – Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации и его филиалов в 2020 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Описание объекта закупки | Еди-ница изме-рения | Цена за единицу измерения, руб. |
| 1 | Тонер-картридж для МФУ WC Xerox 128 (006R1182) | Картридж для Xerox оригинальный. Ресурс свыше 25000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. В целях обеспечения экономии места при хранении Товара на складе заказчика, размеры упаковки картриджа по ширине д о л ж н ы б ы т ь м e н е е пятисот миллиметров.. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 11516,67 |
| 2 | Копи-картридж для МФУ WC Xerox 128 (013R00589) | Копи-картридж для Xerox оригинальный. Ресурс более 45000 и менее 75000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. В целях обеспечения экономии места при хранении Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 28933,33 |
| 3 | Картридж для МФУ HP LaserJet Pro M1132 (CE285A) | Картридж для НР. Ресурс свыше 1 500 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. В целях обеспечения экономии места при хранении Товара на складе заказчика, размеры упаковки картриджа по ширине д о л ж н ы б ы т ь м e н е е четырехсот миллиметров.. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 410,00 |
| 4 | Картридж для МФУXerox WC 3635MFP (108R00796)повышенной емкости | Картридж для Xerox Ресурс менее 15000 и более 6500 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 1290,00 |
| 5 | Картридж для принтера Xerox Phaser 3435DN, (106R01415) повышенной емкости | Картридж для Xerox Ресурс более 5000 и менее 12500 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | Усл.ед. | 1573,33 |
| 6 | Тонер-картридж для МФУXerox WorkCentre 5222 (106R01413)  | Картридж для Xerox оригинальный Ресурс не менее 20000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 7413,33 |
| 7 | Копи-картридж для МФУ Xerox WorkCentre 5222 (101R00435)  | Копи-картридж для Xerox оригинальный. Ресурс свыше 75000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. В целях обеспечения экономии места при хранении Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 27450,00 |
| 8 | Тонер-картридж для МФУXerox WorkCentre 5325 (006R01160)  | Картридж для Xerox оригинальный Ресурс более 20000 и менее 45000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт. | 8016,67 |
| 9 | Копи-картридж для МФУ Xerox WorkCentre 5325 (013R00591)  | Копи-картридж для Xerox оригинальный. Ресурс более 75000 и менее 100000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. В целях обеспечения экономии места при хранении Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 21016,67 |
| 10 | Картридж для Xerox Phaser 3010/WC 3045 (106R02183) повышенной емкости | Картридж для Xerox Ресурс до 2500 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт. | 310,00 |
| 11 | Картридж для Xerox Phaser 3320 (106R02306) повышенной емкости | Картридж для Xerox Ресурс не менее 11000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 1360,00 |
| 12 | Картридж для МФУ Lexmark MX-710 dhe (Lexmark 62D5H0E) повышенной емкости  | Картридж для Lexmark оригинальный Ресурс более 22500 и менее 50000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 26700,00 |
| 13 | Копи-картридж для МФУ Lexmark MX-710 dhe (Lexmark 520ZA)  | Копи-картридж для Lexmark оригинальный.. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Ресурс более100000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. В целях обеспечения экономии места при хранении Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 4803,33 |
| 14 | Картридж для МФУ Samsung SCX-6545N (SCX-D6555A) | Картридж для Samsung оригинальный. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Ресурс свыше двух тысяч страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 7803,33 |
| 15 | Копи-картридж для МФУ Samsung SCX-6545N( SCX-R6555A)  | Копи-картридж для Samsung оригинальный. Ресурс более 60000 и менее 100000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. В целях обеспечения экономии места при хранении Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 14550,00 |
| 16 | Тонер-картридж для МФУ Samsung SCX-8128NA (MLT-D709S) | Картридж для Samsung оригинальный Ресурс более 20000 и менее 30000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 8040,00 |
| 17 | Копи-картридж для МФУ Samsung SCX-8128NA (MLT-R709) | Копи-картридж для Samsung оригинальный. Ресурс от 100000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. В целях обеспечения экономии места при хранении Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 15643,33 |
| 18 | Катридж для МФУ Samsung SL-M4070 (MLT-D203U) повышенной емкости  | Картридж для Samsung Ресурс более 10000 и менее 20000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт. | 1883,33 |
| 19 | Картридж для Xerox Phaser 6605(106R02233)  | Картридж для Xerox оригинальный Ресурс более 3000 и менее 7000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Цвет-голубой.Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 16533,33 |
| 20 | Картридж для Xerox Phaser 6605(106R02234)  | Картридж для Xerox оригинальный Ресурс более 3000 и менее 7000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Цвет – пурпурный.Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 16850,00 |
| 21 | Картридж для Xerox Phaser 6605(106R02235)  | Картридж для Xerox оригинальный Ресурс более 3000 и менее 7000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Цвет –желтый. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 16343,33 |
| 22 | Картридж для Xerox Phaser 6605(106R02236)  | Картридж для Xerox оригинальный Ресурс более 7000 и менее 12000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Цвет –черный.Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 14223,33 |
| 23 | Картридж для Xerox Phaser 6015(106R01631)  | Картридж для Xerox оригинальный Ресурс до 2000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Цвет –голубой.Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 5886,67 |
| 24 | Картридж для Xerox Phaser 6015(106R01632)  | Картридж для Xerox оригинальный Ресурс до 2000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Цвет –пурпурный.Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 5720,00 |
| 25 | Картридж для Xerox Phaser 6015(106R01633)  | Картридж для Xerox оригинальный Ресурс до 2000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Цвет –желтый.Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 5726,67 |
| 26 | Картридж для Xerox Phaser 6015(106R01634)  | Картридж для Xerox оригинальный Ресурс от 1800 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Цвет –черный.Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 7500,00 |
| 27 | Картридж для Xerox Phaser 6500N (106R01604)  | Картридж для Xerox оригинальный Ресурс не менее 2500 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Цвет –черный.Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт. | 9440,00 |
| 28 | Картридж для Xerox Phaser 6500N (106R01603) | Картридж для Xerox оригинальный Ресурс не менее 2500 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Цвет –-желтый.Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 8900,00 |
| 29 | Картридж для Xerox Phaser 6500N (106R01602)  | Картридж для Xerox оригинальный Ресурс не менее 2500 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Цвет – пурпурный. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 8906,67 |
| 30 | Картридж для Xerox Phaser 6500N (106R01601)  | Картридж для Xerox оригинальный Ресурс не менее 2500 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Цвет – голубой. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 8983,33 |
| 31 | Картридж для Xerox Phaser 6140N (106R01484) | Картридж для Xerox оригинальный Ресурс не менее 2500 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Цвет –черный.Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 10716,67 |
| 32 | Картридж для Xerox Phaser 6140N (106R01483) | Картридж для Xerox оригинальный Ресурс более 1000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Цвет –желтый. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 11670,00 |
| 33 | Картридж для Xerox Phaser 6140N (106R01482) | Картридж для Xerox оригинальный Ресурс не менее 2500 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Цвет –пурпурный.Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 11730,00 |
| 34 | Картридж для Xerox Phaser 6140N (106R01481) | Картридж для Xerox оригинальный Ресурс не менее 2500 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Цвет – голубой.Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 11760,00 |
| 35 | Тонер картридж для Samsung CLX-9251NA (CLT-K809S) | Картридж для Samsung оригинальный Ресурс менее 30000 и более 15000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Цвет –черный. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 7116,67 |
| 36 | Тонер картридж для Samsung CLX-9251NA (CLT-Y809S) | Картридж для Samsung оригинальный Ресурс до 20000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Цвет –желтый.Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 13860,00 |
| 37 | Тонер картридж для Samsung CLX-9251NA (CLT-M809S) | Картридж для Samsung оригинальный Ресурс до 20000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Цвет –пурпурный.Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 13860,00 |
| 38 | Тонер картридж для Samsung CLX-9251NA (CLT-C809S) | Картридж для Samsung оригинальный Ресурс до 20000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Цвет –голубой.Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт. | 13860,00 |
| 39 | Картридж для МФУ Xerox 3119 (013R00625)  | Картридж для Xerox Ресурс не менее 2500 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 930,00 |
| 40 | Картридж для принтераHP 1200 (C7115X) | Картридж для НР Ресурс более 2500 и менее 4500 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт. | 693,33 |
| 41 | Картридж для МФУ Xerox PE114/16 (109R00725) | Картридж для Xerox Ресурс не менее 2500 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 896,67 |
| 42 | Термопленка KX-FA52A для факса Panasonic KX-FP218RU | Основной цвет-черный;Назначение – факс,Длина рулона- не менее 30 метров;Ресурс изделия – не менее 101 страницы;Кол-во в упаковке-не менее 2 шт. | шт | 486,67 |
| 43 | Картридж для факса Brother T104 (PC-75) | Картридж для Brother оригинальный Ресурс не менее 144 отпечатков. Тип - термопленка, длина рулона не менее 47 метров. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 2390,00 |
| 44 | Картридж для факса Panasonic KX-FL423 (KX-FAT88А ) | Картридж для Panasonic оригинальный Ресурс не менее 2000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 2166,67 |
|  |  |  |  |  |
| **ИТОГО сумма НЦЕ:** |  | **415 863,33** |
| **Максимальное значение цены контракта:** |  | **4 848 000,00** |

**Гарантийный срок** хранения Товара в заводской упаковке в пределах ресурса, установленного производителем. Гарантийный срок должен устанавливаться заводом изготовителем на каждую позицию Товара, в соответствии с его техническими характеристиками, сроком эксплуатации, государственными стандартами Российской Федерации.

Должен устанавливаться следующий гарантийный срок на Товар:

-не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком Акта о приемке Товара (либо в пределах ресурса).

Гарантийные обязательства на Товар должны сохраняться в случае прекращения действия Государственного контракта.

На поставляемый Товар Поставщик должен дать гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

Наличие гарантии качества должно удостоверяться выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

Гарантийные обязательства должны включать 100 % безвозмездную замену Товара, имеющего производственные дефекты, а также бесплатную доставку заменяемого Товара до места нахождения Заказчика/ филиала Заказчика.

**Место доставки товара**: Краснодарский край и г. Краснодар по адресам нахождения Государственного учреждения – Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации и его филиалов.

Исполнитель должен осуществлять доставку, подъем и разгрузку товара до места (этажа, кабинета) указанного Заказчиком/филиалами Заказчика

**Срок поставки товара** – Не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика или филиала Заказчика. Заявки принимаются от Заказчика или филиала Заказчика 1 (один) раз в месяц в объеме не менее 5 (пяти) единиц товара.

**Адреса Заказчика/филиалов Заказчика:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Подразделение** | **Адреса подразделения** |
| Аппарат | 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 82 |
| Филиал № 1 | 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская,84 |
| Филиал № 2 | 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская,84 |
| Филиал № 3 | 350033, г. Краснодар, пер. Угольный, д.10 |
| Филиал № 4 | 353912, г. Новороссийск, Краснодарский край, ул. Видова, д. 178-А |
| Филиал № 5 | 353290, г. Горячий Ключ, ул. Кириченко д.6 |
| Филиал № 6 | 353501, г. Темрюк, ул. Бувина, д.280 |
| Филиал № 7 | 353560, г. Славянск - на - Кубани, ул. Батарейная, 258 |
| Филиал № 8 | 353680, г. Ейск, ул. Армавирская, 45 |
| Филиал № 9 | 352396, г. Кропоткин, МКР-1, д. 40/1 |
| Филиал № 10 | 353465, г. Геленджик, ул. Одесская, 2-б |
| Филиал № 11 | 353740, ст. Ленинградская, ул. Набережная, 8 |
| Филиал № 12 | 353860, г. Приморско-Ахтарск, ул. Тамаровского, д.6 |
| Филиал № 13 | 352120, г. Тихорецк, ул. Меньшикова, д.41 |
| Филиал № 14 | 353200, ст. Динская, ул. Луначарского, д.65 «Б» |
| Филиал № 15 | 353440, г Анапа, ул. Красноармейская, д.60/а |
| Филиал № 16 | 354000, г. Сочи, ул. Кубанская, 15 |
| Филиал № 17 | 353240, ст. Северская, ул. Ленина, 49 «Г» |
| Филиал № 18 | 352931, г. Армавир, ул. Карла Маркса, д. 3-5 |
| Филиал № 19 | 352800, г. Туапсе, ул. Коммунистическая, д.14 |
| Филиал № 20 | 352430, г. Курганинск, ул. Матросова,196-А/2 |