**Описание объекта закупки**

**Поставка кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатных и прогулочных для детей-инвалидов Республики Крым**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Товара,модель Товара (при наличии),страна происхождения Товара  | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, к техническим и функциональным характеристикам Товара | Количество (шт.) |
| Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов).**Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), предназначена для передвижения детей-инвалидов и инвалидов больных ДЦП в условиях улицы.Перемещение должно осуществляться сопровождающим лицом.Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечить антикоррозийную защиту. Металлические и неметаллические элементы кресло-стула должны выдерживать многократную дезинфекцию.Кресло-коляска должна складываться и раскладываться по вертикальной оси без применения инструментов.Конструкция кресло-коляски должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя.Рама кресло-коляски должна быть изготовлена из прочного металла или сплава.Кресло-коляска должна быть оборудована:- сиденьем, регулируемым по глубине;- спинкой, регулируемой по углу наклона;- подножкой (-ами) съемной или откидной, регулируемой по высоте;- подголовником съемный и/или регулируемым по высоте;- фиксирующим ремнем безопасности, регулируемым по длине;- ручкой(-ами) для сопровождающего лица;- капюшоном для защиты от дождя и солнца;- абдуктором;- системой торможения (стояночными тормозами).Передние колеса должны быть поворотными с цельнолитыми или литыми шинами.Задние колеса должны быть с цельнолитыми или литыми шинами.Ширина сиденья должна быть в диапазоне от 35 см до 40 см, и иметь не менее 2 типов размеров ширины сиденья в указанном диапазоне по заявке получателя.-Грузоподъемность не более 60 кг. -Вес коляски не более 16 кг.В комплектацию поставки должны входить:-инструменты и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы (при наличии); - руководство пользователя (паспорт) на русском языке;- гарантийный талон на сервисное обслуживание. Гарантийный срок кресла-коляски должен составлять не менее 24 месяцев с момента передачи Получателю.Кресло-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и (или) действующие декларацию о соответствии либо сертификат соответствия поставляемого Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение должны соответствовать п. 16. ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия».Качество поставляемых Изделий должно соответствовать следующим государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации: ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «[Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность](http://docs.cntd.ru/document/1200129072)», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела», ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и оборудование медицинское. Общие технические условия» (Часть 3. Технические требования. Часть 4. Требования безопасности.), ГОСТ Р 51632-2014 [Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний](http://internet-law.ru/gosts/gost/58094/) Часть 4.6. Требования к конструкции. 4.7. Требования эргономики по обеспечению реабилитационного эффекта. Часть 4.8 Требования безопасности; [ГОСТ Р 52770-](http://internet-law.ru/gosts/gost/8405/)2016 [Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний](http://internet-law.ru/gosts/gost/8405/). | **25** |
| Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов).**Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов), предназначена для передвижения детей-инвалидов и инвалидов больных ДЦП в условиях помещения.Перемещение должно осуществляться сопровождающим лицом.Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечить антикоррозийную защиту. Металлические и неметаллические элементы кресло-стула должны выдерживать многократную дезинфекцию.Кресло-коляска должна складываться и раскладываться по вертикальной оси без применения инструментов.Конструкция кресло-коляски должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя.Рама кресло-коляски должна быть изготовлена из прочного металла или сплава.Кресло-коляска должна быть оборудована:- сиденьем, регулируемым по глубине;- спинкой, регулируемой по углу наклона;- подножкой (-ами) съемной или откидной, регулируемой по высоте;- подголовником съемный и/или регулируемым по высоте;- фиксирующим ремнем безопасности, регулируемым по длине;- ручкой(-ами) для сопровождающего лица;- столиком;- абдуктором;- системой торможения (стояночными тормозами).Передние колеса должны быть поворотными с цельнолитыми или литыми шинами.Задние колеса должны быть с цельнолитыми или литыми шинами.Ширина сиденья должна быть в диапазоне от 35 см до 40 см, и иметь не менее 2 типов размеров ширины сиденья в указанном диапазоне по заявке получателя.-Грузоподъемность не более 60 кг. -Вес коляски не более 16 кг.В комплектацию поставки должны входить:-инструменты и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы (при наличии); - руководство пользователя (паспорт) на русском языке;- гарантийный талон на сервисное обслуживание. Гарантийный срок кресла-коляски должен составлять не менее 24 месяцев с момента передачи Получателю.Кресло-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и (или) действующие декларацию о соответствии либо сертификат соответствия поставляемого Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение должны соответствовать п. 16. ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия».Качество поставляемых Изделий должно соответствовать следующим государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации: ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «[Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность](http://docs.cntd.ru/document/1200129072)», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела», ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и оборудование медицинское. Общие технические условия» (Часть 3. Технические требования. Часть 4. Требования безопасности.), ГОСТ Р 51632-2014 [Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний](http://internet-law.ru/gosts/gost/58094/) Часть 4.6. Требования к конструкции. 4.7. Требования эргономики по обеспечению реабилитационного эффекта. Часть 4.8 Требования безопасности; [ГОСТ Р 52770-](http://internet-law.ru/gosts/gost/8405/)2016 [Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний](http://internet-law.ru/gosts/gost/8405/). | **15** |

Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки Товара.

Поставить Товар на территорию Республики Крым, г.Симферополь, на склад Поставщика или иное помещение, находящееся в его распоряжении или собственности, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Государственного контракта для осуществления проверки качества Товара.

Поставка Товара Получателям осуществляется в соответствии с выбором Получателей:

1. По месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя. Пункт выдачи должен быть организован Поставщиком в г.Симферополе. Дополнительные пункты выдачи могут быть организованы в иных городах Республики Крым по выбору поставщика.

2. Непосредственно по месту жительства Получателя в соответствии с реестром Получателей, сформированного по заявкам инвалидов, в пределах административных границ Республики Крым: г.Симферополь, г.Феодосия, г.Евпатория, г.Белогорск, г.Бахчисарай, г.Судак, г.Саки, г.Ялта, г.Керчь, г.Алушта, г.Армянск, г.Джанкой, г.Красноперекопск, Красногвардейский район, Нижегорский район, Кировский район, Советский район, Черноморский район, Ленинский район, Раздольненский район, Первомайский район, Симферопольский район, Сакский район, Джанкойский район, Бахчисарайский район.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.