### Техническое задание

**на поставку для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, автомобилей**

Начальная (максимальная) цена Контракта: 2615333 руб. 35 коп.

Цена Контракта включает в себя все уплачиваемые и взымаемые на территории РФ налоги и пошлины, другие обязательные платежи, расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

**1.** **Условия поставки:**

1.1 Автомобили должны быть легковыми.

1.2 Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

1.3 Автомобили должны быть 2020 года изготовления.

1.4 Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

1.5 Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

1.6 Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.7 Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 005-93, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождению от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

1.8 Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций нижних конечностей должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

1.9 Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

1.10 Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

**2. Требования к документам, подтверждающим соответствие Товара установленным требованиям.**

2.1 Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

2.2 Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений нижних конечностей (без правой ноги).

**3. Документы, передаваемые вместе с Товаром**

- гарантийный талон на автомобиль;

- выписка из электронного паспорта транспортного средства;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- договор между Заказчиком, Поставщиком и Получателем о приобретении Получателем автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком;

- копия одобрения типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобиля категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги, обеих ног);

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

**4. Требования к техническим характеристикам товара**

**Общее количество поставляемых автомобилей – 5 штук, из них:**

**1) с автоматической трансмиссией — 3 штуки.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Технические характеристики автомобиля** | **Значение** |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Тип кузова/количество дверей | седан или хэтчбек/ не менее 4 |
| 3 | Экологический класс | не менее 4 |
| 4 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2/ передние |
| 5 | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| 6 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 7 | Тип двигателя | Четырехтактный, бензиновый |
| 8 | Трансмиссия (тип) | автоматическая |
| 9 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |
| 10 | Оборудование автомобиля | в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877специальные средства управления (адаптированные органы управления) |
| 11 | Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |

**в том числе:**

- КОЗ 01.29.24.02.03 для лиц с отсутствием правой нижней конечности или эквивалентным нарушением функции — 2 шт. (цена 536266,67 руб. за шт.);

- КОЗ 01.29.24.03.03 для лиц с отсутствием левой нижней конечности или эквивалентным нарушением функции — 1 шт. (цена 536266,67 руб. за шт.).

**2) с механической трансмиссией – 2 штуки**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Технические характеристики автомобиля** | **Значение** |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Тип кузова/количество дверей | седан или хэтчбек/ не менее 4 |
| 3 | Экологический класс | не менее 4 |
| 4 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2/ передние |
| 5 | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| 6 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 7 | Тип двигателя | Четырехтактный, бензиновый |
| 8 | Трансмиссия (тип) | механическая |
| 9 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |
| 10 | Оборудование автомобиля | в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877специальные средства управления (адаптированные органы управления) |
| 11 | Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |

**в том числе**:

- КОЗ 01.29.24.04.03 для лиц с отсутствием обеих нижних конечностей или эквивалентным нарушением функции, новые – 1 шт (цена 503266,67 руб.);

 - КОЗ 01.29.24.03.03 для лиц с отсутствием левой нижней конечности или эквивалентным нарушением функции — 1 шт (цена 503266,67 руб.).

 **5. Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара**

5.1 Срок гарантии на поставленный Товар должен составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

5.2 В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

5.3 Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование (для автомобилей, предназначенных для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций нижних конечностей).

5.4 Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передаче Товара.

5.5 Дата передачи Товара Заказчику указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

5.6 Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Заказчиком условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Заказчиком требований, содержащихся в Сервисной книжке.

5.7 Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

 **6. Требования к качеству, упаковке и отгрузке Товара**

6.1 Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

6.2 Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

6.3 При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Актов сдачи-приемки Товара.

 **7. Место, объем и срок (период) поставки.**

Место поставки товара: Российская Федерация, г. Орел, склад Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности).

**Общее количество поставляемых автомобилей – 5 штук.**

**Срок поставки товара:** **–** по 02 июня 2020 г. включительно.

 **8.** **Условия передачи и приемки Товара.**

Передача автомобилей должна осуществляться со склада Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) в г. Орёл, при предоставлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

**Источник финансирования:** средства бюджета ФСС РФ

**КБК:** 393 10 03 03 1 20 39 630 323

**ОКПД2:** 29.10.59.390