**Техническое задание**

**1. Краткое изложение условий контракта**

**1.1. Наименование объекта закупки:** Поставка технических средств реабилитации - кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатных и прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов).

**1.2. Описание объекта закупки:**

*Таблица № 1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта закупки (Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86н) | Наименование Товара, код по ОКПД2  позиция по КТРУ | Требования, предъявляемые к качеству, упаковке, маркировке, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Кол-во, ед. измерения-шт. |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | КТРУ не применяется,  ОКПД2: 30.92.20.000  (КОЗ [01.28.07.01.02.05](http://zakupki.fss.ru/#/Koz?id=177229646)) | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела комнатная предназначена для детей с заболеванием ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях помещения.  Конструкция кресла-коляски должна обеспечивать комфортное положение ребенка, больного ДЦП, в положении сидя и полулежа. Ремни крепления должны обеспечивать надежную фиксацию ребенка во всех рабочих положениях кресла-коляски.  Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани. Наружные поверхности кресло-коляски должны быть устойчивы к растворам моющих средств. А также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные детали кресло-коляски при соблюдении норм эксплуатации.  Рама должна быть изготовлена из высокопрочных конструкционных материалов, коррозийно-стойких или с защитным или защитно-декоративным покрытием.  Рама кресло-коляски должна складываться и раскладываться без применения инструмента.  Кресло-коляска должна быть оснащена:  - сидением с возможностью регулировки по ширине;  - спинкой с регулируемым углом наклона;  - опорами для ног (подножками) съемными или откидными;  - съемным абдуктором;  - мягким подголовником, регулируемым по высоте;  - мягкими боковыми опорами для туловища;  - ремнем безопасности, регулируемым по длине;  - стояночными тормозами;  - ручкой управления креслом-коляской, регулируемой по высоте;  -антиспастической ручкой.  - ширина сидения не менее 240мм и не более 380 мм (в данные параметры должно входить не менее трех типоразмеров, в зависимости от индивидуальных особенностей получателя);  Грузоподъемность кресло-коляски должна быть не менее 50 кг.  Вес кресло-коляски должен быть не более 20 кг. | 22 |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | КТРУ не применяется,  ОКПД2: 30.92.20.000  *(КОЗ* [01.28.07.02.02.05](http://zakupki.fss.ru/#/Koz?id=177229635)) | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела прогулочная предназначена для детей с заболеванием ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях помещения и улицы с твердым покрытием.  Конструкция кресла-коляски должна обеспечивать комфортное положение ребенка, больного ДЦП, в положении сидя и полулежа. Ремни крепления должны обеспечивать надежную фиксацию ребенка во всех рабочих положениях кресла-коляски.  Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани. Наружные поверхности кресло-коляски должны быть устойчивы к растворам моющих средств. А также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные детали кресло-коляски при соблюдении норм эксплуатации.  Рама должна быть изготовлена из высокопрочных конструкционных материалов, коррозийно-стойких или с защитным или защитно-декоративным покрытием.  Рама кресло-коляски должна складываться и раскладываться без применения инструмента.  Кресло-коляска должна быть оснащена:  - сидением с возможностью регулировки по ширине;  - спинкой с регулируемым углом наклона;  - опорами для ног (подножками), регулируемыми по высоте и по углу наклона голени ног;  - съемным абдуктором;  - мягким подголовником, регулируемым по высоте;  - мягкими боковыми опорами для туловища;  - ремнем безопасности, регулируемым по длине;  - стояночными тормозами;  - ручкой управления креслом-коляской, регулируемой по высоте;  -антиспастической ручкой;  - съемным капюшоном для защиты от дождя и солнца.  - ширина сидения не менее 240мм и не более 380 мм (в данные параметры должно входить не менее трех типоразмеров, в зависимости от индивидуальных особенностей получателя);  Грузоподъемность кресло-коляски должна быть не менее 50 кг.  Вес кресло-коляски должен быть не более 20 кг. | 39 |
| Общие требования, предъявляемые к качеству, упаковке, маркировке Товара | | | | |
| Для выполнения функций по обеспечению инвалидов кресло-колясками, Заказчик руководствовался рекомендациями индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, разрабатываемых учреждениями Главного бюро медико-социальной экспертизы.  Кресло-коляски должны соответствовать требованиям государственного стандарта ГОСТ Р 50444-92 (Разд 3.4) «Государственный стандарт. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статистическую, ударную и усталостную прочность».  - В комплект поставки должны входить: кресло-коляска, набор инструментов, насос (для пневматических шин), инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия и устранения неисправностей.  Поставляемый Товар должен иметь действующие регистрационные удостоверения на медицинские изделия или регистрационные удостоверения на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, которые считаются действительными в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 1416 "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий", декларацию о соответствии и (или) сертификаты соответствия, которые считаются действительными согласно Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".  Техническое средство реабилитации должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. N 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»  **- маркировка кресло-коляски должна содержать:**  -наименование производителя(товарный знак предприятия-производителя);  -адрес производителя;  -обозначение модели кресло-коляски;  -дату изготовления;  -серийный номер кресло-коляски. | | | | |
| ИТОГО | | | | 61 |

*Для инструкции:*

*«или» - означает необходимоcть выбора одного из двух вариантов диапазона значений;*

*«не менее» - означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение;*

*«не более» - означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение;*

**Требования к гарантийным обязательствам:**

**- к гарантии качества товара, работы, услуги:** установлены

Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц, должен быть новым (который не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или у которого была осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющиеся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям описания объекта закупки.

**- к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества:**

Гарантийный срок Товара должен быть 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара, при этом участник закупки может предложить Товар с гарантийным сроком, превышающим указанный срок.

Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах должны указываться адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя.

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя.

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены должен быть выдан Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара.

Должна быть обеспечена возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

**- к гарантийному обслуживанию товара**: не установлены.

**Требования:**

**- к расходам на эксплуатацию товара:** не установлены;

**- к обязательности осуществления монтажа и наладки товара:** не установлены;

**- к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:** не установлены.

**1.3. Количество:** 61 шт.

**1.4. Место доставки Товара, являющегося предметом контракта:**

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Брянской области, право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства Получателя;

в пунктах выдачи.

**1.5.** **Срок поставки Товара:** Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "07" августа 2020 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Срок действия контракта:** со дня подписания его Сторонами и действует до "28" августа 2020 года.