**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки Ford, принадлежащих Государственному учреждению – Московскому региональному отделению Фонда социального страхования Российской Федерации и его филиалам в 2020-2022 годах

1. **Перечень транспортных средств**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Марка ТС | Государственный номер | Год выпуска | VIN | Мощность, кВт/л.с. |
| 1 | Ford Focus | К251ЕХ197 | 2010 | X9FHXXEEDHAJ85079 | 74/99,96 |
| 2 | Ford Focus | Р410ЕХ197 | 2010 | X9FHXXEEDHAJ85092 | 74/99,96 |
| 3 | Ford Focus | В241ЕТ197 | 2010 | X9FHXXEEDHAU89318 | 74/99,96 |
| 4 | Ford Focus | В257ЕТ197 | 2010 | X9FHXXEEDHAJ85217 | 74/99,96 |
| 5 | Ford Focus | С581ТМ197 | 2011 | X9FMXXEEBMBJ24940 | 76/104 |
| 6 | Ford Focus | Х195ЕУ197 | 2010 | X9FHXXEEDHAU89314 | 74/99,96 |
| 7 | Ford Focus | С541ЕТ197 | 2010 | X9FHXXEEDHAJ85075 | 74/99,96 |
| 8 | Ford Focus | M883ЕН197 | 2010 | X9FHXXEEDHAU89326 | 74/99,96 |
| 9 | Ford Focus | В244ЕТ197 | 2010 | X9FHXXEEDHAU88787 | 74/99,96 |
| 10 | Ford Focus | В219ЕТ197 | 2010 | X9FHXXEEDHAU89554 | 74/99,96 |
| 11 | Ford Tourneo | У366РТ 197 | 2011 | WF0JXXTTPJBJ38712 | 66,0/89,76 |
| 12 | Ford Focus | Р516РТ197 | 2011 | X9FMXXEEBMBJ24941 | 77,0/104,72 |
| 13 | Ford Mondeo | А802ОО199 | 2010 | X9FDXXEEBDAR27860 | 118/160.48 |
| 14 | Ford Mondeo | М773РО197 | 2011 | X9FDXXEEBDВМ42755 | 118/160.48 |
| 15 | Ford Mondeo | М766РО197 | 2011 | X9FDXXEEBDВМ43233 | 118/160.48 |

1. **Перечень запасных частей и расходных материалов\*\***

\*\* прикреплен отдельным документом

|  |
| --- |
| 1. **Условия выполнения работ (услуг)**
 |
| С момента приемки Исполнителем на Станции технического обслуживания (далее- СТО) транспортного средства (далее –ТС) заказчика срок выполнения работ (услуг) должен составлять:- по техническому обслуживанию (далее-ТО) автомобилей - не более 1 (одного) рабочего дня;- по ремонту ТС не более 5 (пяти) рабочих дней (при наличии необходимых запасных частей и расходных материалов у исполнителя);- по жестяно-сварочным и малярным работам не более 20 (двадцать) рабочих дней.СТО, на которой будут оказываться услуги по ТО и ремонту ТС заказчика, должна отвечать всем нормам и правилам техники безопасности, иметь оборудование, необходимое для безопасного и качественного выполнения всех видов технологических операций, соблюдать необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране окружающей среды и мероприятия по сохранности ТС заказчика. Все работы по ТО и ремонту ТС должны производиться с использованием специализированного оборудования, предназначенного для выполнения соответствующего вида работ (услуг) с применением безопасных и эффективных методов.Исполнитель должен обеспечить:- эвакуацию ТС заказчика (при необходимости) и по прибытии на СТО оперативное оформление заказа-наряда и ремонта;- единовременно принимать на ремонт вне общей очереди не менее 5 (пяти) ТС заказчика;- предоставление персонального менеджера;- прием ТС заказчика без предварительной записи (в день обращения), предварительный заказ-наряд должен оформляться в течение не более 30 минут с момента поступления на СТО ТС с указанием объема, стоимости и сроков оказания услуг;  - возможность присутствия представителя заказчика при проведении работ (услуг); - прием ТС заказчика на ТО и ремонт круглосуточно (24 часа в сутки) без выходных дней, в том числе шиномонтажные работы (как сезонные, так и непредвиденные) вне общей очереди;- выполнение всех видов работ по ТО, а также текущий, гарантийный и послегарантийный ремонт ТС с применением запасных частей, рекомендованных заводом-производителем;- выполнение имеющихся гарантийных обязательств завода-изготовителя соответствующей марки ТС; - проведение ТО и ремонта в строгом соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, с сохранением в полном объёме гарантийных обязательств завода-изготовителя в результате выполнения работ по ТО и ремонту ТС; - утилизацию отходов, образовавшихся в результате ТО и ремонта.На СТО должна иметься:- система выходного контроля качества оказанных услуг;- должно быть не менее 10 (десяти) гидравлических подъемников, а также оборудование для корректировки развала и схождения;- возможность проведения кузовного ремонта ТС и покрасочных работ; - круглосуточная охраняемая стоянка с пропускной системой и видеонаблюдением, комната отдыха и ожидания для водителей, пункт общественного приема пищи (кафе, столовая).Исполнитель при ТО и ремонте ТС заказчика обязан использовать только новые, не бывшие в эксплуатации, оригинальные запасные части, детали и материалы, разрешенные (рекомендованные) заводом-изготовителем.Работы по ТО и ремонту ТС, должны проводиться в строгом соответствии с установленными нормами и правилами процедуры технического обслуживания и ремонта транспортных средств, установленными заводом-изготовителем.ТС, прошедшие ТО и ремонт, должны отвечать всем требованиям, регламентирующим техническое состояние и оборудование ТС, подтверждающееся соответствующими документами, выдаваемым исполнителем услуг.Все работы по ТО и ремонту ТС должны производиться с использованием специализированного оборудования, предназначенного для выполнения соответствующего вида работ.Объем на все виды работ должен измеряться в нормо-часах. |
| 1. **Требования к гарантиям качества и безопасности**
 |
| Исполнитель гарантирует безопасность оказываемых работ в соответствии с действующими стандартами, регламентами, техническими условиями, установленными для данного вида работ.Исполнитель должен осуществлять гарантийный ремонт ТС в течение гарантийного срока, установленного на запасные части и проведенные Исполнителем работы по ТО и ремонту ТС.Под гарантийным обслуживанием подразумевается восстановление работоспособности отдельных устройств (или его частей, блоков, узлов) при выходе из строя в гарантийный период по причинам, не связанным с неправильной эксплуатацией ТС.Гарантийный срок устанавливается с момента двустороннего подписания акта о приемке выполненных работ (услуг) и должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев на следующие виды работ:- слесарные работы;- жестяно-сварочные и покрасочные работы;- электрические работы.Гарантийный срок на новые детали, узлы и агрегаты, установленные на ТС, находящиеся на гарантии, взамен вышедших из строя, должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев.Гарантия на выполненные работы по ТО ТС в соответствии с программой обязательного сервисного обслуживания устанавливается до момента прохождения очередного ТО.Гарантийный срок на установленные (оригинальные) запасные части и агрегаты (кроме расходных материалов, используемых при ТО) устанавливается заводом - изготовителем, но должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев. Прохождение внеочередного ТО и/или осуществление необходимого ремонта должно быть отражено в сервисной книжке ТС и заверено печатью и подписью ИсполнителяНаличие разрешительных документов на право оказания услуг по ТО и ремонту ТС, предусмотренных действующим законодательством. |