**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Наименование объекта закупки: Выполнение работ по ремонту протезно-ортопедических изделий для обеспечения в 2020 году инвалидов.

Перечень видов выполняемых работ по ремонту протезно-ортопедических изделий для обеспечения в 2020 году инвалидов:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование видов выполняемых работ |
|
| 1 | Вставить блочки в обувь |
| 2 | Вставить блочки или застежку «молния» с разрезом голенищ в сапожки с клапаном |
| 3 | Вставить фигурный крючок или с полной или частичной заменой подблочника |
| 4 | Замена замков на ботинках |
| 5 | Замена замков на сапогах |
| 6 | Замена каблука |
| 7 | Замена набоек |
| 8 | Замена подметки из утолщенных видов материала |
| 9 | Замена пряжек |
| 10 | Замена ремней |
| 11 | Заменить бегунок застежки «молния» |
| 12 | Заменить изношенные резинки во всех видах обуви |
| 13 | Заменить клапан под застежку «Молния» |
| 14 | Заменить крокульную часть подошвы |
| 15 | Заменить ленту «велькро» |
| 16 | Заменить окантовку верха обуви |
| 17 | Изготовить и прикрепить или удлинить ремешок или изготовить и прикрепить язычок, за шт. |
| 18 | Обклеить пробку в аппарате |
| 19 | Подклеить старые стельки |
| 20 | Поставить внутренние задники из мягких кожтоваров в зимней обуви |
| 21 | Поставить внутренние задники из мягких кожтоваров в летней обуви |
| 22 | Поставить заплатки декоративные по заднему шву |
| 23 | Поставить заплатку |
| 24 | Поставить заплатку внутреннюю с заправкой под каблук в пяточной части |
| 25 | Поставить заплатку внутреннюю с заправкой под подошву |
| 26 | Поставить заплатку внутреннюю с заправкой под подошву в носочной или пяточной части |
| 27 | Поставить ограничитель в застежке «молния» |
| 28 | Поставить подпяточники из мягких кожтоваров |
| 29 | Поставить рубчик или косячок |
| 30 | Поставить стельки или полустельки их мягких кожтоваров |
| 31 | Поставить супинаторы с полустельками без замены каблуков в обуви на низком и среднем каблуке |
| 32 | Приклейка подошвы |
| 33 | Прикрепить пряжки с подпряжечными ремнями или укоротить ремешок |
| 34 | Прошив подошвы |
| 35 | Прошить верха ботинок на машине/за одну прошивку/за каждые полные или не полные 5см. в старой обуви двойная строка |
| 36 | Прошить верха ботинок на машине/за одну прошивку/за каждые полные или не полные 5см. в старой обуви одинарная строка |
| 37 | Прошить верха сапог на машине/за одну прошивку/за каждые полные или не полные 5см. в старой обуви двойная строка |
| 38 | Прошить верха сапог на машине/за одну прошивку/за каждые полные или не полные 5см. в старой обуви одинарная строка |
| 39 | Сменить микропористую подошву |
| 40 | Сменить микропористую подошву с перетяжкой |
| 41 | Сменить профилактику |
| 42 | Сменить собачку одностороннего замка |
| 43 | Стачать передний или задний шов зигзагом |
| 44 | Укрепить подошву, крокульную часть подошвы или каблук гвоздями |
| 45 | Облицовать аппарат нижней конечности |
| 46 | Переставить настрочку для шнуровки |
| 47 | Поставить одну заклепку |
| 48 | Сменить аккумулятор для ортеза |
| 49 | Сменить аппаратную гильзу из акрилона |
| 50 | Сменить башмачок в ортопедическом аппарате нижней конечности |
| 51 | Сменить дужку двухстороннего замка |
| 52 | Сменить кожаную гильзу бедра в ортопедическом аппарате |
| 53 | Сменить настрочку кожаную для шнуровки аппарата нижней конечности |
| 54 | Сменить настрочку кожаную для шнуровки корсета |
| 55 | Сменить подкладку в башмачке ортопедического аппарата нижней конечности |
| 56 | Сменить полукорсет в ортопедическом аппарате |
| 57 | Сменить пробку в аппарате нижней конечности |
| 58 | Сменить сиденье кожаное с войлочной подкладкой |
| 59 | Сменить сиденье металлическое |
| 60 | Сменить стельку кожаную в башмачке ортопедического аппарата нижней конечности |
| 61 | Сменить стельку металлическую в башмачке аппарата нижней конечности |
| 62 | Сменить тянку резиновую в аппарате нижней конечности |
| 63 | Сменить шину в аппарате без движения в коленном суставе |
| 64 | Сменить шину или костылик на гильзе корсета или полукорсета |
| 65 | Сменить шину-лапку в аппарате нижней конечности |
| 66 | Сменить шнур капроновый |
| 67 | Сменить шнур хлопчатобумажный |
| 68 | Cсменить защитную гильзу |
| 69 | Выклеить приемник протеза со вспененным полиэтиленом |
| 70 | Изготовить к протезу голени крепление типа "Уздечка" |
| 71 | Обклеить металлическое полукольцо |
| 72 | Обклеить шину кожей в протезах нижних конечностей |
| 73 | Подшить подкладку к гильзе полностью |
| 74 | Подшить подкладку к гильзе частично |
| 75 | Покрыть нитролаком деревянную гильзу бедра |
| 76 | Покрыть нитролаком деревянную гильзу голени |
| 77 | Поставить клапан от западания брюк в протезе голени |
| 78 | Поставить один шарикоподшипник в коленном шарнире |
| 79 | Приклепать предохранитель от стука к гильзе голени |
| 80 | Сделать кожаные прокладки в гильзах протезов бедра и голени |
| 81 | Сменить зарядный кабель 12V |
| 82 | Сменить адаптер |
| 83 | Сменить адаптер |
| 84 | Сменить адаптер |
| 85 | Сменить адаптер гильзовый с пирамидкой |
| 86 | Сменить адаптер гильзовый с пирамидкой |
| 87 | Сменить адаптер гильзовый трехлепестковый |
| 88 | Сменить адаптер голени под пирамидку |
| 89 | Сменить адаптер голени под пирамидку |
| 90 | Сменить адаптер поворотный гильзовый |
| 91 | Сменить адаптер поворотный гильзовый |
| 92 | Сменить адаптер поворотный надколенный |
| 93 | Сменить адаптер с пирамидкой |
| 94 | Сменить адаптер- хомут с пирамидкой |
| 95 | Сменить адаптер-пирамидку для коленного модуля Total knee 2000 |
| 96 | Сменить блочек для протеза бедра |
| 97 | Сменить браслетку кожаную на щиколотке |
| 98 | Сменить вакуумный клапан для гильзы протеза голени или бедра |
| 99 | Сменить валик войлочный под колено в шинно-кожаном протезе голени |
| 100 | Сменить валик, полувалик или кнопку |
| 101 | Сменить венчик на стопу |
| 102 | Сменить вертлуг кожаный |
| 103 | Сменить вертлуг кожаный |
| 104 | Сменить вертлуг кожаный (с развилкой) |
| 105 | Сменить вертлуг металлический |
| 106 | Сменить винт №321 |
| 107 | Сменить втулку |
| 108 | Сменить втулку |
| 109 | Сменить втулку |
| 110 | Сменить втулку до 125 кг |
| 111 | Сменить втулку со смещением между осями |
| 112 | Сменить втулку со смещением между осями h=45мм, алюминий |
| 113 | Сменить гелевый замковый чехол |
| 114 | Сменить гелевый чехол |
| 115 | Сменить гильзу акрилоновую т/б сустава |
| 116 | Сменить гильзу бедра акрилоновую |
| 117 | Сменить гильзу вспененную |
| 118 | Сменить гильзу голени акрилоновую |
| 119 | Сменить голеностопный шарнир в металлическом протезе |
| 120 | Сменить голеностопный шарнир в шинно-кожаном протезе |
| 121 | Сменить дистальный вкладыш "Падсил" |
| 122 | Сменить заготовку бедра |
| 123 | Сменить заготовку голени |
| 124 | Сменить заготовку металлическую в рабочем протезе бедра |
| 125 | Сменить заготовку металлическую в рабочем протезе голени |
| 126 | Сменить задний клапан на шнуровке к поясу в протезах бедра при короткой культе |
| 127 | Сменить задний кожаный клапан в протезе голени |
| 128 | Сменить задний кожаный клапан с разрезом и шнуровкой (ленинградский тип) в протезах голени |
| 129 | Сменить заклепку щиколоточную |
| 130 | Сменить замковое устройство |
| 131 | Сменить замковое устройство |
| 132 | Сменить замок для лайнера |
| 133 | Сменить замок для силиконового чехла |
| 134 | Сменить замок тазобедренного шарнира в ПН8-12 |
| 135 | Сменить зарядное устройство для C-LEG |
| 136 | Сменить застежку |
| 137 | Сменить клапан вакуумный |
| 138 | Сменить клапан винтовой |
| 139 | Сменить клапан коленного шарнира двухсторонний |
| 140 | Сменить клапан коленного шарнира односторонний |
| 141 | Сменить клапан коленного шарнира с замком |
| 142 | Сменить клапан резиновый от гильзы к поясу |
| 143 | Сменить клапан узкий силиконовый |
| 144 | Сменить кожаную гильзу бедра в протезах бедра |
| 145 | Сменить кожаную гильзу голени в протезах голени |
| 146 | Сменить кожаную манжетку на бедро в протезах голени |
| 147 | Сменить коленный модуль семизвенный гидравлический |
| 148 | Сменить коленный шарнир без замка |
| 149 | Сменить комплект полуфабрикатов 16 М |
| 150 | Сменить комплект полуфабрикатов 16Ф |
| 151 | Сменить комплект шин |
| 152 | Сменить шины коленные |
| 153 | Сменить шины коленные |
| 154 | Сменить шины коленные |
| 155 | Сменить косметику на бедро |
| 156 | Сменить косметику на голень |
| 157 | Сменить косметическое силиконовое покрытие на голень |
| 158 | Сменить косметическое силиконовое покрытие на голень |
| 159 | Сменить косметическую облицовку Total knee 2000 |
| 160 | Сменить косметическую облицовку Total knee 2000 |
| 161 | Сменить крепление бандажное |
| 162 | Сменить крепление протеза |
| 163 | Сменить крепление протеза с активируемым вакуумным клапаном |
| 164 | Сменить крепление Шувалова |
| 165 | Сменить лайнер полиуретановый SIMPLICITY TT |
| 166 | Сменить лайнер силиконовый |
| 167 | Сменить лайнер силиконовый |
| 168 | Сменить лайнер силиконовый |
| 169 | Сменить лайнер силиконовый |
| 170 | Сменить лайнер силиконовый |
| 171 | Сменить лайнер силиконовый |
| 172 | Сменить лайнер силиконовый |
| 173 | Сменить лапку металлического вертлуга |
| 174 | Сменить модуль коленный |
| 175 | Сменить модуль коленный |
| 176 | Сменить модуль коленный |
| 177 | Сменить модуль коленный |
| 178 | Сменить модуль коленный |
| 179 | Сменить модуль коленный гидравлический |
| 180 | Сменить модуль коленный гидравлический |
| 181 | Сменить модуль коленный гидравлический детский |
| 182 | Сменить модуль коленный механический с тормозом |
| 183 | Сменить модуль коленный облегченный алюминий |
| 184 | Сменить модуль коленный облегченный композитный материал |
| 185 | Сменить модуль коленный одноосный с замком |
| 186 | Сменить модуль коленный одноосный с замком |
| 187 | Сменить модуль коленный пневматический |
| 188 | Сменить модуль коленный пневматический с тормозом |
| 189 | Сменить модуль коленный с тормозом |
| 190 | Сменить модуль коленный четырехосный до 125 кг |
| 191 | Сменить модуль на тазобедренный сустав |
| 192 | Сменить модуль несущий |
| 193 | Сменить модуль несущий |
| 194 | Сменить модуль несущий амортизационный deltatwist с трубкой |
| 195 | Сменить модуль несущий амортизационный deltatwist с трубкой |
| 196 | Сменить модуль несущий голени, втулка |
| 197 | Сменить модуль несущий голени, втулка |
| 198 | Сменить модуль несущий с рсу длинный |
| 199 | Сменить модуль несущий с рсу длинный |
| 200 | Сменить модуль несущий с рсу короткий |
| 201 | Сменить модуль регулировочно-соединительного устройства |
| 202 | Сменить модуль РСУ |
| 203 | Сменить модуль РСУ |
| 204 | Сменить модуль РСУ |
| 205 | Сменить модуль РСУ |
| 206 | Сменить модуль РСУ |
| 207 | Сменить модуль РСУ |
| 208 | Сменить наколенник |
| 209 | Сменить наколенник |
| 210 | Сменить наколенник |
| 211 | Сменить наколенник |
| 212 | Сменить наколенник гелевый |
| 213 | Сменить наколенник сополимерный |
| 214 | Сменить наконечник резиновый в раб.протезе бедра |
| 215 | Сменить настрочку кожаную на гильзе бедра или голени |
| 216 | Сменить настрочку кожаную на сиденье в протезе нижней конечности |
| 217 | Сменить настрочку на металлическом вертлуге |
| 218 | Сменить облицовку для протезов голени |
| 219 | Сменить облицовку косметическую для протеза |
| 220 | Сменить облицовку косметическую для протеза бедра |
| 221 | Сменить облицовку косметическую для протеза бедра |
| 222 | Сменить облицовку косметическую для протеза бедра |
| 223 | Сменить облицовку косметическую для протеза бедра |
| 224 | Сменить облицовку косметическую для протеза бедра |
| 225 | Сменить облицовку косметическую для протеза голени |
| 226 | Сменить облицовку косметическую для протеза голени |
| 227 | Сменить облицовку косметическую для протеза голени |
| 228 | Сменить облицовку протеза голени без стопы |
| 229 | Сменить оболочку защитную для C-LEG |
| 230 | Сменить обруч металлический в протезе бедра |
| 231 | Сменить опору R=35мм |
| 232 | Сменить опору деревянную |
| 233 | Сменить опору деревянную |
| 234 | Сменить опору РСУ лепестковую |
| 235 | Сменить передний клапан на шнуровке к поясу в протезах бедра при короткой культе |
| 236 | Сменить переходник к чашке |
| 237 | Сменить пилон с адаптером |
| 238 | Сменить пластину № 249М для закрепления винта направляющего движения штанги |
| 239 | Сменить подкладку в гильзе бедра без сиденья |
| 240 | Сменить подкладку в гильзе бедра с сиденьем |
| 241 | Сменить подкладку в гильзе голени шинно-кожаного протеза голени |
| 242 | Сменить подкладку в манжете протеза голени |
| 243 | Сменить подкладку полукорсета в протезе после вычленения бедра |
| 244 | Сменить подушку кожаную опорную под культю в протезе нижней конечности |
| 245 | Сменить подушку на гильзу бедра |
| 246 | Сменить подушку на металлический вертлуг |
| 247 | Сменить полукольцо металлическое |
| 248 | Сменить полукольцо опорное |
| 249 | Сменить полукорсет в протезе после вычленения бедра |
| 250 | Сменить помочь резиновую |
| 251 | Сменить помочь хлопчатобумажную |
| 252 | Сменить пояс кожаный узкий |
| 253 | Сменить пояс кожаный широкий |
| 254 | Сменить предохранитель на пряжке |
| 255 | Сменить протяжку |
| 256 | Сменить регулировочно-соединительное устройство |
| 257 | Сменить регулируемую щиколотку, 30мм |
| 258 | Сменить резинки со штрипками во вкладной кожаной гильзе |
| 259 | Сменить резиновый носок в протезе после ампутации по Шопару |
| 260 | Сменить ремень-подхват в протезе бедра |
| 261 | Сменить ролик с пластиной для протезов бедра |
| 262 | Сменить рсу винтовой для несущего модуля |
| 263 | Сменить РСУ винтовой для несущего модуля |
| 264 | Сменить РСУ двойной |
| 265 | Сменить РСУ двойной |
| 266 | Сменить РСУ двойной |
| 267 | Сменить РСУ двойной |
| 268 | Сменить РСУ двойной |
| 269 | Сменить рсу для гильзы с пирамидкой |
| 270 | Сменить РСУ передвижной для несущего модуля |
| 271 | Сменить РСУ поворотный для гильзы под пирамидку |
| 272 | Сменить рсу поворотный для гильзы с пирамидкой |
| 273 | Сменить рсу поворотный с пирамидкой |
| 274 | Сменить рсу торсионный |
| 275 | Сменить силезский бандаж модифицированный |
| 276 | Сменить силиконовый чехол |
| 277 | Сменить силиконовый чехол |
| 278 | Сменить силиконовый чехол |
| 279 | Сменить силиконовый чехол |
| 280 | Сменить силиконовый чехол |
| 281 | Сменить силиконовый чехол |
| 282 | Сменить силиконовый чехол |
| 283 | Сменить силиконовый чехол |
| 284 | Сменить силиконовый чехол |
| 285 | Сменить силиконовый чехол |
| 286 | Сменить силиконовый чехол |
| 287 | Сменить силиконовый чехол |
| 288 | Сменить силиконовый чехол |
| 289 | Сменить силиконовый чехол |
| 290 | Сменить силиконовый чехол |
| 291 | Сменить системную литую шину |
| 292 | Сменить системную скобу для стопы |
| 293 | Сменить стопу |
| 294 | Сменить стопу |
| 295 | Сменить стопу |
| 296 | Сменить стопу |
| 297 | Сменить стопу |
| 298 | Сменить стопу |
| 299 | Сменить стопу |
| 300 | Сменить стопу |
| 301 | Сменить стопу |
| 302 | Сменить стопу |
| 303 | Сменить стопу |
| 304 | Сменить стопу |
| 305 | Сменить стопу |
| 306 | Сменить стопу |
| 307 | Сменить стопу |
| 308 | Сменить стопу "Сенатор" |
| 309 | Сменить стопу AXTION |
| 310 | Сменить стопу в протезе после ампутации голени по Пирогову |
| 311 | Сменить стопу ППУ |
| 312 | Сменить стопу с бесступенчатым изменением высоты каблука 0-5см, адаптер-пирамидка |
| 313 | Сменить термоформируемый конус из вспененного материала |
| 314 | Сменить торсионно-ротационное устройство трубка/втулка юстировочная |
| 315 | Сменить торсионно-ротационное устройство трубка/втулка-хомут |
| 316 | Сменить тросик на замке в коленном шарнире |
| 317 | Сменить трубку соединительную |
| 318 | Сменить тянку голенооткидную двойную в протезе голени |
| 319 | Сменить тянку голенооткидную одинарную в протезе бедра |
| 320 | Сменить углепластиковую стопу |
| 321 | Сменить уздечку для крепления протеза |
| 322 | Сменить узел 10Ф |
| 323 | Сменить узел № 23 ПЛ |
| 324 | Сменить узел № 25 ПЛ |
| 325 | Сменить устройство для беспроводной настройки электронных модулей |
| 326 | Сменить фланцы |
| 327 | Сменить чашку (адаптер) для гильзы голени и бедра |
| 328 | Сменить чашку метал. в протезе голени по Пирогову |
| 329 | Сменить чашку протеза бедра |
| 330 | Сменить чехол для протеза голени |
| 331 | Сменить чехол перлоновый соединительный |
| 332 | Сменить чехол перлоновый косметический для протеза бедра |
| 333 | Сменить чехол перлоновый косметический для протеза бедра |
| 334 | Сменить чехол перлоновый косметический для протеза голени |
| 335 | Сменить чехол кожаный вкладной |
| 336 | Сменить чехол косметический из пенорезины в протезе голени |
| 337 | Сменить чехол махровый для бедра |
| 338 | Сменить чулок на бедро |
| 339 | Сменить чулок на голень |
| 340 | Сменить чулок капроновый |
| 341 | Сменить чулок эластичный на гильзу голени в протезах голени и бедра |
| 342 | Сменить шайбу №1007,1008 |
| 343 | Сменить шарнир системный голеностопный |
| 344 | Сменить шины коленные |
| 345 | Сменить шины коленные |
| 346 | Сменить шины коленные |
| 347 | Сменить шины на гильзе бедра |
| 348 | Сменить шины на гильзе бедра |
| 349 | Сменить шины на гильзе голени |
| 350 | Сменить штрипку или капку |
| 351 | Сменить щиколотку в деревянном протезе |
| 352 | Сменить щиколотку деревянную в шинно-кож.протезе голени |
| 353 | Сменить щиколотку для стопы |
| 354 | Сменить щиколотку из алюминиевого сплава |
| 355 | Укрепить верхний край приемных гильз деревянных протезов бедра и голени |
| 356 | Устранить качку в замке или коленном шарнире |
| 357 | Устранить стук в коленном шарнире протеза бедра |
| 358 | Сменить модуль коленный |
| 359 | Сменить стопу с бесступенчатым изменением высоты каблука 0-5см, адаптер-втулка |
| 360 | Заварить разрез с наружной стороны в кисти хлорвиниловой |
| 361 | Закрепить кисть |
| 362 | Обклеить пенополиуретаном гильзу плеча |
| 363 | Обклеить пенополиуретаном гильзу предплечья |
| 364 | Обтянуть гильзы плеча |
| 365 | Обтянуть гильзы предплечья |
| 366 | Сменить аккумуляторную батарейку |
| 367 | Сменить аккумуляторную батарейку |
| 368 | Сменить бандаж на плечо |
| 369 | Сменить бандаж на предплечье |
| 370 | Сменить браслетку кожаную на кисти |
| 371 | Сменить гильзу плеча |
| 372 | Сменить гильзу предплечья |
| 373 | Сменить гильзу предплечья в косметическом протезе плеча |
| 374 | Сменить датчик положения пальца |
| 375 | Сменить кабель аккумулятора |
| 376 | Сменить кабель привода пальца |
| 377 | Сменить кабельный ствол |
| 378 | Сменить кисть "Регал" |
| 379 | Сменить кисть из поливинилхлорида |
| 380 | Сменить кисть пластмассовую |
| 381 | Сменить кисть системную с одной тягой |
| 382 | Сменить клапан кожаный на локтевом шарнире в протезе плеча |
| 383 | Сменить клапан протеза плеча |
| 384 | Сменить косметическую оболочку для электрокисти |
| 385 | Сменить крепление протеза верхней конечности типа "Уздечка" |
| 386 | Сменить крепление протеза плеча |
| 387 | Сменить крепление типа ленты "Велькро" в протезах верхних конечностей |
| 388 | Сменить крышку защитную тыльной стороны ладони с программной кнопкой и датчиком |
| 389 | Сменить локтевой шарнир |
| 390 | Сменить манжетку кожаную в рабочем протезе предплечья |
| 391 | Сменить наплечник кожаный в протезе плеча |
| 392 | Сменить настрочку кожаную для шнуровки гильзы в протезе верхней конечности |
| 393 | Сменить облицовку пенополиуретана в протезах верхних конечностей |
| 394 | Сменить оболочку (косметическая перчатка) женской кисти протеза |
| 395 | Сменить оболочку для кисти |
| 396 | Сменить оболочку кисти латексную |
| 397 | Сменить подкладку в гильзе плеча протеза плеча |
| 398 | Сменить подкладку в гильзе предплечья протеза предплечья |
| 399 | Сменить подкладку в надплечьи на вычленении плеча |
| 400 | Сменить полукольцо опорное |
| 401 | Сменить пояс в протезе верхней конечности |
| 402 | Сменить системную кисть с одной тягой |
| 403 | Сменить системную электрокисть Diqital Twin |
| 404 | Сменить узел локоть-предплечье |
| 405 | Сменить шестеренку привода пальца |
| 406 | Сменить шину на гильзе плеча |
| 407 | Сменить шток привода пальца кисти |
| 408 | Сменить электродный кабель |
| 409 | Сменить тазобедренный модуль |
| 410 | Аккумулятор литиевый 8.4V |
| 411 | Сменить косметическую оболочку для электрокисти |
| 412 | Сменить анкер заливной |
| 413 | Сменить систему крепления KISS |
| 414 | Сменить оболочку защитную для GENIUM |
| 415 | Сменить бандаж для бедра поддерживающий |
| 416 | Сменить Электроды 50 ГЦ |
| 417 | Сменить чехол нейлоновый для голени |
| 418 | Сменить чехол нейлоновый для бедра |
| 419 | Сменить чехол махровый для голени |

Обоснование не использования Заказчиком, при составлении описания объекта закупки, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и законодательством Российской Федерации о стандартизации показателей, требований, условных обозначений и терминологии:

Поскольку объектом закупки является выполнение работ по ремонту протезно-ортопедических изделий для обеспечения в 2020году инвалидов, а работы по ремонту этих протезов и изделий выполняются с учетом индивидуальных анатомических дефектов конечности, Исполнитель должен выполнять ремонтные работы, руководствуясь соответствующей инструкцией по ремонту.

Материалы, применяемые для ремонта изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности (одежды, кожи Получателя), с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Работы по ремонту изделий следует выполнять с учетом анатомических дефектов конечности, индивидуально для Получателя.

Работы по ремонту изделий следует считать эффективно исполненными, если у Получателя восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Отремонтированные изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством ремонта, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях, должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения Получателем установленных требований по их использованию.

Упаковка отремонтированного изделия должна обеспечивать защиту изделий от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Упаковка отремонтированного изделия должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащихся в ней изделий (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Транспортировка отремонтированного изделия должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Срок предоставления гарантии на качество выполненных работ – не менее 90 календарных дней со дня выдачи отремонтированного изделия Получателю (единица измерения срока предоставления гарантии на качество выполненных работ – один календарный день).

В течение гарантийного срока Исполнителем производится бесплатный ремонт или безвозмездная замена изделия, преждевременно вышедшего из строя.

Место выполнения работ:

Выполнение работ должно быть осуществлено в Республике Башкортостан по месту нахождения Исполнителя (соисполнителя) или при необходимости по месту жительства инвалида, по индивидуальным заказам инвалида, при наличии направлений Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан (далее - Фонд).

В целях удобства инвалидов осуществлять приемку изделия и выдачу отремонтированного изделия, в местах, максимально приближенных к месту жительства инвалида, используя для этого филиалы, представительства, обособленные подразделения Исполнителя, в оборудованных кабинетах (рабочих местах) в районах Республики Башкортостан, а также организацию выезда на дом и др.

Срок выполнения работ:

Со дня заключения государственного контракта до 10.08.2020г.

Исполнитель гарантирует, что изделия передаются свободными от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.