Техническое задание

Требования к техническим характеристикам

Требования к поставляемым транспортным средствам.

Поставляемые транспортные средства должны быть новыми, не ранее 2020 года изготовления, ранее не бывшими в эксплуатации, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при их использовании и соответствующими требованиям, предъявляемым ГИБДД при регистрации транспортных средств.

Транспортные средства должны быть с адаптированными органами управления, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными нарушениями функций правой ноги, левой ноги, обеих ног.

Количество транспортных средств соответствующих модификаций и (или) типов устройства управления определяется исходя из фактической нуждаемости в них Получателей в соответствии с Реестром Получателей Товара, предоставляемым Филиалами Заказчика Поставщику.

Качество и маркировка транспортных средств должны соответствовать государственным стандартам, относящимся к показателям описываемого объекта закупки.

Транспортные средства должны отвечать установленным требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 года № 877, и иметь одобрение типа транспортного средства.

Транспортные средства должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 года № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Комплект документации на транспортное средство должен находиться внутри транспортного средства. Транспортное средство должно быть заправлено бензином в объеме не менее 5 литров.

Требования к количеству транспортных средств и

к техническим характеристикам транспортных средств.

Количество поставляемых транспортных средств составляет 2 (две) штуки.

Транспортные средства в количестве 2 (две) штуки

должны отвечать следующим требованиям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Технические и (или) функциональные характеристики транспортного средства | Категория, значение технических характеристик транспортного средства и (или) их наличие |
| 1. | Категория |  М1 |
| 2. | Тип кузова/количество дверей | седан/4 |
| 3. | Длина/ширина/высота, мм | не менее 4260/1700/1500 |
| 4. | Дорожный просвет, мм | не менее 160 |
| 5. | Объем багажного отделения, л | не менее 520 |
| 6. | Объем топливного бака, л | не менее 50 |
| 7. | Трансмиссия/Коробка передач | АМТ/5АМТ |
| 8. | Двигатель | не менее 1,6 л, 16 кл.,78 кВт (106 л.с.) |
| 9. | Максимальная скорость, км/ч | не менее 183 |
| 10. | Время разгона 0-100 км/ч, с | не более 12,3 |
| 11. | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | не более 7 |
| 12. | Подушка безопасности водителя | наличие |
| 13. | Инерционные ремни безопасности(2 передних/3 задних) | наличие |
| 14. | Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя | наличие |
| 15. | Подголовники задних сидений(2 шт.) | наличие |
| 16. | Система крепления детских кресел ISOFIX | наличие |
| 17. | Блокировка задних дверей от открывания детьми | наличие |
| 18. | Иммобилайзер | наличие |
| 19. | Корректор света фар гидравлический | наличие |
| 20. | Дневные ходовые огни | наличие |
| 21. | Система экстренного оповещенияЭРА-ГЛОНАСС | наличие |
| 22. | Антиблокировочная система тормозовс системой вспомогательного торможения (АВS+BAS) | наличие |
| 23. | Электронная система распределения тормозных сил (EBD) | наличие |
| 24. | Бортовой компьютер | наличие |
| 25. | Датчик температуры наружного воздуха | наличие |
| 26. | Подсказчик переключения передачв комбинации приборов | - |
| 27. | Заднее сиденье с раскладкой спинки | наличие |
| 28. | Обивка сидений ткань | наличие |
| 29. | Обивка дверей (вставка) пластик | наличие |
| 30. | Карманы в спинках передних сидений | наличие |
| 31. | Верхние поручни (3 шт.) | наличие |
| 32. | Розетка 12V | наличие |
| 33. | Кронштейны крепления груза в багажнике | наличие |
| 34. | Функция задержки освещения салона после закрытия двери | наличие |
| 35. | Подсветка багажного отделения | наличие |
| 36. | Инструмент водителя: домкрат, ключ колесный | наличие |
| 37. | Полный пакет шумоизоляции | наличие |
| 38. | Электроусилитель рулевого управления | наличие |
| 39. | Регулируемая по высоте рулевая колонка | наличие |
| 40. | Воздушный фильтр салона | наличие |
| 41. | Легкая тонировка стекол | наличие |
| 42. | Центральный замок | наличие |
| 43. | Электростеклоподъемники передних дверей | наличие |
| 44. | Электропривод замка двери задка в накладке двери задка | наличие |
| 45. | Электрообогрев наружных зеркал | наличие |
| 46. | Кондиционер | наличие |
| 47. | Аудиоподготовка (жгуты проводов к радио и 4 динамика, антенна наружная) | наличие |
| 48. | Бамперы в цвет кузова | наличие |
| 49. | Рамки дверей черного цвета | наличие |
| 50. | Щитки передних крыльев (локеры) | наличие |
| 51. | Щитки задних крыльев (локеры) | наличие |
| 52. | Фартуки передних колес (брызговики) | наличие |
| 53. | Фартуки задних колес (брызговики) | наличие |
| 54. | 14'' стальные диски | наличие |
| 55. | Колпаки колес декоративные | наличие |
| 56. | Запасное полноразмерное стальное колесо 14'' | наличие |
| 57. | Специальное оборудование транспортного средства:адаптированные органы управления, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями (устройства ручного управления) | наличие |

Требования к сроку и (или) объему

предоставления гарантий качества транспортных средств.

Поставщик должен предоставить Получателю гарантии на транспортное средство в соответствии с условиями, указанными в гарантийном талоне и сервисной книжке.

Гарантия на поставленные транспортные средства должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 (сто тысяч) километров пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше). Гарантийный срок исчисляется от даты передачи транспортного средства Получателю.

В период гарантийного срока Поставщик должен обеспечивать сервисное обслуживание транспортного средства на станциях технического обслуживания, указанных в Перечне СТО, предоставленном Поставщиком (представителем Поставщика) Заказчику, Филиалу Заказчика и Получателю, в субъекте Российской Федерации, в котором находится Получатель.

Недостатки, обнаруженные в транспортном средстве, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи транспортного средства Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и (или) иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и (или) иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

Поставщик не должен нести гарантийной ответственности за неполадки и неисправности транспортного средства, если они произошли:

а) в результате внесения Получателем изменений в транспортное средство без письменного согласия Поставщика;

б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

Если для устранения дефектов, за которые Поставщик не несет гарантийной ответственности, Получатель воспользуется услугами Поставщика, то все расходы Поставщика, связанные с этим, должны оплачиваться отдельно за счет Получателя.

Поставщик (представитель Поставщика) должен предоставить Заказчику и Получателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах сервисных центров.

.