**Техническое задание**

**на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами и**

**протезно-ортопедическими изделиями в 2020 году.**

1. **Способ определения поставщика:** Аукцион в электронной форме.
2. **Предмет государственного контракта:** Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами и протезно-ортопедическими изделиямив 2020 году. **Туторы нижних конечностей.**

**Количество: всего 250 штук.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу должен обеспечить фиксацию голеностопного и коленного суставов. Изготавливается индивидуально по слепкам из полиэтилена высокого или низкого давления.  Допускается смягчение подкладочным материалом с мелкоячеистой структурой внутренних стенок тутора. Допускается декорирование термобумагой.  Крепление на шнуровке или на застёжках типа «Контакт (Велкро)» | 30 |
| Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав должен обеспечить фиксацию голеностопного сустава. Изготавливается индивидуально по слепкам из полиэтилена высокого или низкого давления.  Допускается смягчение подкладочным материалом с мелкоячеистой структурой внутренних стенок тутора. Допускается декорирование термобумагой.  Крепление на шнуровке или на застёжках типа «Контакт (Велкро)» | 160 |
| Тутор на тазобедренный сустав | Тутор на тазобедренный сустав должен обеспечить фиксацию тазобедренного сустава. Изготавливается индивидуально по слепкам из полиэтилена высокого или низкого давления.  Допускается смягчение подкладочным материалом с мелкоячеистой структурой внутренних стенок тутора. Допускается декорирование термобумагой.  Крепление на шнуровке или на застёжках типа «Контакт (Велкро)» | 10 |
| Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав  должен обеспечить фиксацию голеностопного сустава. Изготавливается индивидуально по слепкам из полиэтилена высокого или низкого давления.  Допускается смягчение подкладочным материалом с мелкоячеистой структурой внутренних стенок тутора. Допускается декорирование термобумагой.  Крепление на шнуровке или на застёжках типа «Контакт (Велкро)» | 50 |
| Все изделия должны соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ Р 52878-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. Срок гарантии изделий не менее 12 месяцев. |
| **ИТОГО** | **250** |

1. **Источник финансирования заказа**: федеральный бюджет.
2. **Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** Выполнение работ на территории Республики Саха (Якутия) в течение 60 (шестидесяти) дней с даты выдачи Заказчиком направления Исполнителю.