**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Поставка в 2020 году автотранспортных средств (автомобилей) с адаптированными органами управления (без участия в управлении правой ноги, без участия в управлении левой ноги, без участия в управлении обеих ног) для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, проживающих на территории Пермского края.

**1. Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики):**

Все автомобили легковые.

Все автомобили новые, ранее не бывшие в эксплуатации.

Все автомобили 2020 года изготовления.

Автомобили, предназначенные для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, с различными видами патологий нижних конечностей, оборудованы адаптированными органами управления:

- без участия в управлении правой ноги – 1 шт.

- без участия в управлении левой ноги – 2 шт.

- без участия в управлении обеих ног – 1 шт.

Автомобили и адаптированные органы управления для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, изготовлены и установлены промышленным способом.

Автомобили заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

**Требования к качеству и безопасности товара.**

Автомобили соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

**Требования к отгрузке и упаковке товара.**

Условия перевозки Товара полностью обеспечивают полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

**Требования к сроку предоставления гарантии качества товара.**

Срок предоставления гарантии качества на поставляемые автомобили составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев или 100 000 (Сто тысяч) километров пробега, в зависимости от того, какое условие наступит раньше.

**Поставщик при передаче товара передает Получателю следующие документы на русском языке:**

- гарантийный талон на автомобиль;

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей;

- паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 « Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

- сервисную книжку;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- руководство по эксплуатации средствами управления (адаптированными органами управления) для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- комплект документов для регистрации в органах ГИБДД;

- копия одобрения типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство управления автомобилями категории М1 для водителей-инвалидов с патологией нижних конечностей (представляется в случае, если устройства ручного управления не сертифицированы в составе автомобиля).

**2. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Автотранспортное средство (Автомобиль) | Категория транспортного средства – М1  Колесная формула/ведущие колеса - 4х2/передние  Тип коробки передач – **с механическим управлением**  Схема компоновки - переднеприводная  Расположение двигателя - переднее поперечное  Тип двигателя - четырехтактный  Оборудование автомобиля - в соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011) | Тип кузова - Хэтчбек или седан  Количество дверей - не менее 4  Экологический класс - Не менее 5  Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), куб.см. - не более 1600 | Автомобили, предназначенные для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, с различными видами патологий нижних конечностей, должны быть оборудованы адаптированными органами управления:  - без участия в управлении правой ноги – 1 шт. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Автотранспортное средство (Автомобиль) | Категория транспортного средства – М1  Колесная формула/ведущие колеса - 4х2/передние  Тип коробки передач – **с механическим управлением**  Схема компоновки - переднеприводная  Расположение двигателя - переднее поперечное  Тип двигателя - четырехтактный  Оборудование автомобиля - в соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011) | Тип кузова - Хэтчбек или седан  Количество дверей - не менее 4  Экологический класс - Не менее 5  Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), куб.см. - не более 1600 | Автомобили, предназначенные для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, с различными видами патологий нижних конечностей, должны быть оборудованы адаптированными органами управления:  - без участия в управлении левой ноги – 2 шт. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Автотранспортное средство (Автомобиль) | Категория транспортного средства – М1  Колесная формула/ведущие колеса - 4х2/передние  Тип коробки передач – **с механическим управлением**  Схема компоновки - переднеприводная  Расположение двигателя - переднее поперечное  Тип двигателя - четырехтактный  Оборудование автомобиля - в соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011) | Тип кузова - Хэтчбек или седан  Количество дверей - не менее 4  Экологический класс - Не менее 5  Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), куб.см. - не более 1600 | Автомобили, предназначенные для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, с различными видами патологий нижних конечностей, должны быть оборудованы адаптированными органами управления:  - без участия в управлении обеих ног – 1 шт. |