Описание объекта закупки

**Выполнение работ по обеспечению инвалидов г.Севастополя протезно-ортопедическими изделиями, протезами голени в 2020г.**

Протезы голени предназначены для инвалидов, (далее получатели) в целях восстановления и/или компенсации ограничений их жизнедеятельности (в зависимости от потребности получателя).

Выполнение работ включает: проведение индивидуального обмера, изготовление протезно-ортопедических изделий (далее - ПОИ) по индивидуальным обмерам, их примерку, а также обеспечение получателей указанными ПОИ по месту нахождения специализированного пункта выдачи изделий или по месту жительства Получателя (дом, квартира) в г. Севастополе в случае невозможности его прибытия по объективным причинам.

**Требования к качеству выполняемых работ**

Качество изготавливаемых Изделий в зависимости от их вида соответствует следующим государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации:

ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

ГОСТ Р ИСО 13405-2-2001 «Протезирование и ортезирование. Классификация и описание узлов протезов. Часть 2. Описание узлов протезов нижних конечностей»;

ГОСТ Р 51191-2007 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний».

Материалы, полуфабрикаты для изготовления ПОИ соответствуют требованиям действующих стандартов и технических условий.

Выполнение работ соответствует назначениям медико-социальной экспертизы.

При выполнении работ осуществляется контроль при примерке и обеспечении ПОИ. Получатель при ношении не должен испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушение кровообращения. ПОИ должны допускать свободное надевание на пораженную конечность или ее сегменты, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращение конечности.

**Требования к техническим и функциональным характеристикам**

Выполняемые работы содержат комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с получателями в целях восстановления и компенсации ограничений их жизнедеятельности. Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и устранение косметических дефектов конечностей получателя с помощью ПОИ.

Приемная гильза протезов конечности изготавливается по индивидуальному параметру получателя и предназначается для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности. Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность. ПОИ укомплектованы всеми изделиями, обеспечивающими возможность их ношения получателем.

При изготовлении изделий учитываются индивидуальные особенности получателя.

**Требования к маркировке, упаковке и транспортировке изделий**

Маркировка изделий в зависимости от их вида, а также их упаковка, хранение и транспортировка осуществляется с соблюдением требований ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» и ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка изделий обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения, а также от воздействия механических и климатических факторов во время хранения и транспортирования.

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий и механических факторов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Хранение осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории изделий.

Наименование, количество и требования к отдельным видам изделий указаны в Таблице 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование изделия,страна производителя  | Технические и функциональные характеристики | Кол-во, шт. |
| 1 | Протез голенимодульного типа, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный. Формообразующая часть косметической облицовки – листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые. Приемная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов. Крепление протеза поясное. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу инвалида. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором.**Гарантийный срок** не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня выдачи готового изделия Получателю. | 9 |
| 2 | Протез голени для купания | Протез голени для купания. Приемная гильза – индивидуального изготовления по слепку из листового термопласта, постоянная гильза – из слоистого пластика на основе акриловых смол. Стопа влагостойкая, подошва стопы имеет поверхность с защитой от проскальзывания, позволяющей передвигаться по влажной и скользкой поверхности. Все полуфабрикаты и РСУ из влагозащищенных материалов. Крепление вакуумное, дополнительное крепление с помощью наколенника.**Гарантийный срок** не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня выдачи готового изделия Получателю. | 4 |
| **ИТОГО:** | **13** |

Таблица 1