**Техническое задание**

Поставка в 2020 году легковых автомобилей для застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве

**Требования к количеству, качеству, техническим и функциональным характеристикам, безопасности товара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Модификация автомобиля | Количество, штук |
| 1 | Автомобиль легковой, оборудованный специальным устройством (ручным управлением), для застрахованного лица **с нарушениями функции правой ноги** | 1 |
| 2 | Автомобиль легковой, оборудованный специальным устройством (ручным управлением), для застрахованного лица **с нарушениями функции обеих ног** | 2 |
| 3 | Автомобиль легковой, с обычным управлением с **автоматической трансмиссией**  | 1 |
| **Итого:** | **4** |

1. Автомобиль должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

2. Соответствие автомобиля и его компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

3. Автомобиль должен соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Автомобиль должен соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 034-2014(КПЕС) ОКПД2 29.10.59.390, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

5. Автомобиль должен быть легковым.

6. Автомобиль должен быть новым, ранее не бывшими в эксплуатации.

7. Автомобиль должен быть не ранее 2020 года изготовления.

Автомобиль, предназначен для лица с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций (правой ноги, левой ноги, обеих ног) по требованию Заказчика должен быть оборудован специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

8. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобиль должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

9. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

10. Комплект документов на автомобиль должен находиться внутри автомобиля. Автомобиль должен быть заправлен бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

11. Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

12. Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

**Документы, подтверждающие соответствие автомобиля установленным требованиям:**

1. Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

2. Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног).

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

- гарантийный талон на автомобиль;

- паспорт транспортного средства на автомобиль;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- копия одобрения типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног);

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей;

- копии документов, подтверждающих качество поставляемого автомобиля в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (сертификатов соответствия).

**Требования к техническим характеристикам товара:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Технические характеристики автомобиля** | **Значение** |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Тип кузова/количество дверей | Седан или хэтчбек / не менее 4 |
| 3 | Экологический класс | не менее 5 |
| 4 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| 5 | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| 6 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 7 | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| 8 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |
| 9 | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |
| 10 | Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |

**Гарантийные обязательства (требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара)**

1. Гарантия на Товар должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю.

2. В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

3. Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

4. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара должны быть указаны в Сервисной книжке.

5. Дата передачи Товара указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

6. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

Дата исполнения (прекращения) гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом – 31 декабря 2023 г.