**Описание объекта закупки**

**на поставку в 2020 году автомобилей с адаптированными органами управления для застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве**

1. **Основные требования к товару:**
   1. С автоматической коробкой передач – 3 шт.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Технические характеристики автомобиля** | **Значение** |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Тип кузова/количество дверей | Цельнометаллический, несущий/ не менее 4 |
| 3 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| 4 | Количество мест спереди/сзади | 2/3 |
| 5 | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| 6 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 7 | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| 8 | Трансмиссия (тип) | механическая |
| 9 | Тип коробки передач | с автоматическим управлением |
| 10 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |
| 11 | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |
| 12 | Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |

* 1. С механической коробкой передач – 15 шт.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Технические характеристики автомобиля** | **Значение** |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Тип кузова/количество дверей | Цельнометаллический, несущий/ не менее 4 |
| 3 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| 4 | Количество мест спереди/сзади | 2/3 |
| 5 | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| 6 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 7 | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| 8 | Трансмиссия (тип) | механическая |
| 9 | Тип коробки передач | с механическим управлением |
| 10 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |
| 11 | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |
| 12 | Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |

**2. Дополнительные требования к товару:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Требования к условиям поставки | 1. Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).  2. Автомобили должны быть легковыми.  3.Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.  4. Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (правой ноги; левой ноги; обеих ног) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления). Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.  5. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны быть сертифицированы в составе автомобиля.  6. Комплект документов на автомобили должен находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров. |
| 2. | Документы, передаваемые вместе с автомобилем | • гарантийный талон на автомобиль;  • выписка из ЭПТС;  • сервисная книжка;  • руководство по эксплуатации автомобиля;  • договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);  • копия одобрения типа транспортного средства;  • копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног);  • другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей, комплект документов, необходимый для регистрации в ГИБДД. |
| 3. | Требования к сроку предоставления гарантий качества автомобилей | Срок гарантии на поставленные автомобили должен составлять не менее 36 месяцев или 100 тысяч километров пробега в зависимости от того, какое условие наступит раньше. |
| 4. | Условия передачи автомобилей | Передача автомобилей должна осуществляться со складов Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) на территории г. Вологды при представлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком. |

**3. Срок поставки товара:**

Не позднее 22.06.2020 года осуществить поставку товара в полном объеме в стационарный пункт, находящийся на территории города Вологды и уведомить Заказчика о дате поступления товара для проведения проверки.

Передача автомобилей получателям осуществляется в срок не позднее 30.06.2020 года.

**4. Количество поставляемых автомобилей – 18 шт., в том числе:**

**С механической коробкой передач 15 шт.**

* без правой ноги — 7 шт.
* без левой ноги — 8 шт.

**С автоматической коробкой передач 3 шт.**

* + без левой ноги — 3 шт.

**5. Место поставки: Вологодская область, г. Вологда. Товар поставляется силами Поставщика.**