Техническое задание

1. Технические и функциональные характеристики товара

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара по КТРУ/Код позиции по КТРУ | Описание товара в соответствии с КТРУ | Номер вида и наименование технического средст  ва реабилитации (изделий)[[1]](#footnote-1) в соответствии с Классификацией ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02. 2018 г. №86н | Технические и функциональные характеристики товара | Кол-во, шт. | Средняя цена единицы товара,  руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ходунки опорные стандартные, складные/32.50.22.129-00000012 | Сведения отсутствуют | 6-10-01 Ходунки шагающие | Ходунки шагающие. Ходунки шагающие, регулируемые по высоте. Ходунки должны быть складными. Основа ходунка должна быть выполнена из алюминия и окрашена краской, обеспечивающей антикоррозийную защиту и устойчивой к дезинфекции. Регулировка высоты ходунка должна осуществляться не менее чем на 15 см. Ручка ходунка должна быть выполнена из резины для предотвращения скольжения рук. Шаг поступательного движения ходунка при его перемещении должен составлять не менее 90 градусов. Ширина ходунка должна быть не более 600 мм. Опоры ходунка должны быть сделаны из упругого, износостойкого материала и легко заменяться. Ходунки должны выдерживать без деформации распределённую вертикальную нагрузку в виде массы пользователя не менее 100 кг. Гарантийный срок должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи технического средства реабилитации (товара) инвалидом, либо лицом, представляющим его интересы. В комплект поставки должны входить: ходунки, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, содержащий информацию о месте расположения сервисных центров, упаковочная коробка. | 250 | 2783.33 | 695,832.50 |
| 2 | Ходунки опорные стандартные, нескладные/32.50.22.129-00000013 | Сведения отсутствуют | 6-10-06 Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП). Ходунки предназначены для детей-инвалидов, страдающих заболеваниями, при которых они сохраняют равновесие, но лишены возможности самостоятельно ходить. Ходунки должны быть изготовлены из легкого, прочного, устойчивого к коррозии материала. Ходунки должны состоять из: опорной рамы с колесами, приспособления для правильного стояния (жесткая рамка), корсета фиксирующего тело ребенка в физиологически правильном положении. Колеса ходунков должны вращаться вокруг вертикальной оси и должны быть оснащены стояночными тормозами. Ходунки должны иметь различные варианты сборки, в том числе с возможностью частичной фиксации ребенка для тренировки равновесия при стоянии и ходьбе. Ходунки должны быть оснащены направляющими упорами для рук, что создает дополнительные удобства для самостоятельного использования ребенком ходунков. Подлокотники ходунков должны быть регулируемыми по высоте. Не менее двух типоразмеров. Первый типоразмер: длина ходунков должна быть не менее 600 мм и не более 700 мм, ширина ходунков должна быть не менее 600 мм и не более 680 мм. Вес ходунков должен быть не более 14 кг. Второй типоразмер: длина ходунков должна быть не менее 900 мм и не более 1000 мм, ширина ходунков должна быть не менее 650 мм и не более 700 мм. Вес ходунков должен быть не более 20 кг. Гарантийный срок ходунков на колесах должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи технического средства реабилитации (товара) инвалидом, либо лицом, представляющим его интересы. В комплект поставки должны входить: ходунки, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, содержащий информацию о месте расположения сервисных центров, упаковочная коробка. | 10 | 28000.00 | 280,000.00 |
| 3 | Ходунки опорные стандартные, нескладные/32.50.22.129-00000013 | Сведения отсутствуют | 6-10-06  Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП). Ходунки предназначены для детей-инвалидов, страдающих заболеваниями, при которых они сохраняют равновесие, но лишены возможности самостоятельно ходить. Ходунки изготовлены из легкого, прочного, устойчивого к коррозии материала. Ходунки состоят из: регулируемой опорной рамы с колесами, приспособления для правильного стояния (жесткая рамка), корсета фиксирующего тело ребенка в физиологически правильном положении. Передние колеса должны быть с поворотным механизмом позволяющим передвигать ходунки прямо и в сторону, задние колеса должны быть оснащены храповым механизмом. Не менее двух типоразмеров. Гарантийный срок ходунков на колесах должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи технического средства реабилитации (товара) инвалидом, либо лицом, представляющим его интересы. В комплект поставки должны входить: ходунки, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, содержащий информацию о месте расположения сервисных центров, упаковочная коробка. | 40 | 25166.67 | 1,006,666.80 |
| 4 | Ходунки опорные стандартные, нескладные/32.50.22.129-00000013 | Сведения отсутствуют | 6-10-06  Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП). Ходунки предназначены для детей-инвалидов, страдающих заболеваниями, при которых они сохраняют равновесие, но лишены возможности самостоятельно ходить. Ходунки на колесах должны иметь рабочие тормоза. Ходунки изготовлены из легкого, прочного, устойчивого к коррозии материала. Ходунки состоят из: регулируемой опорной рамы с колесами, приспособления для правильного стояния (жесткая рамка), корсета фиксирующего тело ребенка в физиологически правильном положении. Ходунки оснащены направляющими упорами для рук, что создает дополнительные удобства для самостоятельного использования ребенком ходунков. Подлокотники ходунков, регулируемые по высоте. Не менее двух типоразмеров. Гарантийный срок ходунков на колесах должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи технического средства реабилитации (товара) инвалидом, либо лицом, представляющим его интересы. В комплект поставки должны входить: ходунки, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, содержащий информацию о месте расположения сервисных центров, упаковочная коробка. | 14 | 31333.33 | 438,666.62 |
| 5 | Ходунки опорные стандартные, складные/32.50.22.129-00000012 | Сведения отсутствуют | 6-10-02  Ходунки на колесах | Ходунки на колесах. Ходунки на двух колёсах, регулируемые по высоте. Основа ходунка должна быть выполнена из алюминия и окрашена краской, обеспечивающей антикоррозийную защиту и устойчивой к дезинфекции. Регулировка высоты ходунка должна осуществляться не менее чем на 15 см. Ручка ходунка должна быть выполнена из резины для предотвращения скольжения рук. Ширина ходунка должна быть не более 600 мм. Опоры ходунка должны быть сделаны из упругого, износостойкого материала и легко заменяться. Колёса ходунка должны быть сделаны из упругого износостойкого материала, легко вращаться на оси. Ходунки должны выдерживать без деформации распределённую вертикальную нагрузку в виде массы пользователя не менее 100 кг. Гарантийный срок должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи технического средства реабилитации (товара) инвалидом, либо лицом, представляющим его интересы. В комплект поставки должны входить: ходунки, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, содержащий информацию о месте расположения сервисных центров, упаковочная коробка. | 68 | 3000.00 | 204,000.00 |
| 6 | Ходунки опорные стандартные, складные/32.50.22.129-00000012 | Сведения отсутствуют | 6-10-03  Ходунки с опорой на предплечье | Ходунки с опорой на предплечье. Ходунки с опорой на предплечье предназначены для облегчения передвижения инвалида с нарушением функции опорно-двигательного аппарата. Ходунки должны быть складными. Ходунки должны иметь две рукоятки, два колеса. Материал рукояток ходунка должен предотвращать скольжение рук. Материал ходунка должен быть легкий, прочный, устойчивый к коррозии. Ширина ходунка должна быть не более 650 мм. Колеса ходунка должны быть из упругого, износоустойчивого материала, иметь возможность вращения колес на оси. Величина регулировки высоты ходунка должна быть не менее чем на 12 см. Механизм регулировки высоты должен быть с отчётливыми отметками с указанием максимально допустимого удлинения, установленного изготовителем. Верхние и нижние части ходунка не должны разъединяться. Максимальная допустимая распределённая вертикальная нагрузка на ходунки не менее 100 кг. Гарантийный срок должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи технического средства реабилитации (товара) инвалидом. В комплект поставки должны входить: ходунки, паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, содержащий информацию о месте расположения сервисных центров, упаковочная коробка. | 20 | 8833.33 | 176,666.60 |
| 7 | Ходунки опорные стандартные, складные/32.50.22.129-00000012 | Сведения отсутствуют | 6-10-04 Ходунки с подмышечной опорой | Ходунки с подмышечной опорой. Принцип действия шагающих ходунков должен состоять в попеременной перестановке опор. Ходунки должны быть складными. Высота ходунка должна регулироваться. Основа ходунка должна быть выполнена из металла и окрашена краской, обеспечивающей антикоррозийную защиту и устойчивой к дезинфекции. Ручки ходунка должны быть выполнены из резины для предотвращения скольжения рук. Опоры ходунка должны быть сделаны из упругого износостойкого материала и легко заменяться. Подлокотник ходунка должен быть выполнен из металла и иметь форму, обеспечивающую плотный захват предплечья. Ширина ходунка должна быть не более 600 мм. Вес ходунка должен быть не более 12 кг. Ходунки должны выдерживать без деформации распределенную вертикальную нагрузку в виде массы пользователя не менее 110 кг. Гарантийный срок должен составлять не менее12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи технического средства реабилитации (товара) инвалидом. В комплект поставки должны входить: ходунки, паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, содержащий информацию о месте расположения сервисных центров, упаковочная коробка. | 9 | 8866.67 | 79,800.03 |
| 8 | Ходунки опорные стандартные, складные/32.50.22.129-00000012 | Сведения отсутствуют | 6-10-05 Ходунки-роллаторы | Ходунки-роллаторы. Ходунки-роллаторы – вспомогательное техническое средство на колесах. Основа ходунка должна быть выполнена из алюминия и окрашена краской, обеспечивать антикоррозийную защиту и устойчивость к дезинфекции. Ручки ходунка должны быть выполнены из резины для предотвращения скольжения рук. Ширина ходунка должна быть не более 600 мм. Колеса ходунка должны быть сделаны из упругого износостойкого материала, колеса ходунка должны легко вращаться на оси. Тормозное устройство должно обеспечивать надежную фиксацию передних колес ходунка и приводиться в действие как левой, так и правой рукой. Ходунки должны выдерживать без деформации распределенную вертикальную нагрузку в виде массы пользователя не более 140 кг. Гарантийный срок должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи технического средства реабилитации (товара) инвалидом. В комплект поставки должны входить: ходунки, паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, содержащий информацию о месте расположения сервисных центров, упаковочная коробка. | 10 | 9133.33 | 91,333.30 |
| 9 | Костыль подмышечный/32.50.22.128-00000001 | Сведения отсутствуют | 6-04-05  Костыли подмышечные с устройством противоскольжения. | Костыли подмышечные с устройством противоскольжения. Костыли металлические подмышечные, регулируемые по высоте с устройством противоскольжения. Основа костыля должна быть выполнена из алюминия и окрашена краской обеспечивающей антикоррозийную защиту и устойчивой к дезинфекции; регулировка высоты костыля должна осуществляться не менее, чем на 24,5 см; ручка костыля должна быть выполнена из пластмассы и иметь форму, предупреждающую скольжение рук; подмышечный упор костыля должен быть выполнен из пластмассы; опора костыля должна быть сделана из упругого, износостойкого материала и легко заменяться; устройство противоскольжения должно быть выполнено из износостойкого и твёрдого металла и легко подвергаться замене. Изделие должно выдерживать без деформации распределённую вертикальную нагрузку в виде массы пользователя не менее 120 кг. Гарантийный срок костылей должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи технического средства реабилитации (Товара) инвалидом. | 250 | 830.00 | 207,500.00 |
| 10 | Костыль с опорой под локоть/32.50.22.128-00000003 | Сведения отсутствуют | 6-04-01  Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения | Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения. Костыли металлические «локтевые», регулируемые по высоте с устройством противоскольжения. Основа костыля должна быть выполнена из алюминия и окрашена краской, обеспечивающей антикоррозийную защиту и устойчивой к дезинфекции; регулировка высоты костыля должна осуществляться не менее, чем на 22,5 см; ручка костыля должна быть выполнена из пластмассы и иметь форму, предупреждающую скольжение рук; подлокотник костыля должен быть выполнен из пластмассы и иметь форму, обеспечивающую плотный захват предплечья; опора костыля должна быть сделана из упругого, износостойкого материала и легко заменяться; устройство противоскольжения должно быть выполнено из износостойкого и твёрдого металла и легко подвергаться замене. Изделие должно выдерживать без деформации распределённую вертикальную нагрузку в виде массы пользователя не менее 120 кг. Гарантийный срок костылей должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи технического средства реабилитации (Товара) инвалидом. | 500 | 866.67 | 433,335.00 |
| 11 | Стационарный поручень/32.50.22.129-00000009 | Сведения отсутствуют | 6-11-02  Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные). | Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные). Поручни предназначены для облегчения передвижения по дому (квартире), а также в туалетных, ванных и душевых комнатах инвалидов с нарушением статодинамической функции. Поручни должны быть металлические. Поверхность поручня должна быть с порошковым напылением или должна быть окрашена водостойкой краской. Количество крепежных отверстий, обеспечивающих закрепление поручня должно быть не менее 3 (Трех). Длина поручня должна быть не менее 60 см. Максимальная нагрузка на поручень должна быть не менее 100 кг. Гарантийный срок должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи технического средства реабилитации (товара) инвалидом. | 400 | 776.67 | 310,668.00 |
| 12 | Стационарный поручень/32.50.22.129-00000009 | Сведения отсутствуют | 6-11-01  Поручни (перила) для самоподнимания угловые | Поручни (перила) для самоподнимания угловые. Поручни предназначены для облегчения передвижения по дому (квартире), а также в туалетных, ванных и душевых комнатах инвалидов с нарушением статодинамической функции. Поручни должны быть металлические. Поверхность поручня должна быть с порошковым напылением или должна быть окрашена водостойкой краской. Количество крепежных отверстий, обеспечивающих закрепление поручня должно быть не менее 3 (Трех). Длина поручня должна быть не менее 100 см. Максимальная нагрузка на поручень должна быть не менее 130 кг. Гарантийный срок должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи технического средства реабилитации (товара) инвалидом. | 100 | 976.67 | 97,667.00 |
|  | **Итого** | | | | **1671** | **х** | **4,022,135.85** |

Указание дополнительной информации обусловлено необходимостью закупки товара в соответствии с Классификацией ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, представляемых инвалиду, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 86н.

1. Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, маркировке и транспортированию Товара

Технические средства реабилитации (ходунки, костыли, поручни), (далее – Товар) должны иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, и действующие декларации о соответствии или сертификаты соответствия поставляемого Товара, которые считаются действительными согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», либо иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления Товара, должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также должны соответствовать требованиям действующих стандартов.

Поверхности всех деталей Товара не должны иметь заусенцев, задиров, острых кромок или выступов, могущих повредить одежду или причинить дискомфорт инвалиду. Лакокрасочное покрытие должно быть ровным, без пузырей и отслаиваний. На окрашенных поверхностях не должно быть трещин, пятен, морщин, наплывов, непрокрашенных участков.

Металлические части Товара должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.

Рукоятки Товара, указанного в п.9 таблицы, а также подмышечные опоры, контактирующие с выделениями тканей человека, должны быть устойчивы к воздействию биологической жидкости (пота).

На каждый Товар должны быть нанесены четкие и несмываемые надписи.

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение Товара, указанного в п.1-8, 11,12 должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменением №1)».

Маркировка Товара, указанного в п.11-12 таблицы, должна включать:

- товарный знак, установленный для предприятия изготовителя (при наличии);

- дату (месяц, год) изготовления (при наличии);

- штриховой код изделия (при наличии);

Маркировка Товара, указанного в п. 9 таблицы, должна содержать следующую информацию:

- максимальную массу пользователя;

- минимальный и максимальный рост пользователя;

- ограничение по регулировке высоты костыля.

Маркировка Товара, указанного в п. 10 таблицы, должна содержать следующую информацию:

- максимально допустимую массу пользователя;

- наименование фирмы-изготовителя или торговую марку и адрес;

- идентификационное наименование и/или номер модели изготовителя;

- месяц и год изготовления;

- максимальное значение регулируемой высоты, нанесенное на элементы регулирования.

Транспортирование Товара должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

1. Основные условия исполнения контракта, в том числе требования к порядку поставки Товара:

Поставщик обязан:

1. Обеспечить поступление Товара в г. Санкт-Петербург и Ленинградскую область по наименованию, в количестве и в сроки, определенные календарным планом .

2. Проинформировать Заказчика посредством телефонной связи, факсимильной связи или посредством электронной почты о поступлении Товара в г. Санкт-Петербург и Ленинградскую область, для проведения Заказчиком выборочной проверки поставляемого Товара. По требованию Заказчика обеспечить беспрепятственный доступ к Товару для подтверждения факта наличия Товара на складе Поставщика.

3. Поставить Товар в упаковке, защищающей от механических повреждений и воздействия внешней среды, обеспечивающей его сохранность во время хранения и транспортировки до момента передачи Получателю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Получить от Заказчика реестр получателей Товара в срок не более 2 рабочих дней после дня подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара и передать Товар Получателю (представителю Получателя) на основании акта приема-передачи Товара при предъявлении им паспорта и направления.

При приеме-передаче Товара осуществить по согласованию с Получателем (представителем Получателя) его распаковку, сборку (при необходимости), определить соответствие Товара антропометрическим показателям Получателя.

5. Провести инструктаж Получателя (представителя Получателя) об условиях и требованиях к эксплуатации Товара, а также передать с Товаром инструкцию для пользователя Товара на русском языке и гарантийный талон (при наличии) со сведениями о переданном Товаре. Осуществлять фото-/видеофиксацию факта передачи Товара Получателю (представителю Получателя) (при его согласии) с последующей передачей фото- /видеоматериалов Заказчику.

6. Проинформировать Получателя (представителя Получателя) о порядке и сроках гарантийного обслуживания, а также о месте нахождения и режиме работы пунктов приема Получателей Товара (специализированной мастерской или сервисной службы), расположенных в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области.

7. Предоставить Заказчику возможность осуществить выборочную проверку поставляемого Товара, а именно:

- обеспечить беспрепятственный доступ представителям Заказчика к месту нахождения Товара;

- обеспечить присутствие представителя Поставщика при осуществлении выборочной проверки поставляемого Товара.

8. В случае выявления Заказчиком при проведении выборочной проверки поставляемого Товара нарушения требований:

- соблюдения соответствия правил упаковки и маркировки поставляемого Товара требованиям, установленным техническим заданием;

- соответствие поставляемого Товара по количеству, комплектности, ассортименту и качеству требованиям, установленным календарным планом, техническим заданием и спецификацией;

- надлежащее оформление документов, удостоверяющих количество, комплектность, ассортимент и качество поставляемого Товара, отгрузочных документов, соответствие указанных в них данных о поставляемом Товаре фактическому их количеству, комплектности, ассортименту и качеству;

- наличие инструкции для пользователя Товара на русском языке, гарантийного талона (при наличии), а также копий действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- соответствие поставляемого Товара иным предусмотренным Контрактом требованиям, -

устранить их (заменить, доукомплектовать Товар) в срок не более 5 рабочих дней с даты получения отказа Заказчика от подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара и обеспечить возможность осуществления Заказчиком выборочной проверки поставляемой партии Товара в порядке и в сроки, установленные Контрактом.

9. В случае обнаружения обстоятельств, препятствующих проведению выборочной проверки поставляемого Товара или осуществлению поставки Товара, в письменном виде уведомить Заказчика о таких обстоятельствах в течение 3 рабочих дней с даты их выявления.

10. Представить Заказчику копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, при поступлении Товара в соответствии с подпунктом 1.

11. В течение 2 рабочих дней с даты заключения Контракта определить ответственное лицо для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе исполнения обязательств по Контракту, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и номера телефона, и письменно уведомить об этом Заказчика.

12. Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам информацию о Контракте, а также любую информацию служебного, технического, коммерческого, финансового, личного характера, информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее представления, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным образом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Поставщику в ходе исполнения Контракта, не использовать ее любым другим способом, а также предпринимать все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию только в целях исполнения Контракта.

Поставщик обязан обеспечивать безопасность персональных данных и иной конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Контракта, при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

13. Предоставлять по требованию Заказчика в установленные сроки информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту с использованием средств связи, указанных в подпункте 2, а также видеоматериалы с пунктов выдачи Товара и склада Поставщика.

14. Вести аудиозапись телефонных разговоров с Получателями (представителями Получателей) по вопросам получения Товара с обеспечением их информирования о ведении аудиозаписи, а также вести журнал телефонных звонков Получателям, включенным в реестр получателей Товара, с пометкой о времени и результате звонка (в части согласования с Получателем (представителем Получателя) даты, времени и места поставки Товара) с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию.

15. Осуществлять еженедельное предоставление Заказчику информации о движении Товара на складе Поставщика, сформированной посредством программного продукта, применяемого для складского учета, а также обеспечить мониторинг за перемещением поставляемого Товара с предоставлением по требованию Заказчика информации, подтверждающей перемещение Товара.

16. Обеспечить корректное обращение с Получателями (представителями Получателей) при передаче Товара, а также исключить ситуации длительного ожидания Получателей при получении Товара.

17. Информировать Заказчика о наступлении гарантийных случаев, предусмотренных Контрактом, и об исполненных по ним обязательствам.

18. Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства Получателя;

- в пунктах выдачи.

19. В случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара:

- обеспечить передачу Товара Получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей;

- установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней.

- в случае самостоятельного обращения к Поставщику Товар должен быть выдан в день обращения Получателю либо лицу, представляющему его интересы на основании документа, подтверждающего его полномочия и направления, выданного Заказчиком.

Свободный доступ Получателя и представителей Заказчика в пункт выдачи должен быть обеспечен в часы работы пункта выдачи.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

20. В случае выбора Получателем способа получения Товара по месту жительства:

О предстоящей доставке Товара до места жительства (дом, квартира) Получателя Поставщик должен уведомить Получателя не позднее, чем за 2 (Два) календарных дня до предполагаемой даты доставки.

Доставка Товара до места жительства (дом, квартира) Получателя должна осуществляться ежедневно не ранее 08 часов 00 минут и не позднее 22 часов 00 минут.

21. Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара. Поставщик должен согласовать с Получателем способ доставки Товара не позднее 2 (Двух) календарных дней со дня получения от Заказчика реестра Получателей Товара, с соответствующей регистрацией выбранного Получателем способа доставки в регистрационном журнале.

22. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Календарный план**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Товара | Периоды поставки на 2020 год [[2]](#footnote-2) | Количество  (шт.) |
| 1 | Ходунки шагающие | 15 Мая 2020 года  30 Июля 2020 года | 125  125 |
| 2 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | 15 Мая 2020 года | 64 |
| 3 | Ходунки на колесах | 15 Мая 2020 года  30 Июля 2020 года | 34  34 |
| 4 | Ходунки с опорой на предплечье | 15 Мая 2020 года  30 Июля 2020 года | 10  10 |
| 5 | Ходунки с подмышечной опорой | 15 Мая 2020 года  30 Июля 2020 года | 5  4 |
| 6 | Ходунки-роллаторы | 15 Мая 2020 года  30 Июля 2020 года | 5  5 |
| 7 | Костыли подмышечные с устройством противоскольжения | 15 Мая 2020 года  30 Июля 2020 года | 125  125 |
| 8 | Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения | 15 Мая 2020 года  30 Июля 2020 года | 250  250 |
| 9 | Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные). | 15 Мая 2020 года  30 Июля 2020 года | 200  200 |
| 10 | Поручни (перила) для самоподнимания угловые | 15 Мая 2020 года  30 Июля 2020 года | 50  50 |
| **ИТОГО:** | | | **1671** |

1. Требования к гарантийному сроку товара и объему предоставления гарантий качества Товара:

Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц, являться новым (не быть ранее в употреблении, в ремонте, не быть восстановленным или у которого осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не должен иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытых недостатков и дефектов), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставляемый Товар должен соответствовать стандартам на данные виды Товара. При передаче Товара Получателям Поставщик должен предоставить гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого Товара.

Гарантийный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик должен выдать Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик должен обеспечить возможность приемки Товара на гарантийный ремонт или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

1. Требования к энергетической эффективности товара:

Требования не установлены

Срок поставки Товара Получателям – с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «01» \_декабря\_2020 года.

Место доставки Товара - г. Санкт-Петербург и Ленинградская область.

1. Классификация ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденная приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года №86н [↑](#footnote-ref-1)
2. Указываются периоды поставки Товара в г. Санкт-Петербург и Ленинградскую область, в том числе сроки (число, месяц). [↑](#footnote-ref-2)