1. **Наименование объекта закупки:** поставка кресел-стульев с санитарным оснащением для обеспечения инвалидов.
2. **Место поставки товара:** города и районы юга Тюменской области.

Способ получения Товара определяется по выбору Получателя:

- адресная доставка по месту жительства Получателя;

- по месту нахождения пунктов выдачи товара.

**3. Срок поставки товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара (приложение № 4 к Контракту) до «01» августа 2020 года. Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 (тридцать) календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**4. Количество поставляемых товаров:** Количество – 661 шт. (в соответствии со спецификацией):

1. **Условия поставки товара:**

Предоставить Получателям право выбора способа получения Товара в соответствии с п.2 Описания объекта закупки (Технического задания).

Согласовать с Получателем способ, место и время поставки Товара.

Не позднее, чем за 1 календарный день проинформировать Получателей о дате, времени и месте поставки.

Поставка по месту жительства Получателя производится по адресу, указанному в Реестре Получателей в заранее согласованное с Получателем время.

Поставка по месту нахождения Поставщика и по месту нахождения пунктов выдачи производится в часы работы пунктов, согласно списку адресов и графику работы пунктов выдачи Товара, предоставленных Поставщиком Заказчику. Длительность ожидания выдачи Товара и обслуживания Получателей в пунктах выдачи Товара или по месту нахождения Поставщика должна быть не более 30 (тридцати) минут с момента обращения.

1. **Требования к техническим и функциональным характеристикам товара:**

Кресло-стул с санитарным оснащением предназначено для использования в туалетных или других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов и агрессивных веществ, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-стула при его нормальной эксплуатации. Все детали должны быть нейтральными к воздействию воды и подвергаться санитарной обработке.

Кресла-стулья должны соответствовать ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские» и ГОСТ Р 57766-2017 «Кресло-стул с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля»

1. **Требования к упаковке:**

На изделие должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия. При этом каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

В комплект поставки кресло-стула должно входить само изделие и паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия.

**8. Гарантийный срок:** Кресла-стулья должны иметь гарантийный срок службы, который устанавливается с даты подписания Акта приема-передачи товара получателем и составляет 12 (двенадцать) месяцев.

В течение указанного срока Поставщик должен производить замену или ремонт изделия бесплатно. Кресла-стулья должны быть пригодны для ремонта в течение времени их назначения. Срок выполнения гарантийного ремонта Товара производится в сроки, согласованные с Получателем, но не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 10 (десяти) календарных дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

**9.Требования к гарантии:**

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

В гарантийном талоне на товар должны быть указаны адреса специализированных мастерских на территории Тюменской области, в которые Получатели могут обращаться для гарантийного и пост-гарантийного ремонта изделий, а также для устранения возможных неисправностей в течение срока эксплуатации изделий.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов опорными стационарными устройствами должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**10.Требование к безопасности товара:**

Кресло-стул с санитарным оснащением должно отвечать Межгосударственным стандартам:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»,

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro»,

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»,

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

1. **Требование к качеству товара:**

На поставляемый товар у поставщика должны быть в наличии действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (приложить копии регистрационных удостоверений к заявке участника размещения заказа), сертификаты соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), либо декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ТСР в соответствии с Приказом МТСЗ РФ №86н | Технические характеристики товара | Срок гарантии | Количество, шт. |
|  | ОКПД 2 32.50.22.129  Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами)  23-01-01 | Должен быть предназначен для использования в помещениях и комнатах личной гигиены. Конструкция кресла-стула со снятым судном должна предусматривать возможность пользоваться стандартным унитазом.  Рама кресла-стула должна быть складная по вертикальной оси и позволять разбирать конструкцию без применения инструментов, должна быть изготовлена из стальных тонкостенных труб с антикоррозийным покрытием, покрытие должно позволять производить гигиеническую обработку.  Габаритные размеры не менее:  - ширина сиденья – 450 мм.  - грузоподъемность – 100 кг.  Кресло-стул должен быть оснащен:  - подлокотниками с пластиковыми накладками,  - съемное сиденье  - съемное пластмассовое судно с крышкой  - четыре колеса с цельнолитыми шинами;  - стояночные тормоза на задние колеса. | не менее 12 месяцев | 50 |
|  | ОКПД 2 32.50.22.129 Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес)  23-01-02 | Должен быть предназначен для использования в туалетных и других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами.  Основные технические характеристики:  Должен быть изготовлен из высокопрочных тонкостенных стальных труб с защитно-декоративным покрытием, покрытие должно позволять производить гигиеническую обработку.  Габаритные размеры не менее:  - ширина между поручнями – 450 мм;  - грузоподъемность 110 кг.  Конструкция должна быть разборной.  Конструкция кресла-стула должна иметь:  - возможность пользоваться стандартным унитазом;  - вставные опоры с наконечниками с регулировкой по высоте;  - сиденье и санитарная емкость-съемные. | не менее 12 месяцев | 600 |
|  | ОКПД 2 32.50.22.129 Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемностью (без колес)  23-01-03 | Должен быть предназначен для инвалидов с повышенным весом, поэтому должен обладать повышенной прочностью. Должен быть предназначен для использования в туалетных и других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами. Должен представлять собой легкую конструкцию из алюминия.  Основное оснащение должно включать:  - пластмассовое судно с крышкой, съемное;  - пластмассовое санитарное сидение;  - противоскользящие накладки на ножки, не оставляющие следов на полу;  - поручни, оснащенные пластиковыми подлокотниками.  - регулировка сидения по высоте;  Габаритный размеры не менее:  - ширина между поручнями 580 мм;  - грузоподъемность –180 кг. | не менее 12 месяцев | 10 |
|  | ОКПД 2 32.50.22.129  Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа  23-01-05 | Должен быть предназначен для использования в помещениях и в комнатах личной гигиены при возможности инвалида самостоятельно передвигаться с помощью обода колес, а также с помощью сопровождающего лица.  Ширина сиденья кресло-стула определяется по заявкам Получателей в направляемых Заказчиком Реестрах Получателей, обеспеченных направлениями на получение ТСР (в зависимости от анатомических особенностей пользователя).  Кресло-стул должен быть оборудован стояночной и, при необходимости, рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем и сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-коляски и полную его остановку.  Передние поворотные колеса кресло-стула должны быть самоориентирующиеся и должны проворачиваться относительно вертикальной оси кронштейна легко, без заеданий.  Задние колеса должны быть ведущие, которые передают движущую силу и направляют кресло-стул, но не управляют направлением движения.  Передние и задние колеса должны быть оснащены цельнолитыми шинами.  Кресло-стул должен быть предназначен для пользователей массой не менее 100 кг.  Максимальная масса кресла-стула должна составлять 19 кг. | не менее 12 мес. | 1 |
|  |  | ИТОГО |  | 661 |