**Техническое задание на поставку технических средств реабилитации (опор) для обеспечения ими в 2020 году детей-инвалидов.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **Наименование технического средства реабилитации** | **Технические характеристики** | **Цена за единицу****(руб.)** | **Кол-во** |
| Опора для ползания для детей-инвалидов | Опора должна помогать отрабатывать правильный стереотип движения, использоваться для стимуляции мышц плечевого пояса при параличах и травмах позвоночника, помогать обучать ребёнка ползать на четвереньках, что является подготовительным этапом для самостоятельного ползания и вставания. Для комфортного положения и снижения тонуса должен использоваться мягкий упор под грудь. Высота и угол наклона платформы должны регулироваться в зависимости от роста ребёнка таким образом, чтобы руки были полусогнуты в локтях, а коленные суставы свободно сгибались и разгибались. Крепление должно быть сшито из кожгалантерейной ткани или других материалов допустимых к использованию в медицинских изделиях. Опора должна быть установлена на колесах, задняя пара колес должна иметь тормоза. Должна иметь дополнительную функцию защиты от травмы рук в виде щитков. Количество типоразмеров - не менее 3 (по заявке заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя).Длина - от не менее 51 см и до не более 59 см.Ширина – от не менее 51 см и до не более 59 см.Угол наклона опоры должен изменяться от 0° до 30°. Высота крепления над полом под нагрузкой при параллельном положении опоры должна меняться от не менее 15 см и до не более 30 см.Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю | 12 596,67 | 4 |
| Опора для ползания для детей-инвалидов | Опора для ползания должна быть с наклонной подушкой и должна использоваться для улучшения ребёнком контроля положения головы, укрепления мышц шеи, спины и плечевого пояса, и обучения навыкам ползания. Абдуктор должен предупреждать патологическое сведение нижних конечностей в процессе движения. Пациент может фиксироваться на подушке двумя крепежными ремнями: грудным и тазобедренным. Подушка наклонная должна быть на поролоне, обтянута кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях. Опора должна быть установлена на колесах. Количество типоразмеров - не менее 2 (по заявке заказчика в зависимости от типоразмера и анатомических особенностей Получателя).Длина – от не менее 46 см и до не более 64 см.Ширина – от не менее 46 см и до не более 55 см.Высота над полом без подставки – от не менее 8 см и до не более 11см.Высота над полом с подставкой – от не менее 16 см и до не более 20 см.Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю | 12 596,67 | 2 |
| Опора для ползания для детей-инвалидов | Опора для ползания должна позволять отработать стереотип движения при ползании с постепенной нагрузкой на руки и колени при постепенном увеличении весовой нагрузки, помогать обучать ползать ребенка на четвереньках, что является подготовительным этапом для самостоятельного ползания, вставания и ходьбы. Опора для ползания должна быть необходима детям с диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП), с травмой позвоночника, нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, а также при задержках в развитии детей. Опора должна иметь мягкий регулируемый по высоте подвес.Опора должна быть установлена на 4-х колесах. Опора должна иметь ремни безопасности.Количество типоразмеров - не менее 3 (по заявке заказчика в зависимости от типоразмера и анатомических особенностей Получателя).Обхват подвеса в ТБС от не менее 47см и до не более 80см;Длина подвеса от не менее 28см до не более 45 см.Опора может быть выполнена из дерева или комбинированная из дерева и металла.Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю | 19 458,00 | 1 |
| Опора для ползания для детей-инвалидов | Опора для ползания для детей-инвалидов должна быть предназначена для профилактики и коррекции патологических поз, поддержки и размещения пациента (ребенка с ограниченными возможностями) в положении, позволять обучать ребенка-инвалида ползанию на четвереньках и отрабатывать навыки ползания в процессе реабилитационных мероприятий как в условиях стационара, так и в домашних условиях. Опора для ползания должна представлять собой разборный металлический каркас в виде рамы, регулируемой по высоте и размещенной на четырех поворотных колесах, на которую установлены мягкая платформа, мягкое ложе с системой креплений ребенка, две ручки.В конструкции опоры должны быть предусмотрены следующие регулировки:-регулировка высоты ложа;-регулировка высоты ручек;-регулировка высоты ножек.В комплектацию опоры должны входить:-рама;-колеса;-стойки-ножки с защитными накладками;-мягкая платформа;-ручки для управления;-противоскользящие накладки;-съемное мягкое ложе с системой креплений.

|  |
| --- |
| Количество типоразмеров - не менее 2 (по заявке заказчика в зависимости от типоразмера и анатомических особенностей Получателя).-Габариты мягкого ложа от не менее 35х35 см до не более 40х35 см;-Габариты рамы от не менее 50х60 до не более 65х60 см;-Высота рамы должна регулироваться от не менее 57 не более 75;-Высота ручек; должна регулироваться от не менее 90 до не более 104.Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю. |

 | 12 289,00 | 1 |
| Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения должна быть предназначена для профилактики и коррекции патологических поз Опора для сидения должна быть предназначена для профилактики и коррекции патологических поз у детей с ограниченной жизнедеятельностью и иметь следующие функции:- помогать тормозить рефлекс переразгибания, расслаблять спастические мышцы за счет регулируемого угла наклона спинки от вертикали до горизонтали и регулируемого угла наклона и высоты подножки; - создавать правильное, симметричное положение за счет изменяемых по высоте ножек и подлокотников, встроенного корсета и абдуктора. Опора должна быть снабжена столиком для дополнительной опоры рук, развития мелкой моторики, приспособления для фиксации рукОпора должна иметь подголовник. Ножки сидения и подлокотники должны регулироваться по высоте. Угол между сидением и подножкой должен меняться от 90º до 135º. Угол наклона спинки должен меняться от 0º до 30º от вертикали. Опора должна быть установлена на колесах, задняя пара колес должна иметь тормоза. Мягкие элементы должны быть на поролоне, и обтянуты кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях. Опора может быть выполнена из дерева или комбинированная из дерева и металла. Опора должна изготавливаться не менее чем в 3 размерах для детей от 1 года до 18 лет (по заявке заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя).Ширина сидения – от не менее 23 см и до не более 40 см.Глубина сидения – от не менее 21 см и до не более 37см.Высота спинки – от не менее 39 см и до не более 69 см. Высота сидения над полом должна меняться от не менее 34 и до не более 56 см.Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю. | 29596,67 | 19 |
| Опора для сидения для детей-инвалидов | Напольная опора (без ножек и колес) должна быть предназначена для реабилитации детей с ДЦП. Для устранения перекреста ног и для пассивной растяжки абдукционных мышц должен быть абдуктор, расположенный в передней части сидения. Положение абдуктора регулируется в длину. Грудная часть тела фиксируется креплением «Уздечка» или встроенным корсетным поясом, а тазобедренная - набедренным креплением. К сидению должен прилагаться столик. Столик может предусматривать дополнительное приспособление для фиксации рук. Длина столешницы должна регулироваться в зависимости от положения пациента. При необходимости может быть предусмотрена дополнительная платформа для двух ортопедических укладок: ноги прямо и ноги по - турецки. Мягкие элементы должны быть на поролоне, обтянуты кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях. Изделие должно быть окрашено мебельным лаком или другим типом современных покрытий, не содержащих ядовитых (токсичных) компонентов. Опора может быть выполнена из дерева или комбинированная из дерева и металла.Опора должна изготавливаться не менее чем в 3 размерах для детей от 1 года до 18 лет (по заявке заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя).Высота спинки – от не менее 20 см и до не более 67,5 см.Ширина центральной спинки – от не менее 16 см и до не более 21,5 см.Ширина сидения – от не менее 35 см и до не более 45 см.Глубина сидения – от не менее 22 см и до не более 35 см.Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю | 19150,67 | 2 |
| Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения с изменяемым углом наклона подножки и прямой анатомической спинкой должна быть предназначена для пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата, должна способствовать расслаблению мышц и снижению спастики. Должна иметь фиксацию голеней, стоп.Для устранения перекреста ног и для пассивной растяжки абдукционных мышц должен служить регулируемый и съемный абдуктор и ремни-петли для фиксации ног. Грудная часть тела должна фиксироваться съемным ортопедическим жилетом, а тазобедренная - набедренным креплением. К сидению должен прилагается столик, с возможностью регулировки расстояния до корпуса. Ножки сидения и подлокотники должны регулироваться по высоте. Столик может предусматривать дополнительное приспособление для фиксации рук. Опора должна быть установлена на колесах, задняя пара колес должна иметь тормоза. Мягкие элементы должны быть на поролоне, обтянуты кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях.Опора должна изготавливаться не менее чем в 3 размерах для детей от 1 года до 18 лет (по заявке заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя).Ширина сидения – от не менее 23см и до не более 40 см. Глубина сидения – от не менее 21,5 см и до не более 38 см. Высота спинки – от не менее 28 см и до не более 46 см. Высота сидения над полом может изменяться от не менее18 см и до не более 52 см.Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю | 29801,67 | 7 |
| Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения должна помогать создавать правильное, симметричное положение ребенка и удерживать равновесие в положении сидя, с помощью регулируемых по высоте ножек и подлокотников, тазобедренного крепления, в виде ремня, установленного под углом не менее 45° и комплексного нагрудного крепления. Опора должна быть снабжена столиком для дополнительной опоры рук, регулируемой по высоте и углу наклона столешницы. Ножки сидения и подлокотники должны регулироваться по высоте. Сидение должно иметь регулируемый и съемный абдуктор, ремни для фиксации ног. Мягкие элементы должны быть на поролоне, обтянуты кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях. Изделие должно быть окрашено мебельным лаком или другим типом современных покрытий, не содержащих ядовитых (токсичных) компонентов. При необходимости должна предусматриваться подножка и подголовник.Опора должна изготавливаться не менее чем в 3 размерах для детей от 1 года до 18 лет (по заявке заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя).Ширина сидения – от не менее 23 см и до не более 40 см.Глубина сидения – от не менее 21,5 см и до не более 38 см.Высота спинки до плеча – от не менее 28 см и до не более 46 см. Высота сидения над полом изменяется от не менее 18 и до не более 52 см.Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю | 31849,67 | 9 |
| Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения с анатомической спинкой должны помогать тормозить рефлекс переразгибания, расслаблять спастические мышцы, устранять контрактуры, позволять корректировать патологические позы, создавать комфортное положение. Должна иметь съёмный столик, подножку, регулируемую до горизонтального положения и фиксаторы стоп. Опора должна быть снабжена съемным подголовником (фиксатор для головы) регулируемым по высоте. Угол наклона спинки должен изменяется от 90 градусов до горизонтального. В комплект должен входить набор креплений для фиксации торса. Опора должна легко трансформироваться. Ножки должны быть съемные, подлокотники должны регулироваться по высоте. Мягкие элементы должны быть из поролона, обтянуты кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях. Опора на колесиках задняя пара колес должна иметь тормоза. Опора должна изготавливаться не менее чем в 3 размерах для детей от 1 года до 18 лет (по заявке заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя).Ширина сидения – от не менее 23 см и до не более 40 см. Глубина сидения – от не менее 22 см и до не более 39 см. Высота спинки – от не менее 49 см и до не более 81 см.Высота сидения над полом может изменяться от не менее 34 до не более 56 см.Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю | 29904,00 | 6 |
| Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения – должна помогать создавать правильное, симметричное положение ребенка и удерживать равновесие; с помощью регулируемых по высоте ножек и подлокотников, набедренного крепления, в виде одиночного ремня и абдуктора. Опора должна быть снабжена столиком для дополнительной опоры рук и развития мелкой моторики, подножкой для дополнительной фиксации стоп. Расстояние от подножки до сидения должно регулироваться. В комплект должно входить кресло с анатомической регулируемой по высоте спинкой и ортопедическим жилетом, лестница-стойка с перекладинами для удержания равновесия. Мягкие элементы должны быть на поролоне, обтянуты кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях. Опора должна изготавливаться не менее чем в 3 размерах для детей от 1 года до 18 лет (по заявке заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). Высота лестницы от не менее 90 и до не более 125см. Ширина сидения от не менее 20 и до не более 44 см.Глубина сидения от не менее 20 до не более 40 см.Высота спинки до плеча от не менее 25 и до не более 48 см. Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю. | 22018,33 | 5 |
| Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения должна быть предназначена для физиореабилитационных занятий с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата. У сидения должна быть спинка, которая дает вспомогательную опору. Должен быть валик абдукционный состоящий из собственно валика, к которому должны крепиться задняя и передняя стойки. Валик может быть установлен на колёсики с тормозами. В комплект должна входить лестница-стойка с перекладинами для удержания равновесия. Опора должна регулироваться по высоте и углу подъёма. Мягкие элементы должны быть на поролоне, обтянуты кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях. Изделие должно быть окрашено мебельным лаком или другим типом современных покрытий, не содержащих ядовитых (токсичных) компонентов. Количество типоразмеров - не менее 2 (по заявке заказчика в зависимости от типоразмера и анатомических особенностей Получателя).Диаметр валика – от не менее 21 см и до не более 26 см.Высота верхней кромки валика над уровнем пола должна регулироваться – от не менее 27 см и до не более 47 см.Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю. | 23554,67 | 1 |
| Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения должна быть предназначена для реабилитационных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями, с патологиями различной степени тяжести, в том числе ДЦП. Опора должна состоять из металлической основы на ножках (передние колеса с системой стояночного тормоза, устанавливаются вместо стандартных.), деревянных боковин с регулируемыми подлокотниками, кресла с регулируемыми спинкой и сидением, регулируемой подножки с креплениями для стоп, системы ремней для крепления тела. Боковины опоры должны быть изготовлены из высококачественной фанеры со стойким противоаллергенным покрытием, расположены на металлической основе с порошковым покрытием. Мягкие элементы должны быть на поролоне, обтянуты кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях. Изделие должно быть окрашено мебельным лаком или другим типом современных покрытий, не содержащих ядовитых (токсичных) компонентов.  Основные регулировки должны быть:-наклон подножки от вертикального до горизонтального (90 градусов), количество промежуточных положений не ограничено;-высота подножки;-регулировка креплений для стоп в 2 плоскостях;-высота сидения над полом;-угол наклона сидения относительно поверхности пола;-положение съемного абдуктора (разделителя ног);-высота и угол наклона подлокотников;-положение боковых подушек сидения;-угол наклона спинки от горизонтального до вертикального (90 градусов), количество промежуточных положений не ограничено;-высота и ширина съемного подголовника (подголовник с мягкими подушками под голову и по бокам, съемный, регулировки по высоте и ширине.);-ширина сидения и спинки (комплект подушек должен состоять из съемной подушки на спинку, съемных боковых подушек-ограничителей (2 грудные и 2 бедренные), устанавливаться вместо стандартной (большой) подушки на спинку);-высота и глубина съемного столика (устанавливаться на подлокотники, иметь регулировки по высоте и расстоянию до спинки.).Основные технические характеристики:Высота от сидения до пола от не менее 51 см до не более 64 см;Высота от сидения до подножки для стоп от не менее 28 до не более 64 смМаксимальная ширина сидения от не менее 40 см до не более 57Высота спинки от не менее 34 до не более 44 смМакс вес ребенка не более 70 кг.Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю. | 30825,67 | 3 |
| Опора для сидения для детей-инвалидов  | Опора для сидения должна постепенно и поэтапно помогать разведению, устранению или уменьшению перекреста ног, необходимых для ходьбы, удержанию равновесия в положении сидя. Опора должна использоваться со столом, который служит опорой для рук, позволяет избегать наклона ребенка вперед, препятствует формированию сколиоза и способствует развитию мелкой моторики. Опора должна представлять собой кресло – стул с регулируемыми по длине коленоупорами, стола-парты с регулируемым углом наклона. Грудная часть тела должна фиксироваться корсетом.Опора и столик должны быть изготовлены из высококачественного материала (из фанеры) с антиаллергенным экологически чистыми покрытием. Мягкие элементы должны быть из поролона.Должна быть обивка из искусственной кожи на тканой основе.Крепление должно быть изготовлено из кожгалантерейной ткани. Опора должна быть изготовлена в 3 размерах.Глубина сидения от не менее 18 см до не более 32 см;Ширина сидения от не менее 27 см до не более 49 см;Расстояние от коленоупора до сидения от не менее 3 см до не более 17 см. Опора должна изготавливаться не менее чем в 3 размерах для детей от 1 года до 18 лет (по заявке заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя. Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю. | 31235,33 | 1 |
| Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния - должна быть с изменяемым углом наклона от горизонтального до вертикального положения, на колесиках с тормозами, предназначена для постепенной адаптации пациентов, находящихся в положении лежа на спине в положение стоя. Опора должна иметь:-крепление для стоп, на голени;- подголовник, фиксирующий голову, регулируемый по высоте и ширине;- абдуктор, регулируемый по высоте;- тазобедренное и нагрудное крепление, регулируемое по высоте.В комплект должен входить регулируемая по высоте столешница.Мягкие элементы должны быть на поролоне, обтянуты кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях. Опора может быть выполнена из дерева или комбинированная из дерева и металла.Опора должна быть изготовлена под рост от не менее 90 см и до не более 170 см. Опора должна изготавливаться не менее чем в 3 размерах для детей от 1 года до 18 лет (по заявке заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю. | 37277,67 | 5 |
| Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния должна использоваться как для обучения ребёнка положению стоя, так и для обучения ходьбе. Дополнительная функция ходьбы должна позволять учить ребенка самостоятельно передвигаться в опоре для стояния. Должна предупреждать контрактуры в тазобедренных и коленных суставах, стопах, устранять заваливания и переразгибания торса. Должна иметь регулируемый фиксатор на грудном уровне. Спинка должна быть снабжена регулируемым по высоте спинодержателем с подголовником. Ширина подголовника может регулироваться. Для устранения перекреста ног должна быть установлена съемная распорка. Наличие съемного столика также должно служить для подготовки мышц рук для упора на поручни. Должен быть предусмотрен регулируемый по высоте и ширине фиксатор тазобедренного пояса. Опора должна быть установлена на колесах, задняя пара которых должна иметь тормоза. Мягкие элементы должны быть на поролоне, обтянуты кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях. Количество типоразмеров - не менее 3 (по заявке заказчика в зависимости от типоразмера и анатомических особенностей Получателя). Высота столика над полом должна изменяется от не менее 53 и до не более 92 см. Ширина проема в верхней раме должна быть – от не менее 18 и до не более 32 см. Охват в тазобедренном поясе у крепления должен меняться от не менее 38 и до не более 85 см.Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю. | 29699,33 | 2 |
| Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния - должна состоять из рамы с регулируемым углом наклона от 0º до вертикального положения на колесиках с тормозами, должна поэтапно переводить пациента из положения (горизонтального) лежа на животе в положение стоя. Опора должна иметь:- от не менее 4-х положений наклона;- крепление для стоп, колен, тазобедренного и грудного отделов, регулируемых по ширине и по высоте. Должны быть регулируемые крепления для стоп (сандалии), которые могут быть поставлены в нужное положение «на ширину плеч». Опора должна быть установлена на колесах, задняя пара колес должна иметь тормоза;- столик, возможно наличие взаимозаменяемые столешницу и тазик для воды. Мягкие элементы должны быть выполнены на поролоне и обтянуты кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях. Опора может быть выполнена из дерева или комбинированная из дерева и металла.Расстояние от подставки для ног до верхней кромки столешницы (от подошвы до подмышек пациента) должно меняться от не менее 51 см и до не более 110 см.Опора должна изготавливаться не менее чем в 3 размерах для детей от 1 года до 18 лет (по заявке заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю. | 30723,33 | 4 |
| Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния должна служить средством обучения навыкам вертикального положения Опора для стояния должна служить средством обучения навыкам вертикального положения ребенка. Изделие должно иметь столик, регулируемый по высоте. Должны быть крепления для стоп, колен, тазобедренного и грудного отделов. Регулируемые крепления для стоп (сандалии), могут быть поставлены в нужное положение "на ширину плеч". Должны быть регулируемые крепления колен, как по ширине (по расстоянию между коленами), так и по высоте. При необходимости опора может иметь регулируемый по высоте съемный подголовник и спинодержатель (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). Должна быть регулировка тазобедренного крепления по высоте. Опора должна быть установлена на колеса, задняя пара колес имеет тормоза. Мягкие элементы должны быть на поролоне, обтянуты кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях. Изделие окрашено мебельным лаком или другим типом современных покрытий, не содержащих ядовитых (токсичных) компонентов. Опора должна изготавливаться не менее чем в 3 размерах для детей от 1 года до 18 лет (по заявке заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). Высота столика над подножкой меняется от не менее 50 и до не более 105 см.Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю. | 19458,00 | 2 |
| Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния – должна представлять собой опору с регулируемым углом наклона от 45гр. до вертикального положения при положении лёжа на животе и от горизонтального до вертикального при положении лёжа на спине; поэтапно переводит пациента из положения лежа в положение стоя. Опора должна помогать выбрать наиболее оптимальное положение для ребенка. Должна иметь 2 столика, один из которых с ванночкой. Должны быть съемные мягкие модули анатомической формы. Крепления стоп, голени, бедра, груди, головы должны быть изготовлены из мягкой ткани.Количество типоразмеров - не менее 2 для детей от 1 года до 18 лет (по заявке заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). Расстояние от подставки для ног до верхней кромки столешницы должно меняться от не менее 50 см. и до не более 98,5 см.;Опора должна быть установлена на колеса, задняя пара колес имеет тормоза. Мягкие элементы должны быть на поролоне, обтянуты кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях.Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю. | 30723,33 | 6 |
| Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния должна давать возможность трансформации для осуществления реабилитации ребенка при симметричном расположении его тела в различные положения. Должны быть крепления для стоп, тазобедренного и грудного отделов, на голени, абдуктор. Головодержатель должен регулироваться по высоте и ширине. Должен быть регулируемый по высоте абдуктор. В комплект должна входить регулируемая по высоте и углу наклона столешница. Опора должна быть установлена на колеса, задняя пара колес имеет тормоза. Мягкие элементы должны быть на поролоне, обтянуты кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях. Опора должна изготавливаться не менее чем в 3 размерах для детей от 1 года до 18 лет, ростом от 80 см до 140 см (по заявке заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю. | 37277,67 | 12 |
| Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния должна использоваться для фиксации в правильном вертикальном положении пользователя со слабым тонусом мышц, для развития у него навыков контроля положения тела. Изделие должно иметь съемные и регулируемые спинодержатель, подголовник, столик, тазобедренное крепление, регулируемые в 3-х направлениях коленоупоры и абдуктор. На грудном уровне должен быть установлен мягкий регулируемый фиксатор, который предупреждает заваливание торса. Должны быть регулируемые крепления для стоп (подпяточники), которые могут быть поставлены в нужное положение «на ширину плеч» и должны удерживать стопы в правильном положении. Опора должна быть установлена на колесах, задняя пара колес должна иметь тормоза Опора должна изготавливаться не менее чем в 3 размерах для детей от 1 года до 18 лет (по заявке заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). Гарантийный срок опор должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю | 22120,67 | 3 |
| Опора для лежания для детей-инвалидов  | Специализированная опора должна быть с крепёжными ремнями, абдукционными модулями, являться позиционной опорой для детей в курсе реабилитации. Лежать в опоре можно только на боку для сведения рук к центральной оси. Угол наклона спинки должен регулироваться до горизонтального, при этом сила тяжести должна помогать скорректировать положение ребёнка. В комплект должно входить 3 мягких модуля и ремни. Мягкие подушки должны быть на поролоне, обтянуты кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях. Опора должна быть установлена на колесах.Количество типоразмеров - не менее 3 (по заявке заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя).Длина сидения – от не менее 85 см и до не более 153 см.Ширина сидения – от не менее 32 см и до не более 45 см.Ширина спинки – от не менее 30 см и до не более 40 см.Высота сидения над полом не менее 27 см.Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю. | 19048,33 | 5 |
| **Итого:** |  |  | **100** |

**Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара**

Опоры для сидения, стояния, ползания и лежания (далее опоры) должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». ГОСТ ИСО 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования", ГОСТ ИСО 10993-5-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro", ГОСТ ИСО 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия"**.**

При использовании изделий по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья детей-инвалидов, окружающей среды, а также использование изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления опор не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи потребителя), с которым контактируют те или иные детали опор при нормальной эксплуатации.

Металлические части опор должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов и иметь защитные покрытия. Опоры должны быть без заусенцев, трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида.

Рукоятки (ручки) опор должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь форму, обеспечивающую прочность захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки.

Конструкция опор должна обеспечивать удобство пользования им и свободу действий потребителя, плавность перемещения и отсутствие дребезжания опоры в процессе эксплуатации, а также ремонтопригодность, включая взаимозаменяемость отдельных деталей, при необходимости их замены, без применения специальных инструментов и приспособлений.

Опоры должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

**Требования к хранению, упаковке товара, маркировке**

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Упаковка опор должна соответствовать стандартам и техническим условиям на технические средства реабилитации конкретных групп, типов (видов, моделей).

Упаковка опор должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению, а также обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования.

Маркировка упаковки опор должна включать:

1. - условное обозначение группы опор, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);
2. - страну-изготовителя, наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);
3. - номер артикула (при наличии);
4. - количество изделий в упаковке;
5. - дату (месяц, год) изготовления;
6. - гарантийный срок годности;
7. - правила использования (при необходимости);
8. - штриховой код изделия (при наличии);
9. - информацию о сертификации (при наличии).

 **Гарантийный срок** эксплуатации опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.

 Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

 **Срок пользования** опор должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю.

 **Место поставки:** по месту жительства Получателя, согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Иркутской области.

 **Срок поставки**: до «15» сентября 2020 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.