**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку автомобилей необходимой модификации для обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве, с различными поражениями опорно-двигательного аппарата.

**Общие положения**

Поставщик должен обеспечить поставку для обеспечения застрахованного лица, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве, специальным автомобилем необходимой модификации, указанного в [разделе](consultantplus://offline/ref=2D6F14BD5D027069B271A554C8F127C5FE05252FE0566C9F91BB213352532490207BE510ED8D54B0R3H) «Технические характеристики товара. Комплектация» Технического задания.

**Наименование и обоснование объекта закупки**

Транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем.

Специальное транспортное средство - легковой автомобиль, оборудованный специальным средством управления (адаптированным органом управления в целях создания условий пострадавшему вследствие несчастного случая на производстве для беспрепятственного пользования автомобилями).

Классификация технического средства реабилитации представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»

**Качественные характеристики объекта закупки**

Специальное транспортное средство являются техническим средством реабилитации, предназначено для обеспечения мобильности застрахованного лица с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата, с ограниченной подвижностью.

Автомобиль должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №877 (далее - Технический регламент ТС 018/2011).

Соответствие автомобиля и его компонентов Техническому регламенту ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

- Автомобиль должен быть легковым.

- Автомобиль должен быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации.

- Автомобиль должен быть 2020 года изготовления.

- Комплект документов на автомобиль должен находиться внутри автомобиля.

- Автомобиль должен быть заправлен бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

- Автомобиль по требованию Заказчика должен быть оборудован средством управления (специальное оборудование) с различными видами патологий нижних конечностей.

- Автомобиль и средство управления (специальное оборудование) должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

Часть характеристик установлена в требовании к техническим характеристикам и описанию товара в связи с отсутствием соответствующей позиции в КТРУ (Таблица № 1).

**Общие требования к объекту закупки**

В соответствии с [п.7 ч.1 ст.33](consultantplus://offline/ref=45F3C6C7FD9402BA8ED26D13E68C31E239451508546594BC4B05A2D11BBFF061B50EFD3E52C034B0h3B7G) Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», автомобиль должен быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе, у которого не были восстановлены потребительские свойства, не была осуществлена замена составных частей, свободным от прав третьих лиц.

Автомобиль и специальное средство управления (адаптированный орган управления) должен быть изготовлен и установлен промышленным способом. Адаптированный орган управления должен иметь сертификаты соответствия или должен быть сертифицирован в составе автомобиля. Установленное специальное средство управления при использовании не должно деформировать часть кузова, к которому закреплены, и не должно приводить к излому основы крепления части кузова автомобиля.

Автомобиль со специальным средством управления должен быть предназначен для управления застрахованным лицом с нарушениями опорно-двигательных функции нижних конечностей.

**Условия поставки объекта закупки**

Поставка автомобиля должна осуществляться при наличии действующих сертификатов соответствия путём передачи автомобиля Получателю или его представителю при представлении им паспорта и направления, со складов Поставщика (представителя поставщика, действующего на основании доверенности), расположенных на территории Чувашской Республики.

Поставка должна осуществляться в течение 40 дней с даты получения от Заказчика Реестра получателей Товара

При передаче автомобиля Поставщик должен:

- привести его в товарный вид, провести обучение Получателя пользованию специальным оборудованием;

- вместе с автомобилем передать все необходимые документы в соответствии со ст.10 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»;

- автомобиль должен быть заправлен бензином, предусмотренном в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

Специальное средство управления (адаптированный орган управления) на автомобиле должен быть изготовлен и установлен промышленным способом.

Специальное средство управления (адаптированный орган управления) должен иметь сертификаты соответствия и/или сертифицированы в составе автомобиля.

Проверка количества, качества, ассортимента объекта закупки, поставленного в соответствии с условиями контракта, осуществляется уполномоченным представителем Заказчика до передачи транспортного средства Получателю**.**

Заказчик имеет право отказаться от товара, если он не будут соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству, не иметь соответствующих документов, или если прилагаемые документы не будут соответствовать поставленному товару.

При этом Поставщик обязан заменить некачественный (дефектный) товар на качественный в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком (получателем) такого требования. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного (дефектного) товара.

**Требования к комплектности, упаковке и маркировке**

На техническом средстве реабилитации должна быть выполнена маркировка, в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств (с изменениями на 11 июля 2016 года)».

В комплект транспортного средства должны входить:

1. Гарантийный талон на автомобиль;

2. Паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 №870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

3. Сервисная книжка;

4. Руководство по эксплуатации автомобилем;

5. Руководство по эксплуатации специальными средствами управления (адаптированным органом управления);

6. Договор между Заказчиком, Поставщиком и Получателям о приобретении Получателем автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком;

7. Акт сдачи-приемки Товара, который подписывается Поставщиком и Получателем;

8. Одобрение типа транспортного средства;

9. Сертификаты соответствия на устройство ручного управления автомобиля категории М1 (для водителей – застрахованного лица, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний с поражением нижних конечностей);

10. Другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобиля;

11. Комплект документов для регистрации в органах ГИБДД.

Все необходимые руководства пользователя (инструкции по эксплуатации) должны быть на русском языке.

**Гарантия качества**

Автомобиль должен иметь установленный производителем срок службы с момента его передачи Получателю не менее 7 лет. Гарантия Производителя на Товар должна составлять не менее 36 (Тридцати шести) месяцев или не менее 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Гарантия Поставщика на Товар должна составлять не менее 36 (Тридцати шести) месяцев или не менее 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Гарантийный срок на специальное средство управления (адаптированный орган управления) должен составлять не менее 6 (Шести) месяцев со дня подписания Акта приёма-передачи Товара.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем дефектов, Поставщиком должна быть обеспечена замена изделия на изделие той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Поставщик обязан осуществлять гарантийный ремонт товара за счет собственных средств в период гарантийного срока эксплуатации изделия. В случае невозможности произвести ремонт на месте Поставщик обязан предоставить Получателю эквивалентный товар на время проведения ремонта.

Если товар выйдет из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования будет определяться Поставщиком, в соответствии с действующим законодательством.

Гарантия не распространяется и частично распространяется на расходные материалы и комплектующие изделия, износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Позиция в КАТАЛОГЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ)[[1]](#footnote-1)** | | | | |
| **Наименование товара (работы, услуги)** | **Наименование и код товара, работы, услуги по КТРУ** | **Единица измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги (при наличии) по КТРУ** | **Описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции) по КТРУ** | **Количество товара** |
| Автомобиль легковой | № 29.10.59.390 -00000006 | штука | Описание отсутствует | 6 |

**Требования к техническим характеристикам и описанию товара в связи с отсутствием соответствующей позиции в КТРУ**

(Таблица № 1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Технические характеристики автомобиля | Значение |
| 1 | Категория транспортного средства | М1 |
| 2 | Код ОКП | 005-93 |
| 3 | Экологический класс | не менее 5 |
| 4 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| 5 | Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
| 6 | Тип кузова/количество дверей | Цельнометаллический, несущий, седан/хэтчбек/лифтбек не менее 4 |
| 7 | Количество мест спереди/сзади | Cпереди 2/ сзади 3 |
| 8 | Двигатель (тип) | Четырехтактный, бензиновый |
| 9 | Рабочий объем, см 3 | Не более 1600 |
| 10 | Топливо | Бензин с октановым числом не менее 95 |
| 11 | Коробка передач (тип) | **Механическая с ручным управлением:**  - с нарушением функций правой ноги – 3 шт.;  - с нарушением функций левой ноги – 1 шт.;  - с нарушением функций обеих ног – 1 шт.;  **Автоматическая с ручным управлением:**  - с нарушением функций правой ноги – 1 шт.; |
| 12 | Оборудование транспортного средства | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011;  Устройство управления для водителя - застрахованного лица, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания с патологией нижней конечности, в том числе в модификации:  - с нарушением функций правой ноги – 4 шт.;  - с нарушением функций левой ноги – 1 шт.;  - с нарушением функций обеих ног – 1 шт.; |
| 13 | Подушки безопасности | Не менее 1 у водителя |
| 14 | Корректор света фар | наличие |
| 15 | Иммобилайзер | наличие |
| 16 | Трехточечные инерционные ремни безопасности | наличие |
| 17 | Полноразмерное запасное колесо | наличие |
| 18 | Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный | наличие |
| 19 | Единый ключ зажигания и замков дверей | наличие |

1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. [↑](#footnote-ref-1)