Техническое задание

1. Технические и функциональные характеристики товара

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара по КТРУ/Код позиции каталога | Описание товара в соответствии с КТРУ | Номер вида и наименование технического средст-  ва реабилитации (изде-лий)[[1]](#footnote-1) в соответствии с Классификацией ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02. 2018 г. №86н | Технические, функциональные характеристики товара[[2]](#footnote-2) | Кол-во, шт. | Средняя цена единицы товара, руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)/ 30.92.20.000-00000026 | Сведения отсутствуют | 7-01-05  Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов). Кресло-коляска предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по вертикальной оси. Спинка кресла-коляски должна регулироваться по углу наклона до горизонтального положения[[3]](#footnote-3). Спинка кресла-коляски должна регулироваться по высоте за счет установки подголовника спинки. Подножки кресло-коляски должны быть съемными, откидными, регулируемыми по высоте. Кресло-коляска должна иметь откидные опоры для ног. Подлокотники кресло-коляски должны быть съемными или откидными. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами и антиопрокидывающим устройством. Приводные (задние) колеса кресла-коляски должны быть быстросъемными с цельнолитыми или пневматическими шинами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Передние (поворотные) колеса кресла-коляски должны быть самоориентирующимися с цельнолитыми или пневматическими шинами. Кресло-коляска должна иметь ширину сиденья: 460 мм . Масса кресла-коляски должна быть не более 25 кг. Грузоподъемность кресло-коляски должна быть не менее 100 кг. Гарантийный срок кресел-колясок должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи технического средства реабилитации (товара) инвалидом. | 1 | 17500.00 | 17500.00 |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)/ 30.92.20.000-00000021 | Сведения отсутствуют | 7-02-06  Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов). | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов). Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью на дорогах с твердым покрытием. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по вертикальной оси. Спинка кресла-коляски должна регулироваться по углу наклона до горизонтального положения[[4]](#footnote-4). Спинка кресла-коляски должна регулироваться по высоте за счет установки подголовника спинки. Подножки кресло-коляски должны быть съемными, откидными, регулируемыми по высоте. Кресло-коляска должна иметь откидные опоры для ног. Подлокотники кресло-коляски должны быть съемными или откидными. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами, антиопрокидывающим и светоотражающим устройствами. Приводные (задние) колеса кресла-коляски должны быть быстросъемными с цельнолитыми или пневматическими шинами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Передние (поворотные) колеса кресла-коляски должны быть самоориентирующимися с цельнолитыми или пневматическими шинами. Кресло-коляска должна иметь ширину сиденья: 505 мм. Масса кресла-коляски должна быть не более 25 кг. Грузоподъемность кресло-коляски должна быть не менее 100 кг. Гарантийный срок кресел-колясок должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи технического средства реабилитации (товара) инвалидом. | 1 | 17500.00 | 17500.00 |
| 3 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним приводом на заднее колесо, складная/30.92.20.000-00000008 | Сведения отсутствуют | 7-01-03  Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов). | Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов). Кресло-коляска предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без применения инструмента. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. Приводные (задние) колеса кресла-коляски должны быть быстросъемными с цельнолитыми или пневматическими шинами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Передние (поворотные) колеса кресла-коляски должны быть самоориентирующимися с цельнолитыми или пневматическими шинами. Кресло-коляска должна быть укомплектована приводом для управления одной рукой, который может переставляться как на левую, так и на правую сторону в зависимости от рабочей стороны корпуса инвалида. В зависимости от того, на какую сторону установлен привод, соответствующее колесо должно быть снабжено двумя обручами малым и большим для толкания на колесе под рабочей рукой. Подлокотники кресла-коляски должны быть откидными. Подножки кресла-коляски должны быть откидными, съемными, регулируемыми по высоте. Широкий выбор ширины сиденья кресел-колясок (не менее пяти размеров): от 400 мм до 520 мм[[5]](#footnote-5). Масса кресла-коляски должна быть не более 25 кг. Грузоподъемность кресло-коляски должна быть не менее 100 кг. Гарантийный срок кресел-колясок должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи технического средства реабилитации (товара) инвалидом. | 18 | 27500.00 | 495000.00 |
| 4 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним приводом на заднее колесо, складная/30.92.20.000-00000008 | Сведения отсутствуют | 7-02-04  Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов). Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью на дорогах с твердым покрытием. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без применения инструмента. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами и светоотражающим устройством. Приводные (задние) колеса кресла-коляски должны быть быстросъемными с цельнолитыми или пневматическими шинами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Передние (поворотные) колеса кресла-коляски должны быть самоориентирующимися с цельнолитыми или пневматическими шинами. Кресло-коляска должна быть укомплектована приводом для управления одной рукой, который может переставляться как на левую, так и на правую сторону в зависимости от рабочей стороны корпуса инвалида. В зависимости от того, на какую сторону установлен привод, соответствующее колесо должно быть снабжено двумя обручами малым и большим для толкания на колесе под рабочей рукой. Подлокотники кресла-коляски должны быть откидными. Подножки кресла-коляски должны быть откидными, съемными, регулируемыми по высоте. Широкий выбор ширины сиденья кресел-колясок (не менее пяти размеров): от 400 мм до 520 мм[[6]](#footnote-6). Масса кресла-коляски должна быть не более 25 кг. Грузоподъемность кресло-коляски должна быть не менее 100 кг. Гарантийный срок кресел-колясок должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи технического средства реабилитации (товара) инвалидом. | 13 | 27500.00 | 357500.00 |
| 5 | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)/30.92.20.000-00000023 | Сведения отсутствуют | 7-01-07  Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов). Кресло-коляска предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без применения инструмента. Приводные (задние) колеса кресла-коляски должны быть быстросъемными с цельнолитыми или пневматическими шинами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Передние (поворотные) колеса кресла-коляски должны быть самоориентирующимися с цельнолитыми или пневматическими шинами. Подножки кресла-коляски должны быть откидными, съемными, регулируемыми по высоте. Подлокотники кресла-коляски должны быть съемными. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночным тормозом и антиопрокидывающим устройством. Кресло-коляска должна иметь широкий выбор ширины сиденья (не менее пяти размеров) от 500 мм до 700 мм[[7]](#footnote-7). Масса кресла-коляски должна быть не более 25 кг. Грузоподъемность кресло-коляски должна быть не менее 150 кг. Гарантийный срок кресел-колясок должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи технического средства реабилитации (товара) инвалидом. | 7 | 25500.00 | 178500.00 |
| 6 | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)/ 30.92.20.000-00000019 | Сведения отсутствуют | 7-02-08  Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов). Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью на дорогах с твердым покрытием. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без применения инструмента. Приводные (задние) колеса кресла-коляски должны быть быстросъемными с цельнолитыми или пневматическими шинами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Передние (поворотные) колеса кресла-коляски должны быть самоориентирующимися с цельнолитыми или пневматическими шинами. Подножки кресла-коляски должны быть откидными, съемными, регулируемыми по высоте. Подлокотники кресла-коляски должны быть съемными. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночным тормозом, антиопрокидывающим и светоотражающим устройствами. Кресло-коляска должна иметь широкий выбор ширины сиденья (не менее пяти размеров) от 500 мм до 700 мм[[8]](#footnote-8). Масса кресла-коляски должна быть не более 25 кг. Грузоподъемность кресло-коляски должна быть не менее 150 кг. Гарантийный срок кресел-колясок должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи технического средства реабилитации (товара) инвалидом. | 7 | 25500.00 | 178500.00 |
| **Итого:** | | | | | **47** | **х** | **1 244 500.00** |

В комплект поставки должны входить: кресло-коляска, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы, паспорт или инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, насос для колес (при оснащении пневматическими шинами).

Указание дополнительной информации обусловлено необходимостью закупки товара в соответствии с Классификацией ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, представляемых инвалиду, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 86н.

1. Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, маркировке и транспортированию Товара:

Кресла-коляски (далее – Товар) должны иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, и действующие декларации о соответствии или сертификаты соответствия поставляемого Товара, которые считаются действительными согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», либо иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления Товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи Получателя), с которой контактируют те или иные детали Товара при его нормальной эксплуатации; должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Металлические части Товара должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия.

Все доступные для инвалида кромки, узлы и поверхности Товара должны быть гладкими, а также чистыми от заусенцев и острых кромок.

Поверхность сиденья (обтяжка) Товара не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к их воздействию и поддаваться санитарной обработке. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы, должны обладать свойством самогашения. Не должно допускаться их воспламенение вследствие распространяющегося тления.

Наружные поверхности Товара должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193-78 «Монохлорамин ХБ технический. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)» и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

На каждом Товаре должна быть нанесена маркировка в соответствии с ГОСТ

Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации».

Товар должен отвечать требованиям безопасности для инвалида и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании.

Эргономика Товара должна обеспечивать удобное размещение в ней инвалида и свободу движений инвалида при перемещениях.

Конструкция Товара должна обеспечивать комфортное положение инвалида, в положении сидя, обеспечивающее длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Транспортирование Товара должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

1. Основные условия исполнения контракта, в том числе требования к порядку поставки Товара:

Поставщик обязан:

1. Обеспечить поступление Товара в г. Санкт-Петербург и Ленинградскую область по наименованию, в количестве и в сроки, определенные календарным планом .

2. Проинформировать Заказчика посредством телефонной связи, факсимильной связи или посредством электронной почты о поступлении Товара в г. Санкт-Петербург и Ленинградскую область, для проведения Заказчиком выборочной проверки поставляемого Товара. По требованию Заказчика обеспечить беспрепятственный доступ к Товару для подтверждения факта наличия Товара на складе Поставщика.

3. Поставить Товар в упаковке, защищающей от механических повреждений и воздействия внешней среды, обеспечивающей его сохранность во время хранения и транспортировки до момента передачи Получателю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Получить от Заказчика реестр получателей Товара в срок не более 2 рабочих дней после дня подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара и передать Товар Получателю (представителю Получателя) на основании акта приема-передачи Товара при предъявлении им паспорта и направления.

При приеме-передаче Товара осуществить по согласованию с Получателем (представителем Получателя) его распаковку, сборку (при необходимости), определить соответствие Товара антропометрическим показателям Получателя.

5. Провести инструктаж Получателя (представителя Получателя) об условиях и требованиях к эксплуатации Товара, а также передать с Товаром инструкцию для пользователя Товара на русском языке и гарантийный талон (при наличии) со сведениями о переданном Товаре. Осуществлять фото-/видеофиксацию факта передачи Товара Получателю (представителю Получателя) (при его согласии) с последующей передачей фото- /видеоматериалов Заказчику.

6. Проинформировать Получателя (представителя Получателя) о порядке и сроках гарантийного обслуживания, а также о месте нахождения и режиме работы пунктов приема Получателей Товара (специализированной мастерской или сервисной службы), расположенных в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области.

7. Предоставить Заказчику возможность осуществить выборочную проверку поставляемого Товара, а именно:

- обеспечить беспрепятственный доступ представителям Заказчика к месту нахождения Товара;

- обеспечить присутствие представителя Поставщика при осуществлении выборочной проверки поставляемого Товара.

8. В случае выявления Заказчиком при проведении выборочной проверки поставляемого Товара нарушения требований:

- соблюдения соответствия правил упаковки и маркировки поставляемого Товара требованиям, установленным техническим заданием;

- соответствие поставляемого Товара по количеству, комплектности, ассортименту и качеству требованиям, установленным календарным планом, техническим заданием и спецификацией;

- надлежащее оформление документов, удостоверяющих количество, комплектность, ассортимент и качество поставляемого Товара, отгрузочных документов, соответствие указанных в них данных о поставляемом Товаре фактическому их количеству, комплектности, ассортименту и качеству;

- наличие инструкции для пользователя Товара на русском языке, гарантийного талона (при наличии), а также копий действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- соответствие поставляемого Товара иным предусмотренным Контрактом требованиям, -

устранить их (заменить, доукомплектовать Товар) в срок не более 5 рабочих дней с даты получения отказа Заказчика от подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара и обеспечить возможность осуществления Заказчиком выборочной проверки поставляемой партии Товара в порядке и в сроки, установленные Контрактом.

9. В случае обнаружения обстоятельств, препятствующих проведению выборочной проверки поставляемого Товара или осуществлению поставки Товара, в письменном виде уведомить Заказчика о таких обстоятельствах в течение 3 рабочих дней с даты их выявления.

10. Представить Заказчику копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, при поступлении Товара в соответствии с подпунктом 1.

11. В течение 2 рабочих дней с даты заключения Контракта определить ответственное лицо для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе исполнения обязательств по Контракту, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и номера телефона, и письменно уведомить об этом Заказчика.

12. Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам информацию о Контракте, а также любую информацию служебного, технического, коммерческого, финансового, личного характера, информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее представления, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным образом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Поставщику в ходе исполнения Контракта, не использовать ее любым другим способом, а также предпринимать все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию только в целях исполнения Контракта.

Поставщик обязан обеспечивать безопасность персональных данных и иной конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Контракта, при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

13. Предоставлять по требованию Заказчика в установленные сроки информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту с использованием средств связи, указанных в подпункте 2, а также видеоматериалы с пунктов выдачи Товара и склада Поставщика.

14. Вести аудиозапись телефонных разговоров с Получателями (представителями Получателей) по вопросам получения Товара с обеспечением их информирования о ведении аудиозаписи, а также вести журнал телефонных звонков Получателям, включенным в реестр получателей Товара, с пометкой о времени и результате звонка (в части согласования с Получателем (представителем Получателя) даты, времени и места поставки Товара) с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию.

15. Осуществлять еженедельное предоставление Заказчику информации о движении Товара на складе Поставщика, сформированной посредством программного продукта, применяемого для складского учета, а также обеспечить мониторинг за перемещением поставляемого Товара с предоставлением по требованию Заказчика информации, подтверждающей перемещение Товара.

16. Обеспечить корректное обращение с Получателями (представителями Получателей) при передаче Товара, а также исключить ситуации длительного ожидания Получателей при получении Товара.

17. Информировать Заказчика о наступлении гарантийных случаев, предусмотренных Контрактом, и об исполненных по ним обязательствам.

18. Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства Получателя;

- в пунктах выдачи.

19. В случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара:

- обеспечить передачу Товара Получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей;

- установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней.

- в случае самостоятельного обращения к Поставщику Товар должен быть выдан в день обращения Получателю либо лицу, представляющему его интересы на основании документа, подтверждающего его полномочия и направления, выданного Заказчиком.

Свободный доступ Получателя и представителей Заказчика в пункт выдачи должен быть обеспечен в часы работы пункта выдачи.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

20. В случае выбора Получателем способа получения Товара по месту жительства:

О предстоящей доставке Товара до места жительства (дом, квартира) Получателя Поставщик должен уведомить Получателя не позднее, чем за 2 (Два) календарных дня до предполагаемой даты доставки.

Доставка Товара до места жительства (дом, квартира) Получателя должна осуществляться ежедневно не ранее 08 часов 00 минут и не позднее 22 часов 00 минут.

21. Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара. Поставщик должен согласовать с Получателем способ доставки Товара не позднее 2 (Двух) календарных дней со дня получения от Заказчика реестра Получателей Товара, с соответствующей регистрацией выбранного Получателем способа доставки в регистрационном журнале.

22. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Календарный план**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Товара | Периоды поставки на 2020 год [[9]](#footnote-9) | Количество  (шт.) |
| 1 | Кресла-коляски | 26 Июня 2020 года | 21 |
| 2 | Кресла-коляски | 20 Июля 2020 года | 26 |
| **ИТОГО:** | | | **47** |

1. Требования к гарантийному сроку товара и объему предоставления гарантий качества Товара:

Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц, являться новым (не быть ранее в употреблении, в ремонте, не быть восстановленным или у которого осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не должен иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытых недостатков и дефектов), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставляемый Товар должен соответствовать стандартам на данные виды Товара. При передаче Товара Получателям Поставщик должен предоставить гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого Товара.

Гарантийный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик должен выдать Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик должен обеспечить возможность приемки Товара на гарантийный ремонт или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

1. Требования к энергетической эффективности товара:

Требования не установлены

Срок поставки Товара Получателям – с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «01» \_декабря\_2020 года.

Место доставки Товара - г. Санкт-Петербург и Ленинградская область.

1. Классификация ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденная приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года №86н. [↑](#footnote-ref-1)
2. Характеристики указаны без учета допустимых отклонений, устанавливаемых производителем и (или) ГОСТами. [↑](#footnote-ref-2)
3. При указании показателя по данной характеристике допускается использование предлога «до». [↑](#footnote-ref-3)
4. При указании показателя по данной характеристике допускается использование предлога «до». [↑](#footnote-ref-4)
5. Участнику электронного аукциона необходимо указать все размеры ширины сидений кресел-колясок, предлагаемых к поставке [↑](#footnote-ref-5)
6. Участнику электронного аукциона необходимо указать все размеры ширины сидений кресел-колясок, предлагаемых к поставке. [↑](#footnote-ref-6)
7. Участнику электронного аукциона необходимо указать все размеры ширины сидений кресел-колясок, предлагаемых к поставке. [↑](#footnote-ref-7)
8. Участнику электронного аукциона необходимо указать все размеры ширины сидений кресел-колясок, предлагаемых к поставке. [↑](#footnote-ref-8)
9. Указываются периоды поставки Товара в г. Санкт-Петербург и Ленинградскую область, в том числе сроки (число, месяц). [↑](#footnote-ref-9)