**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

**1. Наименование объекта закупки:** поставка захватов активных для обеспечения инвалидов.

**2. Место поставки товара:** города и районы юга Тюменской области.

Способ получения Товара определяется по выбору Получателя:

- адресная доставка по месту жительства Получателя;

- по месту нахождения пунктов выдачи Товара.

**3. Срок поставки товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара (приложение № 4 к Контракту) до «10» сентября 2020 года.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

 Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**4. Количество поставляемых товаров:**

- Захват активный – 600 шт.

**5. Условия поставки товара:** товар поставляется гражданам льготной категории, проживающим на территории юга Тюменской области.

Способ поставки Товара определяется по выбору Получателя: адресная доставка по месту жительства Получателя; по месту нахождения пунктов выдачи Товара. Поставщик согласовывает с Получателем способ, место и время поставки Товара не позднее, чем за 1 календарный день.

Поставка по месту жительства Получателя производится по адресу, указанному в Реестре Получателей.

Поставка по месту нахождения пунктов выдачи производится в часы работы пунктов, согласно списку адресов и графику работы пунктов выдачи Товара, предоставленных Поставщиком Заказчику. Длительность ожидания выдачи Товара и обслуживания Получателей в пунктах выдачи Товара или по месту нахождения Поставщика должна быть не более 30 (тридцати) минут с момента обращения.

Помещения пунктов выдачи должны соответствовать условиям для беспрепятственного доступа к ним инвалидов в соответствии с требованиями, установленными ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы», Приказа Минздрава России от 12.11.2015 № 802н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Обеспечение инвалидов захватами активными (далее - захваты) включает в себя доставку, выдачу гражданам с учетом индивидуального подбора, введение в эксплуатацию, обучение пользованию изделием, а также их гарантийное и пост-гарантийное обслуживание.

 **6. Требования к техническим и функциональным характеристикам товара:**

Захват активный – приспособление, предназначенное для перемещения, поднятия небольших предметов инвалидами с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата.

Поверхность захватов гладкая, не имеет заусенцев. Захваты виброустойчивы, ударопрочны при эксплуатации и транспортировке.

Форма и материал рукоятки предотвращает соскальзывание ладони в момент захвата. Рукоятка легко чистится, выполнена из неабсорбирующих материалов и не содержит вредных веществ.

Обеспечение инвалидов захватами должно осуществляться по индивидуальному подбору данных средств в соответствии с физиологическим параметрами и потребностями Получателей в рамках рекомендаций индивидуальной программы реабилитации или абилитации.

При использовании захватов по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителей и окружающей среды, вместе с тем, использование изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при их эксплуатации.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления изделий должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Материалы, применяемые при изготовлении и контактирующие с телом инвалида, должны обладать биосовместимостью с кожными покровами человека, не вызывать у него токсических и аллергических реакций в соответствии с требованиями биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016.

**7.** **Требования к маркировке, упаковке и транспортировке товара:**

На каждое изделие должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

На каждое изделие должны быть нанесены четкие и несмываемые надписи, содержащие следующую информацию: максимальная допустимая масса поднимаемых, перемещаемых предметов, наименование и адрес фирмы-изготовителя, месяц и год изготовления.

Упаковка изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, воздействия механических и климатических факторов, порчи (изнашивания), загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению и хранению изделий, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению Товара определяются по ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

**8. Гарантийный срок:** Захваты должны иметь гарантийный срок службы, который устанавливается с даты подписания Акта приема-передачи товара получателем и составляет 12 (двенадцать) месяцев.

**9. Требования ксрокам и (или) объему предоставления гарантии качества товара:**

Захваты, поставляемые в рамках Контракта, должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, проявляющихся в результате действия и упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

В течение гарантийного срока Поставщик производит замену или ремонт изделия бесплатно. Захваты должны быть пригодными для ремонта в течение времени их назначения. Ремонт захватов производится в сроки, согласованные с инвалидом, но не более 15 календарных дней со дня обращения инвалида.

Обязательно должны быть указаны адреса специализированных мастерских на территории Тюменской области, в которые Получатели смогут обращаться для гарантийного и пост-гарантийного ремонта изделий, а также для устранения возможных неисправностей в течение срока эксплуатации изделий.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов изделиями должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара ОКПД2/Код КТРУ** | **Номер реестровой записи в соответствии с ПП РФ от 30.04.2020 N 617** | **Наименование изделия** | **Функциональные и технические характеристики** | **Кол-во, шт.** |
| 1. | Захват активныйОКПД 2/КТРУ32.50.22.129-00002076 |  | Захват активныйВид ТСР11-01-05 | Захват должен быть изготовлен из алюминия.Форма и материал рукоятки должны предотвращать соскальзывание ладони в момент захвата. Рукоятка должна быть выполнена из неабсорбирующих материалов, должна легко чиститься.Захват должен быть оснащен металлическим или пластиковым зажимом с резиновыми наконечниками.Масса захвата должна быть не менее 150 гр.Длина захватов должна быть различной в зависимости от физиологических особенностей Получателей и достаточной для захвата предметов, удаленных от конца вытянутой руки на расстоянии не более 90 см.Захват должен обеспечивать удержание предметов весом до 1 кг. Максимальное разведение консолей органа захвата – 60 мм.В комплект поставки должно входить:- руководство пользователя (паспорт) на русском языке;- гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 600 |
|  | **ИТОГО:** | **600** |