**Техническое задание**

**на поставку автоматизированных рабочих мест для нужд Государственного учреждения – Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования**

**Российской Федерации**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Условия исполнения контракта** |
| Способ закупки | Электронный аукцион |
| Наименование объекта закупки | Поставка автоматизированных рабочих мест для нужд Государственного учреждения – Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
| Описание объекта закупки в соответствии с требованиями ст.33 Федерального закона № 44-ФЗ | В техническом задании (Приложение № 1) |
| Требования к товарам, работам, услугам | Требования к закупаемым Заказчиком Товарам предусмотрены: приказом Фонда социального страхования Российской Федерации от 20.06.2016 № 248 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов Фонда социального страхования Российской Федерации»;приказом Фонда социального страхования Российской Федерации от 22.12.2016 № 532 «Об утверждении требований к закупаемым центральным аппаратом Фонда социального страхования Российской Федерации, его территориальными органами и подведомственными ему бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТ Р МЭК 62623-2015 «Компьютеры настольные и ноутбуки. Измерение потребления энергии», ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 «Источники бесперебойного питания (ИБП). Часть 1-1. Общие требования и требования безопасности для ИБП, используемых в зонах доступа оператора», ГОСТ IEC 62040-1-2013 «Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS). Часть 1. Общие требования и требования безопасности к UPS», ГОСТ 27954-88 «Видеомониторы персональных электронных вычислительных машин. Типы, основные параметры, общие технические требования», ГОСТ Р 50739-95 «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования», ГОСТ 29124-91 «Клавиатура ввода данных. Общие технические требования» |
| Единицы измерения | Штука (ОКЕИ 796) |
| Количество | 25 |
| Цена за единицу | Автоматизированное рабочее место | 78566 (Семьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят шесть рублей) 67 копеек |
| НМЦК | 1964166,75 (Один миллион девятьсот шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 00 копеекВ цену Государственного контракта включаются все расходы по выполнению контракта, погрузке, транспортировке, разгрузке Товара, с учетом всех налогов, пошлин, страхования и других обязательных платежей. |
| Место поставки | Место поставки: г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 35.  |
| Срок поставки | В течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта  |
| Гарантийный срок | 36 (Тридцать шесть) месяцев |

**Приложение № 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование Товара** | **Характеристики** | **Кол-во, шт.** |
| **Автоматизированное рабочее место**  | **Автоматизированное рабочее место (далее - АРМ) в составе: системный блок, монитор, средство защиты информации от несанкционированного доступа, источник бесперебойного питания, клавиатура, мышь.****1. Системный блок со следующими ключевыми характеристиками:**CPU – тип процессора x86, количество ядер не менее 3 не более 4 , частота процессора не менее 3500 MHz не более 4000 MHz, техпроцесс не более 14нм, объём кэша L3 не менее 6 МБRAM – не менее 8 Gb не более 16 Gb, Видеоадаптер встроенный/дискретный, интерфейс подключения D-Sub, иные опционально,SSD – не менее 500 Gb не более 1000 Gb,Привод оптических дисков – не выше DVD-RW,Аудиовыход, микрофонный вход, линейный вход,USB 3.0 – не менее 2, общее количество USB-портов – не менее 5,Сетевая карта – не менее 1 GBE (10/100/1000),Блок питания мощностью не менее 450 Вт,Предустановленная бессрочная лицензионная операционная система не ниже Windows 8.0, не выше Windows 8.1, сертифицированная ФСТЭК. **2. Предустановленное средство защиты информации от несанкционированного доступа:** программно-аппаратный комплекс средств защиты информации от несанкционированного доступа с внешним считывателем и идентификаторами DS1992 (не менее 2 ключей в комплекте: Администратор/Пользователь). Требуемый функционал: Контроль перехода управления, идентификация и аутентификация пользователя, блокировка загрузки ОС со съёмных носителей, контроль целостности файлов и секторов жесткого диска, контроль целостности реестра ОC, контроль целостности аппаратной среды, регистрация событий безопасности.**3. Монитор со следующими ключевыми характеристиками:**Диагональ экрана не менее 25” не более 27”,Разрешение экрана не менее 1920х1080,Интерфейс подключения D-Sub, иные опционально.**4. Источник бесперебойного питания мощность не менее 750 Вт, 4 розетки CEE 7.****5. Полноразмерная клавиатура с интерфейсом подключения usb.****6. Оптическая мышь с колесом прокрутки и интерфейсом подключения usb.**Автоматизированное рабочее место должно быть поставлено со всеми соединительными проводами, проводами питания. После сборки и установки автоматизированное рабочее место должно функционировать полностью.Автоматизированные рабочие места должны быть поставлены в одинаковой комплектации.Все комплектующие должны быть собраны и закреплены в корпусе, размещены в разъемах на материнской плате, соединены шлейфами, подключены к блоку питания и совместно функционировать. | 25 |

**Требования к товару**

Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТ Р МЭК 62623-2015 «Компьютеры настольные и ноутбуки. Измерение потребления энергии», ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 «Источники бесперебойного питания (ИБП). Часть 1-1. Общие требования и требования безопасности для ИБП, используемых в зонах доступа оператора», ГОСТ IEC 62040-1-2013 «Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS). Часть 1. Общие требования и требования безопасности к UPS», ГОСТ Р 50739-95 «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования», ГОСТ 29124-91 «Клавиатура ввода данных. Общие технические требования», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Поставляемый товар должен быть новым (не восстановленным, не подверженным переработке или какой-либо модификации и не содержащим восстановленных элементов)**,** должен быть заводского производства, а также должен иметь сертификаты соответствия (если данный товар подлежит сертификации) и гарантии Производителя и Поставщика.

Товар должен быть упакован в индивидуальные упаковочные картонные коробки.

Упаковочная картонная коробка товара обеспечивает сохранность при транспортировке и хранении.

Товар должен отвечать:

- общим требованиям безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности;

- товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

**Требования к гарантии**

Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого товара Заказчику без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Под гарантийным обслуживанием подразумевается замена поставленного товара при обнаружении брака и восстановление оборудования Заказчика, при выходе его из строя по причине использования данного бракованного товара. Замена бракованного товара производится на основании уведомления – письма Заказчика в адрес Поставщика с указанием наименования, количества и дефекта бракованного товара по электронной почте с досылом или факсом. Произвести замену дефектного товара аналогичным товаром.

Гарантийное обслуживание осуществляется в следующем порядке:

а) Гарантийный срок на товар – не менее 36 месяцев с даты окончания поставки.

б) Замена бракованного товара или его составляющих осуществляется за счет Поставщика.

в) Поставщик обязан устранить недостатки или замену товара, в пределах гарантийного срока, в течение 5 рабочих дней с момента поступления заявки.

г) При причинении вреда имуществу Заказчика вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемого товара, в течение гарантийного срока на товар, Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком.

Место поставки: г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 35.

Срок поставки: в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня заключения государственного контракта.