**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Поставка средств автотранспортных специального назначения - транспортные средства с адаптированными органами управления, предназначенные для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания, используемого для их реабилитации

**Наименование и описание объекта закупки**:

Средства автотранспортные специального назначения - транспортные средства с адаптированными органами управления, предназначенные для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания, используемого для их реабилитации:

- транспортные средства с органами управления, адаптированными для лица с нарушениями функций левой ноги,

- транспортные средства с органами управления, адаптированными для лица с нарушениями функций обеих ног.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Тип коробки передач – механика | Тип коробки передач – механика, наличие акустической парковочной системы | Тип коробки передач – автомат | Всего |
| Транспортное средство с органами управления, адаптированными для лица с нарушениями функций левой ноги | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Транспортное средство с органами управления, адаптированными для лица с нарушениями функций обеих ног | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Итого | 7 | 3 | 3 | 13 |

**Количество товара:** 13 шт.

**Место поставки товара:**

Передача (выдача) транспортного средства Получателю осуществляется со складов Поставщика (Представителя Поставщика) на территории города Омска.

**Срок поставки товара:**

Поставка Товара осуществляется партиями:

1) поставка в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Поставщиком Реестра получателей Товара, сформированного Заказчиком – 7 шт, в т.ч.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Тип коробки передач – механика | Тип коробки передач – механика, наличие акустической парковочной системы | Тип коробки передач – автомат |
| транспортное средство с органами управления, адаптированными для лица с нарушениями функций левой ноги | 1 | 2 | 1 |
| транспортное средство с органами управления, адаптированными для лица с нарушениями функций обеих ног | 1 | 1 | 1 |

2) поставка в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Поставщиком Реестра получателей Товара, сформированного Заказчиком, но не ранее 01.08.2020 г. – 1 шт, в т.ч.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Тип коробки передач – механика | Тип коробки передач – механика, наличие акустической парковочной системы | Тип коробки передач – автомат |
| транспортное средство с органами управления, адаптированными для лица с нарушениями функций левой ноги | - | - | 1 |

3) поставка в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Поставщиком Реестра получателей Товара, сформированного Заказчиком, но не ранее 30.11.2020 – 5 шт, в т.ч.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Тип коробки передач – механика | Тип коробки передач – механика, наличие акустической парковочной системы | Тип коробки передач – автомат |
| транспортное средство с органами управления, адаптированными для лица с нарушениями функций левой ноги | 2 | - | - |
| транспортное средство с органами управления, адаптированными для лица с нарушениями функций обеих ног | 3 | - | - |

Поставка осуществляется с момента заключения государственного контракта по 20 декабря 2020 года.

**Описание, технические характеристики объекта закупки:**

1. Транспортные средства с органами управления, адаптированными для лиц с нарушениями функций нижних конечностей, с механической коробкой передач (коробкой передач с механическим управлением).

Количество – 7 шт.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
| 1 | Грузоподъемность, тонна | < 5 |
| 2 | Колесная формула | 4х2 |
| 3 | Тип двигателя | Бензиновый |
| 4 | Тип коробки передач | **Механика** |
| 5 | Категория транспортного средства \* | М1 |
| 6 | Тип кузова \* | Цельнометаллический, несущий |
| 7 | Оборудование транспортного средства \* | В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877, наличие органов управления, адаптированных для лиц с ограниченными физическими возможностями (с нарушениями функций нижних конечностей) в соответствии с заявкой Заказчика. |
| 8 | Срок эксплуатации \* | Не менее 7 лет |

2. Транспортные средства с органами управления, адаптированными для лиц с нарушениями функций нижних конечностей, с механической коробкой передач (коробкой передач с механическим управлением) и оборудованием акустической парковочной системой.

Количество – 3 шт.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
| 1 | Грузоподъемность, тонна | < 5 |
| 2 | Колесная формула | 4х2 |
| 3 | Тип двигателя | Бензиновый |
| 4 | Тип коробки передач | **Механика** |
| 5 | Категория транспортного средства \* | М1 |
| 6 | **Акустическая парковочная система\*** | Наличие |
| 7 | Тип кузова \* | Цельнометаллический, несущий |
| 8 | Оборудование транспортного средства \* | В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877, наличие органов управления, адаптированных для лиц с ограниченными физическими возможностями (с нарушениями функций нижних конечностей) в соответствии с заявкой Заказчика. |
| 9 | Срок эксплуатации \* | Не менее 7 лет |

3. Транспортные средства с органами управления, адаптированными для лиц с нарушениями функций нижних конечностей, с автоматической коробкой передач (коробкой передач с автоматическим управлением).

Количество – 3 шт.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
| 1 | Грузоподъемность, тонна | < 5 |
| 2 | Колесная формула | 4х2 |
| 3 | Тип двигателя | Бензиновый |
| 4 | Тип коробки передач | **Автомат** |
| 5 | Категория транспортного средства \* | М1 |
| 6 | Тип кузова \* | Цельнометаллический, несущий |
| 7 | Оборудование транспортного средства \* | В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877, наличие органов управления, адаптированных для лиц с ограниченными физическими возможностями (с нарушениями функций нижних конечностей) в соответствии с заявкой Заказчика. |
| 8 | Срок эксплуатации \* | Не менее 7 лет |

\* Обоснование внесения дополнительных характеристик в описание объекта закупки:

- Наличие акустической парковочной системы – в соответствии с рекомендациями Медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами.

- Категория транспортного средства M1 – необходимость приобретения транспортного средства, используемого для перевозки пассажиров и имеющих, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения (легковые автомобили).

- Тип кузова - цельнометаллический, несущий – обеспечение безопасности пассажиров и водителя.

- Оборудование транспортного средства - В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877, наличие органов управления, адаптированных для лиц с ограниченными физическими возможностями (с нарушениями функций нижних конечностей) в соответствии с программой реабилитации пострадавшего, выданной Бюро медико-социальной экспертизы.

- Срок эксплуатации - не менее 7 лет - в соответствии с Положением об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденным Постановлением Правительства № 286 от 15.05.2006 г.

Транспортное средство должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее – ТР ТС 018/2011).

Транспортное средство должно быть легковыми.

Транспортное средство должно быть 2019 или 2020 года изготовления.

В паспорте транспортного средства (электронном паспорте транспортного средства) должна быть отметка таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств».

Транспортное средство, предназначенное для лица с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций нижних конечностей (обеих ног) должно быть оборудовано адаптированными органами управления в соответствии с потребностью Заказчика (при наличии заявления от Получателя и с учетом сроков эксплуатации ранее выданного транспортного средства).

Органы управления транспортного средства, адаптированные для лица с ограниченными физическими возможностями, должны быть изготовлены и установлены в режиме промышленной сборки.

Адаптированные органы управления должны быть сертифицированы в составе транспортного средства.

Транспортное средство должно быть заправлено бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

Комплект документов на транспортное средство должен находиться внутри транспортного средства.

Требования к документам, подтверждающим соответствие транспортных средств установленным требованиям:

- одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011, с указанием на оборудование транспортного средства адаптированными органами управления (устройствами управления автомобилей категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций нижних конечностей);

- сертификат соответствия на адаптированные органы управления транспортного средства (устройства управления автомобилей категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций нижних конечностей).

**Требования к качеству товара:**

Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877.

**Требования к маркировке:**

Соответствие транспортного средства и его компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

**Документы, передаваемые вместе с транспортным средством:**

• гарантийный талон на транспортное средство;

• выписка из электронного паспорта транспортного средства, оформленного в системе электронных паспортов транспортных средств либо паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

• сервисная книжка;

• руководство по эксплуатации транспортного средства;

• договор передачи транспортного средства, который составляется в 3 (трех) экземплярах и подписывается Заказчиком, Поставщиком (представителем Поставщика) и Получателем;

• копия одобрения типа транспортного средства, с указанием на оборудование транспортного средства адаптированными органами управления (устройствами управления автомобилей категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций нижних конечностей);

• копия сертификата соответствия на адаптированные органы управления транспортного средства (устройства управления автомобилей категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций нижних конечностей);

• комплект дополнительных документов, необходимых для регистрации транспортного средства в органах Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (при необходимости);

• другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание транспортных средств.

**Перечень работ по предпродажной подготовке транспортных средств, включенных в** цену контракта:

- мойка наружной части транспортного средства;

- проверка наличия механических повреждений поверхности кузова. При необходимости устранение мелких повреждений кузова и лакокрасочного покрытия;

- проверка внешнего вида и ровности обивки салона;

- проверка наличия инструмента, комплектующих изделий и установка их на место;

- проверка и при необходимости зарядки аккумуляторной батареи. Проверка правильности и надежности ее крепления;

- проверка плотности, уровня и при необходимости доведения до нормы: охлаждающей жидкости; жидкости в бачках гидропривода тормозов и сцепления; масла в рулевом механизме; масла в картере двигателя; масла в коробке передач; жидкости в бачке омывателя стекол;

- проверка крепления колес, рулевого управления, ходовой части, шлангов и магистралей топливной и тормозной системы

В случае смерти Получателя или в связи с заключением медико-социальной экспертизы о непригодности Получателя к вождению автомобиля, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения таких сведений должен известить об этом Поставщика.

**Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества**

Гарантийный срок эксплуатации Товара, установленный Поставщиком на Товар, составляет 36 месяцев или 100 000 (сто тысяч) километров пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). В соответствии с Сервисной книжкой на товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы срок гарантии должен составлять 12 (двенадцать) месяцев вне зависимости от пробега.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с товаром, срок гарантии должен составлять 6 (шесть) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Получателю документах на такое оборудование.

Условия и порядок гарантийного обслуживания товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передаче товара. Поставщик должен информировать Получателя об условиях проведения гарантийного обслуживания поставленного товара.

Дата передачи товара Получателю указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

Расходы на гарантийное обслуживание товара в гарантийный срок несет Поставщик.

В период гарантийного срока Поставщик (представитель Поставщика) обеспечивает сервисное обслуживание транспортного средства на станциях технического обслуживания, находящихся в г. Омске.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Контрактом. На Товаре не должно быть механических повреждений.