**Техническое задание**

**на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами,**

**протезно-ортопедическими изделиями в 2020 году.**

1. **Способ определения поставщика:** Аукцион в электронной форме.
2. **Предмет государственного контракта:** Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами, протезно-ортопедическими изделиямив 2020 году: **Протезы нижних конечностей**

**Количество: всего 2 изделия, начальная (максимальная) цена контракта: 2 654 506** рублей **86** копеек**.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Технические характеристики | Кол-во, шт. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| Протез бедра для купания | Протез бедра модульный  Тип протеза: купальный;  Приемная гильза индивидуальная(одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные, крепление с использованием замка, вакуумной мембраны с выпускным клапаном. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Коленный шарнир полицентрический с функцией ручного замка, влагозащищенный. Стопа влагозащищенная. Подошва стопы имеет специальное рифление, предотвращающее проскальзывание на мокрых и скользких поверхностях.  Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. Срок гарантии протеза не менее 12 месяцев. | 1 | 201 687,43 | 201 687,43 |
| Протез бедра модульный с внешним источником энергии | Протез бедра модульный с внешним источником энергии.  Приемная гильза индивидуальная(одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные с использованием системы двухточечного принципа крепления. Гидравлический одноосный коленный шарнир с электронной системой управления, обеспечивающий безопасную физиологическую ходьбу на любой поверхности, с функцией автоматической постройки коленного шарнира под скорость и условия ходьбы получателя , с режимом, дающим возможность получателям заниматься спортивными упражнениями. Имеет дополнительный третий режим(3 Mode), возможность настройки сопротивления при разряженном аккумуляторе, а также улучшенная защита от проникновения влаги в коленный шарнир C-Leg. Угле пластиковая стопа с высокой степенью энергосбережения. Для инвалидов с высоким уровнем двигательной активности. Наличие поворотного регулировочно - соединительного устройства, обеспечивающего возможность поворота согнутой в колене искусственной голени относительно гильзы(для обеспечения самообслуживания пациента).Полуфабрикаты — титан на нагрузку до 125 кг. Косметическая облицовка модульная, съемная, пластиковая с защитной функцией. Крепление полимерным чехлом с использованием системы двухточечного принципа крепления.  Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. Срок гарантии протеза не менее 12 месяцев. | 1 | 2 452 819,43 | 2 452 819,43 |
| **ИТОГО** | | **2** |  | **2 654 506,86** |

1. **Источник финансирования заказа:** федеральный бюджет.
2. **Начальная (максимальная) цена контракта:**  **2 654 506** рублей **86** копеек.
3. **Расчет начальной (максимальной) цены контракта:** начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).
4. **Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):** Цена контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе расходы на закупку, страхование, уплату всех пошлин, налогов и обязательных платежей, поставку товара на территорию г. Красноярска, хранение товара, доставку товара Получателям до места жительства в пределах территории г. Красноярска, гарантийное обслуживание.
5. **Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** Выполнение работ по изготовления протеза бедра для купания и протеза бедра модульного с внешним источником энергии, и их передача инвалиду осуществляется на территории г. Красноярска в течение 60 (шестидесяти) дней с даты выдачи Заказчиком направления Исполнителю.
6. **Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:** Перечисление средств Заказчик осуществляет по мере представления, подписанного Сторонами, Актов приема-передачи изделия, реестра выполненных работ, акта поставки товара, отрывного талона к направлению, а также счета на оплату.
7. **Размер обеспечения заявки:** 1% от начальной (максимальной) цены контракта.
8. **Размер обеспечения исполнения государственного контракта:** 30% от начальной (максимальной) цены контракта.