**Описание объекта закупки**

на поставку специальных транспортных средств, оборудованных устройством ручного управления, для обеспечения застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве, по филиалу №16

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили должны быть легковыми.

Поставляемые автомобили должны быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (правой ноги; левой ноги, обеих ног) должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем**:

• гарантийный талон на автомобиль;

• паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

• сервисная книжка;

• руководство по эксплуатации автомобиля;

• договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

• копия одобрения типа транспортного средства;

• копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног);

• другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

**Требования к техническим характеристикам товара:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Технические характеристики автомобиля | Значение |
| 1 | Категория транспортного средства | М1 |
| 2 | Количество дверей | не менее 4 |
| 3 | Экологический класс | не менее - 5 |
| 4 | Колесная формула /ведущие колеса | 4х2 / передние |
| 5 | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| 6 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 7 | Двигатель | четырехтактный, бензиновый |
| 8 | Трансмиссия (тип) | механическая |
| 9 | Тип Коробка передач | с автоматическим управлением |
| 10 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |
| 11 | Оборудование автомобиля | В соответствии с пунктом 15Приложения №3 к ТР ТС 018/2011 |
| 12 | Топливо | Бензин с октановым числом не менее 95 |

**Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар**

Гарантия на Товар должен составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю.

В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Получателя вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Получателю документах на такое оборудование.

Количество всего: **5 штук.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  изделия | Модификации, требуемые для управления | Количество (шт.) |
| 1 | 2 | 3 |
| Автомобиль оборудованный адаптированными органами управления для лиц с патологией нижних конечностей | Для лица с нарушением функции правой ноги | 3 |
| Для лица с нарушением функции левой ноги | 1 |
|  | Для лица с нарушением функции обеих ног | 1 |
| Итого | | 5 |