**Техническое задание**

**на поставку кресел-колясок с электроприводом в 2020 году.**

**Источник финансирования**: средства федерального бюджета, перечисленные Фонду социального страхования Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств.

**Максимальная цена контракта:** 1 096 333,32 (Один миллион девяноста шесть тысяч триста тридцать три) рубля 32 копейки.

**Цена контракта включает** в себя все расходы на поставку Товара, доставку Товара до Получателей, налоги и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Обеспечение исполнения Контракта** предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 328900 рублей 00 копеек (Триста двадцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек (30 процентов от начальной (максимальной) цены контракта).

**Оплата:** расчет производится путем перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика, на основании счета, в течение 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения.

**Обеспечение гарантийных обязательств:** в размере 1 процентов от начальной (максимальной) цены контракта.

**Действие контракта:** контракт вступает в силу с момента заключения и действует по 30.11.2020 года. С 01.12.2020 г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

**Место, условия и сроки (периоды) поставки:** Передать Товар, соответствующий техническому заданию контракта (Приложение №1) непосредственно Получателю на основании направления в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления Заказчиком (филиалом Заказчика) Списка Получателей на электронную почту Поставщика, или в Кабинет Поставщика (по требованию Заказчика). Последняя выдача Товара Получателям в рамках государственного контракта должна быть осуществлена не позднее 01 октября 2020 года.

Поставка осуществляется на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на выбор Получателя: по месту жительства Получателя или до специально оборудованного для маломобильных групп населения пункта выдачи, находящегося в одном с получателем населенном пункте.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, маркировке, сроку и объему предоставленных гарантий качества товара, технические и функциональные характеристики товара** | | | | | | | |
| **Требования**  Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.  Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.  Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которое считается действительным согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».  Маркировка кресла-коляски должна содержать:  - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - номер декларации о соответствии;  - серийный номер данного кресла-коляски.  Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».  Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.  Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.  Гарантийный срок эксплуатации кресло коляски *не менее 12 месяцев, но не менее установленного производителем* со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.  Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет *не менее 12 месяцев* со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.  Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся на территории ХМАО-Югры для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок. | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование | Описание (характеристики) объекта закупки[[1]](#footnote-1) | | | | Ед. изм. | Кол-во |
| Наименование показателя [[2]](#footnote-2)  (неизменяемое) | | Значения показателей, которые не могут изменяться[[3]](#footnote-3)  (неизменяемое) | Изменяемое значение показателей (точное значение устанавливает участник закупки) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) | | Рама коляски из металлического сплава | Соответствие |  | Шт. | 1 |
| Ширина сиденья или возможность регулировки на заданное значение, см. |  | 30 |
| Глубина сиденья не менее, см |  | 35 |
| Высота сиденья не менее, см |  | 30 |
| Высота подлокотников не мене, см. |  | 20 |
| Высота подножки не менее, см. |  | 15 |
| Спинка с регулируемым углом наклона | Соответствие |  |
| Сиденье с регулируемым углом наклона. | Соответствие |  |
| Вид подлокотника, регулируемый по высоте. | Соответствие |  |
| Подножка с регулируемой опоры для стопы. | Соответствие |  |
| Поясной ремень | Наличие |  |
| Антиопрокидыватель | Наличие |  |
| Боковые фиксаторы | Наличие |  |
| Грузоподъемность кг. |  | Не менее 75 |
| максимальная скорость передвижения, км/ч. |  | Не менее 5 |
| Противопролежневая подушка | Наличие |  |
| Входное напряжение зарядного устройства, В. |  | 220 |
| Колеса пневматические | Соответствие |  |
| Максимальная высота преодолеваемого, препятствия, см. |  | Не менее 5 |
| Запас хода, км. |  | Не менее 30 |
| Электродвигатели мощностью не менее Вт. |  | Не менее 300 |
| 2 | Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) | | Рама коляски из металлического сплава | Соответствие |  | Шт. | 4 |
| Противопролежневая подушка | наличие |  |
| Абдуктор | наличие |  |
| Боковые поддержки | наличие |  |
| Ширина сиденья или возможность регулировки на заданное значение, см. |  | 40 (+,-1); 45 (+,-1) |
| Глубина сиденья, см. |  | Не менее 50 |
| Высота спинки, см. |  | Не менее 50 |
| Высота подлокотника, см. |  | Не менее 20 |
| Спинка с регулируемым углом наклона, градусы |  | Не менее 40 |
| максимальная скорость передвижения, км/ч. |  | Не менее 5 |
| Подголовник съемный, регулируемый | наличие |  |
| Максимальная высота преодолеваемого препятствия , см. |  | Не менее 5 |
| Фиксирующие ремни для туловища. | наличие |  |
| Подножка, регулируемая по высоте. | Соответствие |  |
| Грузоподъёмность, кг. |  | не менее 120 |
| Входное напряжение зарядного устройства, В. |  | 220 |
| Подлокотники съемные, регулируемые по горизонтали и по вертикали | наличие |  |
| Подножки откидные, регулируемые по углу наклона, и с опорами под стопы | наличие |  |
| Передние и задние колеса пневматические | наличие |  |
| Антиопрокидыватель | наличие |  |
| Возможность установки на правую и левую стороны пульта управления | наличие |  |
| Запас хода, км. |  | Не менее 30 |
| Электродвигатели мощностью не менее Вт. |  | Не менее 300 |
| В комплект кресла-коляски входят инструменты обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течении срока службы, насос, паспорт, гарантийный талон на русском языке. | | | | | | | |

1. 1 Выделенные курсивом параметры являются изменяемыми, при подачи коммерческого предложения необходимо указать конкретные показатели. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Вносить изменения в наименования показателей не допускается. [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допускается. [↑](#footnote-ref-3)