**Раздел III. Описание объекта закупки**

Техническое задание

На поставку технических средств реабилитации – поручней для обеспечения инвалидов в 2020 году.

Требования к техническим характеристикам.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **КТРУ и Наименование** | **Наименование (приказ Минтруда России от 13.02.2018 N 86н)** | **Вид и наименование технического средства реабилитации** | **Описание функциональных и технических характеристик закупаемого товара** | **Единица измерения Товара** | **Количество Товара** |
| 1. | - | 6-11-01 Поручни (перила) для самоподнимания угловые | Поручни (перила) для самоподнимания угловыеМодель 1 | Для обеспечения дополнительной опоры при перемещении и самообслуживания людей с ограниченными возможностями.- Поручень должен быть изготовлен из стальной трубы c защитным декоративным покрытием из порошковой эмали с последующей термической полимеризацией;- Диаметр трубы не менее 25 мм;- Поверхности поручней должны быть устойчивые к дезинфицирующим растворам;- Длина поручня 350 х 350 мм ±50 мм (допускается отклонение по габаритным размерам в пределах функционального допуска);- Угол сгибания поручней должен быть 120 градусов;- Безопасное расстояние между поручнем и поверхностью местом крепления должно быть не менее 50 мм;- Фланцы по краям поручня должны иметь отверстия под шурупы (не менее 2 шт.);- Должна быть установлена промежуточная опора с фланцем креплением к стене на основании сгиба поручня;Шурупы для монтажа поручня должны поставляться в комплекте. | шт. | 250 |
| 2. | - | 6-11-01 Поручни (перила) для самоподнимания угловые | Поручни (перила) для самоподнимания угловыеМодель 2 | Для обеспечения дополнительной опоры при перемещении и самообслуживания людей с ограниченными возможностями.- Поручень должен быть изготовлен из стальной трубы c защитным декоративным покрытием из порошковой эмали с последующей термической полимеризацией;- Диаметр трубы не менее 25 мм;- Поверхности поручней должны быть устойчивые к дезинфицирующим растворам;- Длина поручня 600 х 600 мм ±50 мм (допускается отклонение по габаритным размерам в пределах функционального допуска);- Угол сгибания поручней должен быть 120 градусов;- Безопасное расстояние между поручнем и поверхностью местом крепления должно быть не менее 50 мм;- Фланцы по краям поручня должны иметь отверстия под шурупы (не менее 2 шт.);- Должна быть установлена промежуточная опора с фланцем креплением к стене на основании сгиба поручня;Шурупы для монтажа поручня должны поставляться в комплекте. | шт. | 250 |
| 3. | - | 6-11-02 Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные) | Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные) Модель 1 | Для обеспечения дополнительной опоры при перемещении и самообслуживания людей с ограниченными возможностями.- Поручень должен быть изготовлен из стальной трубы c защитным декоративным покрытием из порошковой эмали с последующей термической полимеризацией;- Диаметр трубы не менее 25 мм;- Поверхность поручня должна быть устойчивая к дезинфицирующим растворам;- Длина поручня 400 мм ±50 мм (допускается отклонение по габаритным размерам в пределах функционального допуска); - Безопасное расстояние между поручнем и поверхностью местом крепления должно быть не менее 50 мм;- Фланцы по краям поручня должны иметь отверстия под шурупы (не менее 2 шт.);- Шурупы для монтажа поручня должны поставляться в комплекте. | шт. | 450 |
| 4. | - | 6-11-02 Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные) | Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные) Модель 2 | Для обеспечения дополнительной опоры при перемещении и самообслуживания людей с ограниченными возможностями.- Поручень должен быть изготовлен из стальной трубы c защитным декоративным покрытием из порошковой эмали с последующей термической полимеризацией;- Диаметр трубы не менее 25 мм;- Поверхность поручня должна быть устойчивая к дезинфицирующим растворам;- Длина поручня 600 мм ±50 мм (допускается отклонение по габаритным размерам в пределах функционального допуска); - Безопасное расстояние между поручнем и поверхностью местом крепления должно быть не менее 50 мм;- Фланцы по краям поручня должны иметь отверстия под шурупы (не менее 2 шт.);- Шурупы для монтажа поручня должны поставляться в комплекте. | шт. | 450 |
| **Итого:** | **1400** |