ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Выполнение работ по обеспечению инвалида Краснодарского края модульным протезом при вычленении бедра в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Описание объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм., руб. | Стоимость позиции, руб. |
| 1 | Протез при вычленении бедра модульный | Протез при вычленении бедра модульный должен быть с несущей приемной гильзой, индивидуального изготовления по слепку из слоистого пластика, с механическим тазобедренным шарниром с бесступенчатой регулировкой фазы сгибания и разгибания, с пневматическим многоосным коленным шарниром, с высокой подкосоустойчивостью и независимым бесступенчатым механизмом регулирования фазы сгибания и разгибания, углепластиковая стопа со средним уровнем энергосбережения, для инвалидов со средним и повышенным уровнем двигательной активности. У протеза при вычленения бедра модульного должно быть поворотное регулировочно-соединительное устройство, обеспечивающее возможность поворота согнутой в колене искусственной голени относительно гильзы (для обеспечения самообслуживания пациента). Полуфабрикаты титан должны быть рассчитаны на нагрузку до 125 кг, косметическая облицовка должна быть модульной из пенополиуретана, крепление осуществляться за счет корсета. | Штука | 1 | 1 055 483,33 | 1 055 483,33 |
| ИТОГО: | 1 |  | 1 055 483,33 |

В соответствии с приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно – ортопедическими изделиями до их замены» срок пользования техническими средствами реабилитации, протезом и протезно-ортопедическим изделием (далее ТСР) исчисляется с даты предоставления его инвалиду.

**Условия и сроки (периоды) выполнения работ.** Срок изготовления протезно-ортопедического изделия не должен превышать 60 дней со дня обращения инвалида с Направлением Заказчика. Срок завершения работ не позднее 31.10.2020 года. Срок действия Направления не позднее 30.08.2020 года.

**Место выполнения работ.** Российская Федерация, работы должны выполняться по месту протезирования, протезно-ортопедические изделия должны выдаваться непосредственно Получателю.

**Требования к качеству работ.** Протез при вычленении бедра модульный должен соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (п. 4.1.1, п.4.4.1);

- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 10328-2007 «Протезирование. Испытания конструкции протезов нижних конечностей. Требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 56137-2014 «Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления»;

- ГОСТ Р ИСО 29782-2014 «Протезы и ортезы. Факторы, учитывающие при определении характеристик протезов для лиц с ампутацией нижней конечностей»;

- ГОСТ Р ИСО 29781-2014 «Протезы и ортезы. Факторы, подлежащие включению в описание, физической активности лиц с ампутацией (ями) нижней конечности или врожденными дефектами сегмента (ов) нижней конечности».

**Требования к техническим и функциональным характеристикам работ.** Выполняемые работы по обеспечению протезом при вычленении бедра модульным должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения, дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления, компенсации ограничений их жизнедеятельности.

**Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий**, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и устранение косметических дефектов нижних конечностей пациента с помощью протеза при вычленении бедра модульного.

**Требования к результатам работ**. Работы по обеспечению протезом при вычленении бедра модульным будут считаться эффективно исполненными, если у инвалида будут восстановлены опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации и благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению протезом при вычленении бедра модульного должны выполняются с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Срок предоставления гарантии на выполненные работы** должен быть не менее 12 месяцев с момента выдачи изделия Получателю.

В течение гарантийного срока Исполнитель должен производить замену, ремонт изделия бесплатно. Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.