**Объект закупки:** ***Поставка кресел-колясок для инвалидов и детей-инвалидов***

Требования к условиям поставки:

1.1. Весь товар необходимого вида.

1.2. Весь товар новый, ранее не бывший в эксплуатации.

1.3. Качество, маркировка и комплектность поставляемого товара соответствуют государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.

1.4. Товар изготовлен промышленным способом.

1. Требования к документам, подтверждающим соответствие товара установленным требованиям:

- соответствие ГОСТам, другим стандартам, принятым в данной области;

3. Документы, передаваемые вместе с товаром:

-гарантийный талон;

-паспорт изделия;

- инструкция по эксплуатации.

4. Требования к количеству поставляемого Товара **–** Объем подлежащего к поставке товара невозможно определить.

5. Условия передачи определяются Заказчиком.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Товара** | **Номер позиции КТРУ/Наименование позиции КТРУ** | **Характеристики товара с минимальными и максимальными показателями** | **Характеристики товара, предлагаемого Поставщиком с конкретными показателями**  ***<\*>*** | **Единица измерения** |
| 30.92.20.000-00000012 / Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей  01.28.07.01.01.01  Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска имеет складную конструкцию по типу «трость». Рама кресла-коляски выполнена из алюминиевых труб. Поверхность рамной конструкции обеспечивает антикоррозийную защиту и устойчива к дезинфекции. Кресло-коляска оснащена мягким контурным подголовником, регулируемым по высоте. Кресло-коляска оснащена фиксирующим Н-образным ремнем для туловища с пятью точками крепления. Коляска оснащена откидными, регулируемыми по длине голени подножками. Кресло-коляска оснащена стояночными тормозами для задних колес. Коляска оснащена ручкой для сопровождающего лица. Кресло-коляска оснащена передними поворотными колесами с фиксаторами, с цельнолитыми шинами. Коляска оснащена быстросъемными задними колесами, с цельнолитыми шинами. Обивка сиденья и спинки выполнена из материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка сиденья и спинки съемная. Кресло-коляска имеет фиксированный угол наклона сиденья 30 градусов. Кресло-коляска имеет регулировку глубины сиденья.  Кресло-коляска имеет регулировку угла наклона спинки 10 градусов (с помощью инструмента).  Коляски поставляются в трех типоразмерах и имеют следующие показатели:  Ширина сиденья от 300 мм до 400мм  (в зависимости от типоразмера)  Грузоподъемность от 45,5 кг. до 77 кг. (в зависимости от типоразмера).  Вес коляски от 15,6 кг. до 16,4 кг (в зависимости от типоразмера).  Высота спинки не менее 630 мм.  В комплект поставки входит:  - инструкция для пользователя  (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества)  Дополнительное оснащение: столик, корзина для вещей, удлинитель спинки, разводящие ремни для бедер. |  | Шт. |
| 30.92.20.000-00000012 / Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей  01.28.07.01.02.02  Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска имеет складную конструкцию по типу «трость». Рама кресла-коляски выполнена из алюминиевых труб. Поверхность рамной конструкции обеспечивает антикоррозийную защиту и устойчива к дезинфекции. Кресло-коляска оснащена мягким контурным подголовником, регулируемым по высоте. Кресло-коляска оснащена фиксирующим Н-образным ремнем для туловища с пятью точками крепления. Коляска оснащена откидными, регулируемыми по длине голени подножками. Кресло-коляска оснащена стояночными тормозами для задних колес. Коляска оснащена ручкой для сопровождающего лица. Кресло-коляска оснащена передними поворотными колесами с фиксаторами, с цельнолитыми шинами. Коляска оснащена быстросъемными задними колесами, с цельнолитыми шинами. Обивка сиденья и спинки выполнена из материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка сиденья и спинки съемная. Кресло-коляска имеет фиксированный угол наклона сиденья 30 градусов. Кресло-коляска имеет регулировку глубины сиденья.  Кресло-коляска имеет регулировку угла наклона спинки 10 градусов (с помощью инструмента).  Коляски поставляются в трех типоразмерах и имеют следующие показатели:  Ширина сиденья от 300 мм до 400мм  (в зависимости от типоразмера)  Грузоподъемность от 45,5 кг. до 77 кг. (в зависимости от типоразмера).  Вес коляски от 15,6 кг. до 16,4 кг (в зависимости от типоразмера).  Высота спинки не менее 630 мм.  В комплект поставки входит:  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества)  Дополнительное оснащение: столик, корзина для вещей, удлинитель спинки, разводящие ремни для бедер. |  |  |
| 30.92.20.000-00000012 / Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей  01.28.07.02.01.01  Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска имеет складную конструкцию по типу «трость». Рама кресла-коляски выполнена из алюминиевых труб. Поверхность рамной конструкции обеспечивает антикоррозийную защиту и устойчива к дезинфекции. Кресло-коляска оснащена мягким контурным подголовником, регулируемым по высоте. Кресло-коляска оснащена фиксирующим Н-образным ремнем для туловища с пятью точками крепления. Коляска оснащена откидными, регулируемыми по длине голени подножками. Кресло-коляска оснащена стояночными тормозами для задних колес. Коляска оснащена ручкой для сопровождающего лица. Кресло-коляска оснащена передними поворотными колесами с фиксаторами, с пневматическими шинами. Коляска оснащена быстросъемными задними колесами, с пневматическими шинами. Обивка сиденья и спинки выполнена из материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка сиденья и спинки съемная. Кресло-коляска имеет фиксированный угол наклона сиденья 30 градусов. Кресло-коляска имеет регулировку глубины сиденья.  Кресло-коляска имеет регулировку угла наклона спинки 10 градусов (с помощью инструмента).  Коляски поставляются в трех типоразмерах и имеют следующие показатели:  Ширина сиденья от 300 мм до 400мм  (в зависимости от типоразмера)  Грузоподъемность от 45,5 кг. до 77 кг. (в зависимости от типоразмера).  Вес коляски от 15,6 кг. до 16,4 кг (в зависимости от типоразмера).  Высота спинки не менее 630 мм.  В комплект поставки входит:  - насос  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества)  Дополнительное оснащение: капюшон, корзина для вещей, удлинитель спинки, разводящие ремни для бедер. |  |  |
| 30.92.20.000-00000012 / Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей  01.28.07.02.02.02  Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска имеет складную конструкцию по типу «трость». Рама кресла-коляски выполнена из алюминиевых труб. Поверхность рамной конструкции обеспечивает антикоррозийную защиту и устойчива к дезинфекции. Кресло-коляска оснащена мягким контурным подголовником, регулируемым по высоте. Кресло-коляска оснащена фиксирующим Н-образным ремнем для туловища с пятью точками крепления. Коляска оснащена откидными, регулируемыми по длине голени подножками. Кресло-коляска оснащена стояночными тормозами для задних колес. Коляска оснащена ручкой для сопровождающего лица. Кресло-коляска оснащена передними поворотными колесами с фиксаторами, с пневматическими шинами. Коляска оснащена быстросъемными задними колесами, с пневматическими шинами. Обивка сиденья и спинки выполнена из материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка сиденья и спинки съемная. Кресло-коляска имеет фиксированный угол наклона сиденья 30 градусов. Кресло-коляска имеет регулировку глубины сиденья.  Кресло-коляска имеет регулировку угла наклона спинки 10 градусов (с помощью инструмента).  Коляски поставляются в трех типоразмерах и имеют следующие показатели:  Ширина сиденья от 300 мм до 400мм  (в зависимости от типоразмера)  Грузоподъемность от 45,5 кг. до 77 кг. (в зависимости от типоразмера).  Вес коляски от 15,6 кг. до 16,4 кг (в зависимости от типоразмера).  Высота спинки не менее 630 мм.  В комплект поставки входит:  - насос  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества)  Дополнительное оснащение: капюшон, корзина для вещей, удлинитель спинки, разводящие ремни для бедер. |  |  |
| 30.92.20.000-00000012 / Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей  01.28.07.01.01.01  Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Рама коляски изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и имеет складную конструкцию. Покрытие рамы кресла-коляски обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям.  Конструкция кресла-коляски имеет механизм сложения типа «трость».  Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.  Кресло-коляска оснащена раздельными ручками для сопровождающего лица, меняющими свое положение.  Обивка спинки и сиденья съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке.  Спинка имеет плавную (бесступенчатую) регулировку по углу наклона.  В оснащение спинки входит подголовник, регулируемый по высоте.  Сиденье, регулируемое по углу наклона в четырех положениях.  Сиденье оснащено мягким съемным абдуктором, пятиточечным ремнем безопасности, регулируемым по длине и съемно-откидным барьером-ограничителем.  Подножка, регулируемая по углу наклона до горизонтального положения.  Опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени.  Поворотные колеса цельнолитые или пневматические. Вилки поворотных колес оснащены механизмом фиксации положения колеса.  Задние колеса с системой амортизации, быстросъемные, двойные (с возможностью демонтажа без применения инструмента) и имеют цельнолитые или пневматические покрышки.  Задние колеса кресло-коляска оснащены раздельными стояночными тормозами  Коляски поставляются в трех типоразмерах и имеют следующие показатели:  Ширина сиденья от 300 мм до 400 мм (в зависимости от типоразмера);  Глубина сиденья от 280 мм до 310 мм (в зависимости от типоразмера);  Угол наклона спинки регулируемый в диапазоне не уже, чем от 20 º до 80º;  Диаметр поворотных колес не менее 180 мм. и не более 200 мм.  Диаметр задних колес не менее 220 мм. и не более 240 мм.  Высота спинки не менее 540 мм;  Габаритная ширина коляски не более 600 мм;  Вес коляски без дополнительного оснащения не более 17 кг;  Грузоподъемность коляски не менее 50 кг.  В комплект поставки входит:  - набор инструментов;  - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами);  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества |  |  |
| 30.92.20.000-00000012 / Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей  01.28.07.01.02.02  Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Рама коляски изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и имеет складную конструкцию. Покрытие рамы кресла-коляски обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям.  Конструкция кресла-коляски имеет механизм сложения типа «трость».  Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.  Кресло-коляска оснащена раздельными ручками для сопровождающего лица, меняющими свое положение.  Обивка спинки и сиденья съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке.  Спинка имеет плавную (бесступенчатую) регулировку по углу наклона.  В оснащение спинки входит подголовник, регулируемый по высоте.  Сиденье, регулируемое по углу наклона в четырех положениях.  Сиденье оснащено мягким съемным абдуктором, пятиточечным ремнем безопасности, регулируемым по длине и съемно-откидным барьером-ограничителем.  Подножка, регулируемая по углу наклона до горизонтального положения.  Опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени.  Поворотные колеса цельнолитые или пневматические. Вилки поворотных колес оснащены механизмом фиксации положения колеса.  Задние колеса с системой амортизации, быстросъемные, двойные (с возможностью демонтажа без применения инструмента) и имеют цельнолитые или пневматические покрышки.  Задние колеса кресло-коляска оснащены раздельными стояночными тормозами  Коляски поставляются в трех типоразмерах и имеют следующие показатели:  Ширина сиденья от 300 мм до 400 мм (в зависимости от типоразмера);  Глубина сиденья от 280 мм до 310 мм (в зависимости от типоразмера);  Угол наклона спинки регулируемый в диапазоне не уже, чем от 20 º до 80º;  Диаметр поворотных колес не менее 180 мм. и не более 200 мм.  Диаметр задних колес не менее 220 мм. и не более 240 мм.  Высота спинки не менее 540 мм;  Габаритная ширина коляски не более 600 мм;  Вес коляски без дополнительного оснащения не более 17 кг;  Грузоподъемность коляски не менее 50 кг.  В комплект поставки входит:  - набор инструментов;  - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами);  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) |  |  |
| 30.92.20.000-00000012 / Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей  01.28.07.02.01.01  Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Рама коляски изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и имеет складную конструкцию. Покрытие рамы кресла-коляски обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям.  Конструкция кресла-коляски имеет механизм сложения типа «трость».  Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.  Кресло-коляска оснащена раздельными ручками для сопровождающего лица, меняющими свое положение.  Обивка спинки и сиденья съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке.  Спинка имеет плавную (бесступенчатую) регулировку по углу наклона.  В оснащение спинки входит подголовник, регулируемый по высоте.  Сиденье, регулируемое по углу наклона в четырех положениях.  Сиденье оснащено мягким съемным абдуктором, пятиточечным ремнем безопасности, регулируемым по длине и съемно-откидным барьером-ограничителем.  Подножка, регулируемая по углу наклона до горизонтального положения.  Опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени.  Поворотные колеса цельнолитые или пневматические. Вилки поворотных колес оснащены механизмом фиксации положения колеса.  Задние колеса с системой амортизации, быстросъемные, двойные (с возможностью демонтажа без применения инструмента) и имеют цельнолитые или пневматические покрышки.  Задние колеса кресло-коляска оснащены раздельными стояночными тормозами  Коляски поставляются в трех типоразмерах и имеют следующие показатели:  Ширина сиденья от 300 мм до 400 мм (в зависимости от типоразмера);  Глубина сиденья от 280 мм до 310 мм (в зависимости от типоразмера);  Угол наклона спинки регулируемый в диапазоне не уже, чем от 20 º до 80º;  Диаметр поворотных колес не менее 180 мм. и не более 200 мм.  Диаметр задних колес не менее 220 мм. и не более 240 мм.  Высота спинки не менее 540 мм;  Габаритная ширина коляски не более 600 мм;  Вес коляски без дополнительного оснащения не более 17 кг;  Грузоподъемность коляски не менее 50 кг.  В комплект поставки входит:  - набор инструментов;  - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами);  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества)  Дополнительное оснащение: зимний мешок, дождевик, капюшон. |  |  |
| 30.92.20.000-00000012 / Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей  01.28.07.02.02.02  Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Рама коляски изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и имеет складную конструкцию. Покрытие рамы кресла-коляски обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям.  Конструкция кресла-коляски имеет механизм сложения типа «трость».  Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.  Кресло-коляска оснащена раздельными ручками для сопровождающего лица, меняющими свое положение.  Обивка спинки и сиденья съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке.  Спинка имеет плавную (бесступенчатую) регулировку по углу наклона.  В оснащение спинки входит подголовник, регулируемый по высоте.  Сиденье, регулируемое по углу наклона в четырех положениях.  Сиденье оснащено мягким съемным абдуктором, пятиточечным ремнем безопасности, регулируемым по длине и съемно-откидным барьером-ограничителем.  Подножка, регулируемая по углу наклона до горизонтального положения.  Опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени.  Поворотные колеса цельнолитые или пневматические. Вилки поворотных колес оснащены механизмом фиксации положения колеса.  Задние колеса с системой амортизации, быстросъемные, двойные (с возможностью демонтажа без применения инструмента) и имеют цельнолитые или пневматические покрышки.  Задние колеса кресло-коляска оснащены раздельными стояночными тормозами  Коляски поставляются в трех типоразмерах и имеют следующие показатели:  Ширина сиденья от 300 мм до 400 мм (в зависимости от типоразмера);  Глубина сиденья от 280 мм до 310 мм (в зависимости от типоразмера);  Угол наклона спинки регулируемый в диапазоне не уже, чем от 20 º до 80º;  Диаметр поворотных колес не менее 180 мм. и не более 200 мм.  Диаметр задних колес не менее 220 мм. и не более 240 мм.  Высота спинки не менее 540 мм;  Габаритная ширина коляски не более 600 мм;  Вес коляски без дополнительного оснащения не более 17 кг;  Грузоподъемность коляски не менее 50 кг.  В комплект поставки входит:  - набор инструментов;  - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами);  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества)  Дополнительное оснащение: зимний мешок, дождевик, капюшон. |  |  |
| 30.92.20.000-00000012 / Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей  01.28.07.01.01.01  Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска имеет следующие технические характеристики:  - кресло-коляска оснащена съемной, откидной ножной опорой;  - кресло-коляска снабжена рычагами стояночного тормоза слева и справа.  - кресло-коляска оснащена колесами, имеющими задние и передние цельнолитые шины;  - кресло-коляска оснащена ремнем безопасности с пятью точками крепления, который регулируется по длине и имеет надежную застежку;  - поверхность рамной конструкции обеспечивает антикоррозийную защиту и устойчива к дезинфекции;  - наличие подлокотников, являющимися неотделимой частью кресла-коляски.  Сиденье имеет возможность регулировки по ширине и глубине.  Спинка сиденья с изменяемым углом наклона, оборудована подголовником, регулируемым по высоте. Сиденье оснащено мягким, съемным абдуктором.  Поставляется в двух размерах  1 размер - регулируемая ширина сиденья в диапазоне не уже , чем от 230 мм до 255 мм,  2 размер - регулируемая ширина сиденья в диапазоне не уже, чем от 275 мм до 320 мм.  Спинка кресла-коляски с регулируемым углом наклона спинки.  - регулировка угла наклона спинки в диапазоне:  нижняя граница не менее 95 градусов,  верхняя граница не более 165 градусов;  Вес коляски не более 27 кг.  Грузоподъемность не менее 75 кг.  В комплект поставки входит:  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества)  Дополнительное оснащение: столик. |  |  |
| 30.92.20.000-00000012 / Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей  01.28.07.01.02.02  Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска имеет следующие технические характеристики:  - кресло-коляска оснащена съемной, откидной ножной опорой;  - кресло-коляска снабжена рычагами стояночного тормоза слева и справа.  - кресло-коляска оснащена колесами, имеющими задние и передние цельнолитые шины;  - кресло-коляска оснащена ремнем безопасности с пятью точками крепления, который регулируется по длине и имеет надежную застежку;  - поверхность рамной конструкции обеспечивает антикоррозийную защиту и устойчива к дезинфекции;  - наличие подлокотников, являющимися неотделимой частью кресла-коляски.  Сиденье имеет возможность регулировки по ширине и глубине.  Спинка сиденья с изменяемым углом наклона, оборудована подголовником, регулируемым по высоте. Сиденье оснащено мягким, съемным абдуктором.  Поставляется в двух размерах  1 размер - регулируемая ширина сиденья в диапазоне не уже , чем от 230 мм до 255 мм,  2 размер - регулируемая ширина сиденья в диапазоне не уже, чем от 275 мм до 320 мм.  Спинка кресла-коляски с регулируемым углом наклона спинки.  - регулировка угла наклона спинки в диапазоне:  нижняя граница не менее 95 градусов,  верхняя граница не более 165 градусов;  Вес коляски не более 27 кг.  Грузоподъемность не менее 75 кг.  В комплект поставки входит:  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества)  Дополнительное оснащение: столик. |  |  |
| 30.92.20.000-00000012 / Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей  01.28.07.02.01.01  Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска имеет следующие технические характеристики:  - кресло-коляска оснащена съемной, откидной ножной опорой;  - кресло-коляска снабжена рычагами стояночного тормоза слева и справа.  - кресло-коляска оснащена колесами, имеющими задние и передние цельнолитые шины;  - кресло-коляска оснащена ремнем безопасности с пятью точками крепления, который регулируется по длине и имеет надежную застежку;  - поверхность рамной конструкции обеспечивает антикоррозийную защиту и устойчива к дезинфекции;  - наличие подлокотников, являющимися неотделимой частью кресла-коляски.  Сиденье имеет возможность регулировки по ширине и глубине.  Спинка сиденья с изменяемым углом наклона, оборудована подголовником, регулируемым по высоте. Сиденье оснащено мягким, съемным абдуктором.  Поставляется в двух размерах  1 размер - регулируемая ширина сиденья в диапазоне не уже , чем от 230 мм до 255 мм,  2 размер - регулируемая ширина сиденья в диапазоне не уже, чем от 275 мм до 320 мм.  Спинка кресла-коляски с регулируемым углом наклона спинки.  - регулировка угла наклона спинки в диапазоне:  нижняя граница не менее 95 градусов,  верхняя граница не более 165 градусов;  Вес коляски не более 27 кг.  Грузоподъемность не менее 75 кг.  В комплект поставки входит:  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) |  |  |
| 30.92.20.000-00000012 / Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей  01.28.07.02.02.02  Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска имеет следующие технические характеристики:  - кресло-коляска оснащена съемной, откидной ножной опорой;  - кресло-коляска снабжена рычагами стояночного тормоза слева и справа.  - кресло-коляска оснащена колесами, имеющими задние и передние цельнолитые шины;  - кресло-коляска оснащена ремнем безопасности с пятью точками крепления, который регулируется по длине и имеет надежную застежку;  - поверхность рамной конструкции обеспечивает антикоррозийную защиту и устойчива к дезинфекции;  - наличие подлокотников, являющимися неотделимой частью кресла-коляски.  Сиденье имеет возможность регулировки по ширине и глубине.  Спинка сиденья с изменяемым углом наклона, оборудована подголовником, регулируемым по высоте. Сиденье оснащено мягким, съемным абдуктором.  Поставляется в двух размерах  1 размер - регулируемая ширина сиденья в диапазоне не уже , чем от 230 мм до 255 мм,  2 размер - регулируемая ширина сиденья в диапазоне не уже, чем от 275 мм до 320 мм.  Спинка кресла-коляски с регулируемым углом наклона спинки.  - регулировка угла наклона спинки в диапазоне:  нижняя граница не менее 95 градусов,  верхняя граница не более 165 градусов;  Вес коляски не более 27 кг.  Грузоподъемность не менее 75 кг.  В комплект поставки входит:  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) |  |  |

***<\*> Заполняется по материалам Победителя проведенного электронного аукциона.***

Для целей настоящей закупки используется терминология, определенная Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

**Требования к функциональным характеристикам.**

Кресло-коляски для инвалидов и детей-инвалидов прогулочные и комнатные - техническое средство реабилитации, предназначенное для транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, для использования в помещениях и на дорогах с твердым покрытием при правильной фиксации тела в положении сидя и полулежа. Коляски обеспечивают ребенку безопасное, комфортное и стабильное положение, предотвращает дальнейшее развитие костных деформаций. Передвижение осуществляется при помощи сопровождающего лица.

**Требования к качеству**

Поставщик поставляет кресла-коляски, имеющие действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификаты соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), либо декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.

**Требования к эксплуатационным характеристикам, безопасности, экологической безопасности**

Обслуживание проводится в соответствии с инструкцией по эксплуатации Получателем.

Расходы на эксплуатацию при их возникновении оплачиваются Поставщиком.

Осуществление монтажа и наладки поставляемых кресел-колясок производится Поставщиком.

Обучение инвалидов правилам пользования и обслуживания производится Поставщиком.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации.

Кресло-коляска соответствует требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-коляски конкретных типов.

Кресло-коляска новая (не бывшая ранее в употреблении), свободна от прав третьих лиц.

**Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара**

Хранение осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории изделий.

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Надписи на упаковке выполнены на русском языке и содержат информацию о Товаре, в том числе наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, страны происхождения.

Гарантии качества

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.

Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг Российская Федерация, Томская область, по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта выдачи товара (по согласованию с Получателем).

Срок поставки товаров, завершения работы, график оказания услуг Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара (приложение N 4 к Контракту) до "20" ноября 2020 года.