**Техническое задание на закупку лазерных многофункциональных устройств**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметры многофункционального устройства, тип 1** | **Характеристики** |
| Тип устройства, тип печати | Многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир или принтер/сканер/копир/факс) |
| Необходимое количество | 4 шт. |
| Технология печати | Лазерная |
| Цветность печати | Черно-белая |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | Не менее 1200x1200 dpi |
| Производительность (нагрузка в месяц) | От 150 000 страниц в месяц до 300 000 страниц в месяц |
| Максимальный формат печати | А4 |
| Скорость печати | Не менее 55 стр/мин (ч/б А4) |
| Тип сканера | Планшетный/протяжный с автоподатчиком |
| Устройство автоподачи оригиналов | Двустороннее |
| Автоматическая двухсторонняя печать | Есть |
| Разрешение при сканировании | Не менее 600 x 600 точек на дюйм |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | Не менее 600x600 dpi |
| Скорость копирования | Не менее 55 стр/мин (ч/б А4) |
| Поддерживаемые ОС | Windows, Linux, Mac OS, iOS |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Диагональ дисплея | Не менее 4 дюйм и не более 9 дюймов |
| Время разогрева | Не более 25 секунд |
| Время выхода первого отпечатка | Не более 5 cек. |
| Ресурс черно-белого картриджа | Не менее 25 000 страниц |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB (USB 2.0 и выше) |
| Печать на: | Карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Питание | От электросети 220 В |
| Блок питания | Встроенный |
| Вес | Не более 80 кг |
| Гарантийный срок | Не менее 365 дней |

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметры многофункционального устройства, тип 2** | **Характеристики** |
| Тип устройства, тип печати | Многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир или принтер/сканер/копир/факс) |
| Необходимое количество | 8 шт. |
| Технология печати | Лазерная |
| Цветность печати | Черно-белая |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | Не менее 1200x1200 dpi |
| Производительность (нагрузка в месяц) | От 75 000 страниц в месяц до 150 000 страниц в месяц |
| Максимальный формат печати | А3 |
| Скорость печати | Не менее 30 стр/мин (ч/б А4), не менее 15 стр/мин (ч/б А3) |
| Тип сканера | Планшетный/протяжный с автоподатчиком |
| \Устройство автоподачи оригиналов | Двустороннее |
| Автоматическая двухсторонняя печать | Есть |
| Разрешение при сканировании | Не менее 600 x 600 точек на дюйм |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | Не менее 600x600 dpi |
| Скорость копирования | Не менее 30 стр/мин (ч/б А4), не менее 15 стр/мин (ч/б А3) |
| Время выхода первой копии | Не более 5.2 сек. |
| Поддерживаемые ОС | Windows, Linux, Mac OS, iOS |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Диагональ дисплея | Не менее 4 дюйм и не более 9 дюймов |
| Время разогрева | Не более 20 секунд |
| Время выхода первого отпечатка | Не более 5.20 cек. (ч/б) |
| Ресурс черно-белого картриджа | Не менее 15 000 страниц |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB (USB 2.0 и выше) |
| Печать на: | Карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Питание | От электросети 220 В |
| Блок питания | Встроенный |
| Вес | Не более 80 кг |
| Гарантийный срок | Не менее 365 дней |

Товар должен быть надлежащего качества, новым, ранее неиспользованным, не бывшим в употреблении.

Доставка Товара в адрес «Заказчика» и погрузочно-разгрузочные работы должны осуществляться «Поставщиком».

Поставка Товара должна быть осуществлена Поставщиком: в течение 1 календарного дня с момента подписания контракта.

Поставку Товара необходимо осуществлять по адресу Заказчика: 364024, РФ, Чеченская Республика, г. Грозный, б-р им. М.А. Эсамбаева, 1

В обязанности поставщика входит:

1. Поставка Товара собственными силами и средствами с соблюдением условий хранения и транспортировки.
2. Произвести погрузочно-разгрузочные работы в здании заказчика по адресам г. Грозный, б-р им. М.А. Эсамбаева, 1 (4 этажа) и г. Грозный, ул. А.А. Айдамирова, 131А (4 этажа), обеспечить сохранность груза от повреждений при перевозке и разгрузке.
3. Произвести пуско-наладочные работы, с интеграцией в действующую СКС (структурированная-кабельная система) Заказчика.

Гарантия должна предоставляться с момента перехода права собственности на Товар к Заказчику и не может быть менее 12 месяцев (365 дней).

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком документа (гарантийного талона), подтверждающего гарантийные обязательства. Гарантийные обязательства подразумевают устранение Поставщиком заводских дефектов, выявленных в процессе эксплуатации Товара.

В течение гарантийного срока Поставщик своими силами и за свой счет должен произвести ремонт или замену неисправного товара, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления (письменного, на бумажном носителе или в электронном виде на адрес электронной почты).

На время ремонтных, диагностических и иных работ, в рамках гарантийного периода, Поставщик обязан обеспечить подменное МФУ, аналогичных характеристик, на весь срок подмены.

Гарантийный срок должен быть продлен на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.