**Техническое задание**

**Поставка инвалидам (детям-инвалидам) ходунков с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП)**

**Наименование и описание объекта закупки**

Поставка инвалидам (детям-инвалидам) ходунков с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) (далее – ТСР, ходунки соответственно) предназначены для постепенной адаптации пациентов, находящихся в положении лежа, в положение стоя, обеспечивает оптимальную поддержку стоп, коленей и бедер.

Общее количество поставляемого товара – **13 шт.**

**Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) – 6 шт.**

Рама - металлическая с порошковым покрытием, складная, регулируемая по высоте.

Фиксатор грудной клетки – мягкий, регулируемый по высоте, углу крепления и объему.

Фиксатор предплечья - регулируемые по высоте, ротации, углу.

Рукоятки – нескользящие, регулируемые по высоте и углу наклона.

Фиксатор таза - мягкий, регулируемый по высоте.

Фиксатор бедер – регулируемый по горизонтали и вертикали.

Фиксатор голеностопов - мягкие, регулируемые по длине шага и расстоянию между голеностопами.

Оснащение колесами - 4 колеса, задние колеса с индивидуальными тормозами.

Рост пользователя в диапазоне - от 70 см до 115 см.

**Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) – 3 шт.**

Рама - металлическая с порошковым покрытием, складная, регулируемая по высоте.

Фиксатор грудной клетки – мягкий, регулируемый по высоте, углу крепления и объему.

Фиксатор предплечья - регулируемые по высоте, ротации, углу.

Рукоятки – нескользящие, регулируемые по высоте и углу наклона.

Фиксатор таза - мягкий, регулируемый по высоте.

Фиксатор бедер – регулируемый по горизонтали и вертикали.

Фиксатор голеностопов - мягкие, регулируемые по длине шага и расстоянию между голеностопами.

Оснащение колесами - 4 колеса, задние колеса с индивидуальными тормозами.

Рост пользователя в диапазоне - от 100 см до 140 см.

**Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) – 4 шт.**

Рама - металлическая с порошковым покрытием, складная, регулируемая по высоте.

Фиксатор грудной клетки – мягкий, регулируемый по высоте, углу крепления и объему.

Фиксатор предплечья - регулируемые по высоте, ротации, углу.

Рукоятки – нескользящие, регулируемые по высоте и углу наклона.

Фиксатор таза - мягкий, регулируемый по высоте.

Фиксатор бедер – регулируемый по горизонтали и вертикали.

Фиксатор голеностопов - мягкие, регулируемые по длине шага и расстоянию между голеностопами.

Оснащение колесами - 4 колеса, задние колеса с индивидуальными тормозами.

Рост пользователя в диапазоне - от 130 см до 195 см.

**Срок поставки товара**

С даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 30 ноября 2020 года. Поставка товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Место поставки**

Поставка товара осуществляется по месту жительства Получателя или в пунктах выдачи (по выбору Получателя).

В случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара:

- обеспечить передачу Товара Получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», в том числе с привлечением соисполнителей;

- установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

**Требования к комплектности, маркировке, упаковке ТСР**

Упаковка ходунков должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки, хранения и удобство погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При передаче изделия Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия.

**Требования к гарантийному сроку товара**

ТСР имеет установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю соответствующий сроку пользования ТСР, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 85н "Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены". Гарантийный срок ТСР указывается Поставщиком в гарантийном талоне на ТСР и заверяется печатью Поставщика.

Гарантийный срок товара составляет **12 месяцев** со дня подписания Получателем акта приема-передачи товара. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации товара.

Гарантии качества ТСР распространяются на товар в целом, включая составные части и комплектующие изделия ТСР. Гарантийный срок на составные части и комплектующие изделия ТСР считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с гарантийным сроком на это изделие, если иное не предусмотрено стандартом и техническими условиями на основное изделие.

Гарантийное обслуживание ТСР осуществляется Поставщиком в течение гарантийного срока.

Срок выполнения гарантийного ремонта товара не должен превышать 5 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены товара не должен превышать 10 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем товара на гарантийный ремонт или для замены поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного товара поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки товара на гарантийный ремонт (если товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

Расходы на обслуживание ТСР в гарантийный срок осуществляются за счет средств Поставщика, за исключением расходов, связанных с плановой заменой расходных материалов.

Поставщик предоставляет Заказчику технический паспорт на ТСР на русском языке, гарантийный талон, подписанный Поставщиком и заверенный печатью, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации Получателя (Заказчика).

**Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам**

ТСР должно иметь действующее **регистрационное удостоверение на медицинское изделие (Ходунки)**, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, выданное в соответствии со ст. 38 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011.

Ходунки должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 11199-1-2015 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 1. Ходунки», ГОСТ Р ИСО 11199-2-2010 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 2. Ходунки на колесиках».

Сырье и материалы для изделий должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.