**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Поставка транспортных средств с адаптированными органами управления, предназначенных для обеспечения в 2020 году застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

1. **Наименование, количество, технические характеристики транспортных средств с адаптированными органами управления (далее – ТС) по этапам поставки:**

***I этап***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики | | | Количество, штук |
| Категория ТС | должна быть М1 (автомобили легковые) | |  |
| Экологический класс | не ниже 5 | |
| Схема компоновки транспортного средства | должна быть переднеприводная | |
| Тип кузова | хечбек или седан | |
| Количество дверей | не менее 5 | |
| Количество мест для сидения | не менее 5 | |
| Двигатель (тип) | должен быть четырехтактный, бензиновый | |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не менее 1596 | |
| Трансмиссия (тип) | должна быть механическая | |
| Оборудование транспортного средства (в соответствии с п.15 Приложения №3 к ТР ТС 018/2011) | для управления с нарушением функции левой нижней конечности  или эквивалентным нарушением | | 6 |
| для управления с нарушением функции правой нижней конечности  или эквивалентным нарушением | | 6 |
| для управления с нарушением функции обеих нижних конечностей  или эквивалентным нарушением | | 1 |
| Итого: | | | 13 |
| Категория ТС | | должна быть М1 (автомобили легковые) | 1 |
| Экологический класс | | не ниже 5 |
| Схема компоновки транспортного средства | | должна быть переднеприводная |
| Тип кузова | | хечбек или седан |
| Количество дверей | | не менее 5 |
| Количество мест для сидения | | не менее 5 |
| Двигатель (тип) | | должен быть четырехтактный, бензиновый |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | | не менее 1596 |
| Трансмиссия (тип) | | должна быть автоматическая |
| Оборудование транспортного средства (в соответствии с п.15 Приложения №3 к ТР ТС 018/2011) | | для управления с нарушением функции левой нижней конечности  или эквивалентным нарушением |
| ***Итого по I этапу*** | | | ***14*** |

***II этап***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики | | Количество, штук |
| Категория ТС | должна быть М1 (автомобили легковые) |  |
| Экологический класс | не ниже 5 |
| Схема компоновки транспортного средства | должна быть переднеприводная |
| Тип кузова | хечбек или седан |
| Количество дверей | не менее 5 |
| Количество мест для сидения | не менее 5 |
| Двигатель (тип) | должен быть четырехтактный, бензиновый |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не менее 1596 |
| Трансмиссия (тип) | должна быть механическая |
|  | для управления с нарушением функции левой нижней конечности  или эквивалентным нарушением | 1 |
| для управления с нарушением функции обеих нижних конечностей  или эквивалентным нарушением | 1 |
| для управления с посттравматической деформацией правой стопы или эквивалентным нарушением | 1 |
| Итого: | | 3 |
| ***Итого по II этапу*** | | ***3*** |
| **ИТОГО по I и II этапам** | | **17** |

|  |
| --- |
| 1. **Условия поставки Товара** |
| Поставка ТС должна осуществляться, в г. Москве в помещении автосалона, в два этапа:  I этап: с момента заключение контракта в срок не более 20 (двадцати) календарных дней с момента обращения Получателя с направлением по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н (далее - Направление на получение товара).  II этап: с 01.12.2020 в срок не более 20 (двадцати) календарных дней с момента обращения Получателя с Направлением на получение товара.  В течение 3 (трех) рабочих дней поставщик обязан сообщить Заказчику о факте поступления ТС в автосалон и обеспечить бесплатное хранение ТС до передачи его Получателю.  Поставка ТС должна производиться одномоментно и включать:  - передачу ТС Получателю (условия транспортировки ТС должны полностью обеспечивать его сохранность от любых повреждений);  - гарантийное обслуживание и ремонт ТС;  - консультативно-практическую помощь по использованию ТС.  При передаче ТС Получателю поставщик должен оформить следующие документы:  - акт приема-передачи ТС Получателем;  - трехсторонний договор между Заказчиком, поставщиком и Получателем о приобретении Получателем ТС и оплате его стоимости Заказчиком, в 3 (трех) экземплярах;  - комплект документов на ТС, который должен находиться внутри ТС и содержать:  - паспорт ТС с отметкой об уплате утилизационного сбора (или об обосновании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 № 870 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств»;  - гарантийный талон;  - сервисную книжку;  - руководство по эксплуатации;  - руководство по эксплуатации специального оборудования, предназначенного для использования лицами с нарушением функций нижних конечностей;  - заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих соответствие ТС и компонентов ТС требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011), включающие: копию свидетельства о безопасности конструкции ТС, а для компонентов ТС – копию декларации о соответствии и/или сертификат соответствия;  - документы, в которых определены условия гарантии, перечень и адреса сервисных центров, имеющих право осуществлять гарантийное обслуживание ТС;  - комплект документов для регистрации ТС.  Передаваемые Получателю ТС должны быть заправлены бензином, предусмотренной заводом-производителем, в объеме не менее 5 (пяти) литров.  Передача ТС Получателям должна осуществляться в помещении автосалона, приспособленного для людей с ограниченными возможностями.  В соответствии с частью 15 ТР ТС 018/2011 органы управления ТС, адаптированные для лиц с ограниченными физическими возможностями, должны удовлетворять следующим требованиям:  - обеспечение удобства доступа в салон ТС и на водительское место;  - возможность регулировки для индивидуальной адаптации под конкретного Получателя;  - соответствие требованиям Правил ООН № 12-03 и 21-01 в отношении травмобезопасности;  - не должны мешать друг другу при одновременном манипулировании несколькими органами управления при совершении управляющих воздействий;  - не должны препятствовать возможности управлять ТС при помощи штатных органов управления (при наличии);  - не должны ухудшать доступность и удобство пользования другими органами управления ТС.  Рабочий ход органов управления должен обеспечивать неизменность рабочей позы Получателя при выполнении управляющих воздействий.  Привод органов управления должен обеспечивать надежную передачу и плавное изменение усилий без люфтов, заеданий и рывков и траекторию движения органов управления без заметных деформаций элементов и звеньев приводов.  Усилие на ручном органе управления скоростью движения ТС не должно превышать 35 Н. |
| 1. **Условия оплаты** |
| Оплата ТС осуществляется филиалом Заказчика в два этапа на основании счета, товарной накладной или универсального передаточного документа в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания обеими сторонами акта приемки-передачи товара, который подписывается на основании следующих документов:  - копии паспорта ТС;  - трехстороннего договора, заключенного между поставщиком (представителем поставщика), Получателем и Заказчиком;  - акта приемки товара Получателем. |
| 1. **Требования к гарантиям качества и безопасности** |
| ТС должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации), не должны содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении элементов, узлов, деталей.  ТС должны быть изготовлены промышленным способом не ранее 2020 года.  Гарантийный срок на ТС, а также отдельные его комплектующие детали и элементы, устанавливается заводом-производителем.  Гарантийный срок на установленное дополнительное оборудование, устанавливается поставщиком или заводом-изготовителем ТС, или поставщиком дополнительного оборудования.  Условия, порядок и сроки гарантийного обслуживания ТС должны быть указаны в сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передаче ТС.  В регистрационной карточке сервисной книжки должна быть:  - указана дата передачи ТС Получателю;  - проставлен штамп (печать) о продаже ТС и подпись уполномоченного представителя поставщика.  Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации ТС, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в сервисной книжке.  Недостатки, неисправности, обнаруженные в ТС, подлежат устранению поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи ТС Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ по ремонту.  Гарантийное обслуживание и ремонт ТС, связанный с наличием заводского дефекта, в период гарантийного срока эксплуатации производится за счет поставщика или иного официального дилера завода-изготовителя.  Передаваемые Получателям ТС и компоненты ТС, должны соответствовать требованиям, установленным:  - ТР ТС 018/2011, в том числе дополнительным требованиям, установленным к ТС категории M1, предназначенным для лиц с ограниченными физическими возможностями;  - ГОСТ 33670-2015 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия»;  - ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки»;  - ГОСТ 33668-2015 «Автомобильные транспортные средства. Органы управления для водителей-инвалидов с нарушением функций рук и ног. Технические требования и методы испытаний». |
| 1. **Особые условия** |
| При исполнении государственного контракта предусматривается возможность применения электронного документооборота, при котором оформление первичных учетных документов и иных сопутствующих документов может осуществляться в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее соответственно - УКЭП, электронные документы), включая, но не ограничиваясь следующими:   * документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки поставленного Товара; * документы о результатах такой приемки; * документы на оплату поставленного Товара; * дополнительные соглашения к государственному контракту; * требования об оплате неустоек (штрафов, пеней).   Обмен электронными документами в данном случае должен осуществляться с обязательным применением УКЭП, с проверкой сертификата ключа в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии нормами Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».  При осуществлении обмена электронными документами должны использоваться форматы документов, которые утверждены приказами Федеральной налоговой службы. Если форматы документов не утверждены, то используют согласованные между поставщиком и Заказчиком форматы.  Электронные документы не требуют дублирования документами оформленными на бумажных носителях информации.  Электронный документ, подписанный УКЭП, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.  Обмен электронными документами осуществляется в реестре документов об исполнении контракта в ЕИС. В случае невозможности обмена электронными документами при исполнении контракта в связи с технической недоступностью указанного реестра стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде. В этом случае в период технической недоступности реестра документов об исполнении контракта в ЕИС Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью и заверением печатью организации. |