ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Поставка кресло-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочных, комнатных (для инвалидов и детей-инвалидов) для обеспечения ими в 2020 году**

**Предмет:** поставка кресло-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочных, комнатных (для инвалидов и детей-инвалидов) для обеспечения ими в 2020 году.

**Место поставки товара:** в пределах г. Астрахани и Астраханской области (доставить товар до конкретного инвалида при согласии Получателя о предоставлении информации личного характера Поставщику).

**Период поставки товара:** по 20.11.2020г;

**Срок поставки товара:** в течение 15 дней с момента получения направлений;

**Срок действия контракта:** до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

**Порядок оплаты:** Оплата производится после получения Заказчиком Актов приема-передачи Изделий и Реестров Получателей, счета, счета-фактуры. После произведенных расчетов стороны подписывают акт сверки взаиморасчетов.

**Описание изделия (услуги, работы): Поставка кресло-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочных, комнатных (для инвалидов и детей-инвалидов) для обеспечения ими в 2020 году.**

Количество: 24 шт

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Описание функциональных и технических характеристик** |  |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов): Предназначена для передвижения детей-инвалидов, больных ДЦП при помощи сопровождающего лица в условиях улицы. Рама должна быть складной, облегченной, изготовленной из высокопрочного сплава. Покрытие рамы кресла-коляски обеспечивает устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Обивка спинки и сидения должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Кресло-коляска должна быть оснащена боковыми опорами для тела регулируемые по ширине, пятиточечным ремнем безопасности. Кресло-коляска должна быть оборудована подголовником регулируемым по высоте в зависимости от роста ребенка. Кресло-коляска должна быть снабжена валиком для сохранения зазора между ногами ребенка (абдуктором). Задняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами с регулировкой жесткости. Подножка должна быть регулируемой по высоте и по углу наклона до горизонтального положения. Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп. Передние колеса должны быть пневматические самоориентирующиеся с блокировкой направления движения, задние колеса должны быть пневматические быстросъемные. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночным тормозом. Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики:**Ширина сидения регулируемая в диапазоне не менее 26 см -не более 38 см. Вид сидения — с регулируемым углом наклона.** **Спинка сидения должна быть регулируемая по высоте в диапазоне не менее 50 см — не более 55 см и по углу наклона.****Глубина сидения регулируемая в диапазоне не менее 29 см -не более 35 см.****Высота подлокотника регулируемая по высоте в диапазоне от 18 см до 23 см от сидения. Съемное посадочное место на жестком основании должно иметь возможность пере установки по и против направления движения.** (Характеристики кресло-коляски определяются в зависимости от индивидуальных параметров пользователя). Приспособления: * наличие поясничного валика;
* съемный капюшон для защиты от дождя и солнца;
* съемная хозяйственная корзинка.

**Кол-во 12 шт.** Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов): Предназначена для передвижения детей-инвалидов, больных ДЦП при помощи сопровождающего лица в помещениях. Рама должна быть складной, облегченной, изготовленной из высокопрочного сплава. Покрытие рамы кресла-коляски обеспечивает устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Обивка спинки и сидения должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Кресло-коляска должна быть оснащена боковыми опорами для тела регулируемые по ширине, пятиточечным ремнем безопасности. Кресло-коляска должна быть оборудована подголовником регулируемым по высоте в зависимости от роста ребенка. Кресло-коляска должна быть снабжена валиком для сохранения зазора между ногами ребенка (абдуктором). Задняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами с регулировкой жесткости. Подножка должна быть регулируемой по высоте и по углу наклона до горизонтального положения. Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп. Передние колеса должны быть цельнолитые самоориентирующиеся с блокировкой направления движения, задние колеса должны быть цельнолитые быстросъемные. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночным тормозом. Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики:**Ширина сидения регулируемая в диапазоне не менее 26 см - не более 38 см. Вид сидения — с регулируемым углом наклона.** **Спинка сидения должна быть регулируемая по высоте в диапазоне не менее 50 см — не более 55 см и по углу наклона.****Глубина сидения регулируемая в диапазоне не менее 29 см -не более 35 см.****Высота подлокотника регулируемая по высоте в диапазоне от 18 см до 23 см от сидения. Съемное посадочное место на жестком основании должно иметь возможность переустановки по и против направления движения.** (Характеристики кресло-коляски определяются в зависимости от индивидуальных параметров пользователя). Приспособления:* наличие поясничного валика;
* наличие столика.

**Кол-во 12 штук.**Маркировка кресел-колясок должна содержать:- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);- дату выпуска (месяц, год);- артикул модификации кресла-коляски;- серийный номер данного кресла-коляски.Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми конструируют те или иные детали платформы при ее нормальной эксплуатации. Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к их воздействию и поддаваться санитарной обработке. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы, должны обладать свойством самогашения. Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления.Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%- го раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения, или полную остановку кресла-коляски.Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-коляски конкретных типов.В комплект кресла-коляски должны входить, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы, эксплуатационная документация. Кресло-коляска должна отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Должна быть исправна в процессе и после воздействия ударных нагрузок, связанных с резкой посадкой или падением пользователя на сидение.Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. |  |

**Требования к качеству поставки:** Поставщик гарантирует, что Товар является новым, не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

**Требования к безопасности товара:** регистрационное удостоверение, декларация о соответствии по Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 №982 (Система сертификации ГОСТ Р), изделие медицинского назначения.

Документы, на соответствие которым приводится обязательное подтверждение соответствия:

- ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3, 4) - Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия;

- ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 - Кресла-коляски. Технические требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность;

- ГОСТ Р 51083-2015 - Кресла-коляски. Общие технические условия;

Документы по стандартизации, применимые к данному ТСР:

- ГОСТ Р 50444-92 - Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия;

- ГОСТ Р 51632-2014 -Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 - Кресла-коляски. Технические требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность;

- ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 - Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию элементов кресла-коляски с мягкой обивкой. Требования и методы испытаний;

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия;

- ГОСТ Р 52770-2016 - Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не менее одного года со дня ввода в эксплуатацию. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право не бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

При передаче кресла-коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в кресле-коляске, Поставщиком, либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) должны быть обеспечены замена изделия на кресло-коляску той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт).

При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней. В целях обеспечения возможности использования кресла-коляски в течение его срока службы должны осуществляться ремонт и техническое обслуживание изделия.

Поставщик обеспечивает надлежащее качество Товара в течение гарантийного срока. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся недостатки, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Поставщиком за свой счет.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов кресло-колясками осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992г.№2300-1 «О защите прав потребителей».

Предусмотреть в государственном контракте право заказчика проверять ход и сроки поставки, осуществляемых поставщиком, соответствие поставляемого товара техническим и функциональным характеристикам, указанным в государственном контракте.